| Articles sérialisés (tscfg2100m000) |  |
| Cette session permet de répertorier et de gérer les détails d'articles sérialisés. Remarque Les articles sérialisés que vous saisissez dans cette session sont également indiqués automatiquement dans la session Articles sérialisés (tcibd4501m000). Vous pouvez lier un article sérialisé à une configuration de cluster dans la session Cluster - Lignes (tsbsc1110m000). Vous pouvez sélectionner un article outil en tant qu'article sérialisé. Si vous attribuez le statut Actif à un article sérialisé, vous ne pouvez pas supprimer l'arborescence physique associée.
Champs | Description
Article | Code article de l’article sérialisé. Dans la session de détail, vous : saisir le code d'un article défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000) pour la base de votre article sérialisé ; saisir un code non défini pour créer un article (non défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000) ). Remarque Vous pouvez laisser ce champ vide si, dans la session Paramètres de gestion de la configuration (tscfg0100m000), la case Champ d'article vide autorisé est cochée. Pour les ordres de reprise par lot, vous ne pouvez inclure que les articles sérialisés dont le statut est défectueux. L'article doit être de type sérialisé dans le module Planification des stocks des applications Infor ERP LN Common et Infor ERP LN Service.
Numéro de série | Numéro de série de l’article sérialisé. Remarque Si vous créez un numéro de série alors que, dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), la case Sérialisé est cochée, le masque du groupe d'articles associé est utilisé. Sinon, la valeur de masque par défaut définie dans la session Paramètres COM (tccom0000s000) est utilisée. Le numéro créé ne sera pas affiché dans la session Articles sérialisés (tcibd4501m000). Si la case Numéro de série factice de l'onglet Gestion des articles de la session de détail est cochée, vous pouvez modifier le numéro de série à l'aide de la session Remplacement du numéro de série factice (tscfg2210m700). Rubriques liées Définition d'un masque
Critère de recherche | Critère de recherche de l'article sérialisé. Rubriques liées Utilisation des critères de recherche
No. de série de rempl. | Si un tiers utilise son propre numéro de série en remplacement de celui du fabricant de l’article, son choix est indiqué dans ce champ. Remarque Dans la session Paramètres de gestion de la configuration (tscfg0100m000), la case à cocher Afficher par numéros de série de remplacement détermine la méthode de navigation de ERP LN lorsque vous effectuez un zoom sur des articles sérialisés.
Cluster | Cluster auquel l'article de plus haut niveau est lié. Ce champ est renseigné automatiquement : si vous liez l'article sérialisé à un cluster dans la session Cluster - Lignes (tsbsc1110m000); si vous liez l'article sérialisé à une arborescence physique dont l'article sérialisé de plus haut niveau est déjà lié à un cluster. Remarque Si vous liez un article sérialisé (qui a une arborescence physique) à un cluster, ERP LN lie tous les articles sérialisés dans l'arborescence physique au même cluster.
Cluster | Nom ou description du cluster.
Heure de création | Heure de saisie des données d'article sérialisé dans ERP LN.
Tiers acheteur | Tiers acheteur auquel l'article sérialisé appartient. Remarque Si vous liez l'article sérialisé de plus haut niveau d'une arborescence physique à un cluster, ERP LN saisit le tiers acheteur du cluster dans ce champ et désactive le champ. Les articles sérialisés associés à l'article sérialisé de plus haut niveau ont le même tiers acheteur. Si le champ Département des propriétés du cluster auquel l'article sérialisé de plus haut niveau est renseigné (dans la session dynamique Clusters (tsbsc1100m000) ), ce champ sera vide et désactivé. Si vous souhaitez activer ce champ, effacez le contenu du champ Département des propriétés dans la session Clusters (tsbsc1100m000).
Adresse de l'acheteur | Adresse du tiers acheteur.
Adresse de l'acheteur | Adresse (code) du tiers acheteur.
Contact de l'acheteur | Contact du tiers acheteur.
Général | Si cette case est cochée, un texte supplémentaire relatif aux détails généraux sur l'article a été créé. Remarque Vous pouvez imprimer ce texte à l'aide de la session Impression des articles sérialisés (tscfg2400m000). Rubriques liées Texte (supplémentaire) Utilisation d'un texte
Technique | Si cette case est cochée, un texte supplémentaire relatif aux détails techniques sur l'article a été créé. Remarque Vous pouvez imprimer ce texte à l'aide de la session Impression des articles sérialisés (tscfg2400m000). Rubriques liées Texte (supplémentaire) Utilisation d'un texte
Spécification | Si cette case est cochée, un texte supplémentaire relatif aux spécifications de l'article a été créé. Remarque Vous pouvez imprimer ce texte à l'aide de la session Impression des articles sérialisés (tscfg2400m000). Rubriques liées Texte (supplémentaire) Utilisation d'un texte
Département Service | Département de maintenance qui exécute généralement les prestations sur l'article sérialisé. Valeur par défaut Si l'article sérialisé fait partie d'un cluster, le département de maintenance par défaut pour l'article sera celui attribué au cluster dans la session Clusters (tsbsc1100m000).
Département Service | Nom du département de maintenance.
Calendrier | Calendrier qui détaille les heures auxquelles l'article sérialisé est disponible pour service ou maintenance. ERP LN utilise le calendrier lorsque vous lancez un ordre de service.
Classe d'utilisation | Classe d'utilisation de l'article sérialisé. Remarque Si vous générez un plan de maintenance, ERP LN ne sélectionne que les concepts de maintenance dont la classe d'utilisation est identique.
Priorité | Indique la priorité de l'article sérialisé. La priorité peut avoir une incidence sur les délais de réponse dans le module Gestion des appels. Remarque Plus vous augmentez cette valeur, moins la priorité est élevée. Rubriques liées Priorités
Technicien de maintenance recommandé | Employé de maintenance recommandé pour l'article sérialisé.
Technicien de maintenance recommandé | Nom du technicien recommandé.
Code Adresse | Code de l’ adresse de l'emplacement de l'article sérialisé.
Adresse | Détails de l'adresse de l'article sérialisé.
Informations sur le site d'intervention | Description supplémentaire de l'adresse de l'emplacement. Exemple: Numéro de salle, étage et bâtiment s'il s'agit d'un vaste complexe.
Mobile | Si cette case est cochée, l'article sérialisé n'est pas fixe à un endroit spécifique et peut être déplacé. Exemple: une grue mobile.
Contact | Personne qui, sur le site du client, est chargée de la correspondance technique relative à l'article sérialisé.
Délai planifié | Date et heure de fin des prestations de maintenance planifiées pour l'article sérialisé Remarque Le délai planifié doit se situer dans la période d’application de cet article sérialisé.
Contact acheteur | Nom du contact.
Groupe d'articles sérialisés | Groupe d'articles sérialisés dans lequel l'article sérialisé peut être classé. Remarque Si la case Groupe d'articles sérialisés dans la session Paramètres de gestion de la configuration (tscfg0100m000) est cochée, ce champ doit être renseigné.
Numéro de série factice | Si cette case est cochée, le numéro des articles sérialisés est factice. Remarque La session Remplacement du numéro de série factice (tscfg2210m700) permet de modifier le numéro de série (factice). Si vous désactivez cette case et enregistrez l'enregistrement, vous ne pourrez plus modifier le numéro de série.
Révision | Identification de toutes les révisions de l'article sérialisé. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si : la case Révisions techniques actives de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000) est cochée. l'article est géré par révision. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si : l'article sérialisé est couvert par un contrat de service (le champ Couverture des coûts a la valeur Couvert ou Couvert et utilisé pour définition ) et figure sur une ligne de configuration de contrat ; l'arborescence physique dans laquelle l'article sérialisé figure est couverte ; le cluster dans lequel l'article sérialisé de plus haut niveau figure est couvert.
Poids | Poids de l’article sérialisé. Valeur par défaut Poids de l'article indiqué dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Si le poids n'est pas indiqué, ce champ reste vide. Remarque Au besoin, vous pouvez modifier le poids.
Poids | Si le poids de l'article est indiqué dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), il s'agit de l'unité de poids de l'article. Si le poids de l'article n'est pas indiqué, l'unité de base de poids définie dans la session Paramètres MCS (tcmcs0500m000) est affichée.
Matière | Matière dont est fait l'article sérialisé. Valeur par défaut Matière définie pour l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Si la matière n'est pas indiquée, ce champ reste vide. Remarque Au besoin, vous pouvez modifier la matière.
Taille | Taille de l’article sérialisé. Valeur par défaut Taille définie pour l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Si la taille n'est pas indiquée, ce champ reste vide. Remarque Au besoin, vous pouvez modifier la taille.
Standard | Norme appliquée à l'article sérialisé. Valeur par défaut Norme définie pour l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Si la norme n'est pas indiquée, ce champ reste vide. Remarque Au besoin, vous pouvez modifier la norme.
Mesure | Mesure appliquée à l'article sérialisé. La mesure détermine la lecture du compteur. Valeur par défaut Mesure de l'article défini dans la session dynamique Articles - Service (tsmdm2100m000).
Lecture du compteur | Si une prestation d'ordre de service est créée pour l'article sérialisé dans la session Prestations d'ordres de service (tssoc2110m000), la dernière lecture de compteur enregistrée réelle sur la prestation d'ordre de service est affichée ici. ERP LN utilise la lecture du compteur pour la saisie lorsque vous générez un plan de maintenance. Reportez-vous à la session Génération d'un plan de maintenance (tsspc2200m000). Remarque Les mesures définies pour l'article sérialisé et la prestation d'ordre de service doivent être identiques.
Lecture du compteur | Unité de lecture du compteur. Remarque Unité de mesure définie pour la variable dépendante des mesures. Reportez-vous à la session Mesures (tsmdm0165m000) ou Unités de mesure (tsmdm0160m000).
Heure d'enregistrement | Heure d'enregistrement de la lecture du compteur.
Tiers vendeur | Tiers vendeur auprès duquel l'article sérialisé a été acheté.
Tiers acheteur | Nom du tiers.
Valeur des ventes | Prix de vente de l'article sérialisé. Ce prix sert à déterminer le prix d'un contrat de service, d'un devis de contrat de service ou d'un devis d'ordre de service si le mode de tarification est Valeur de vente de la configuration.
Valeur des ventes | Devise de référence définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000)
Heure de livraison | Date de livraison de l'article sérialisé par le tiers vendeur. Si une garantie de type Garantie fournisseur s'applique à l'article sérialisé, cette date sert de date de début de la garantie.
Heure de l'installation | Date à laquelle l'article sérialisé est installé et opérationnel. Si une garantie de type Garantie distributeur/propriétaire s'applique à l'article sérialisé, cette date sert de date de début de la garantie. Remarque Cette date doit être égale ou postérieure à la date de livraison.
Fabricant | Fabricant de l'article sérialisé.
Fabricant | Nom du fabricant de l'article sérialisé.
Spécification A | Spécification supplémentaire de l'article sérialisé.
Spécification B | Spécification supplémentaire de l'article sérialisé.
Date de fabrication | Date de fabrication de l'article sérialisé.
Numéro d'évolution | Numéro de référence qui apparaît sur une ligne de commande client ou de devis ; celui-ci permet de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution ou de rattacher des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique.
Machine | A des fins de maintenance interne, vous pouvez définir une machine en tant qu'article sérialisé. Remarque Si l'article sérialisé appartient à un tiers externe, vous ne pouvez pas définir de machine. Des machines ne peuvent être définies qu’à des fins de propriété interne (propriété de tiers acheteur vide). Si l'application Manufacturing n'est pas implémentée, ce champ est inactif. La machine doit être liée au département. Reportez-vous à la session Machines (tirou0102m000).
Projet | Projet dont l'article sérialisé est dérivé. Lorsque vous copiez des structures hiérarchiques de projet dans une arborescence physique, le code de projet ainsi que l'élément ou la prestation d'origine sont enregistrés pour chaque article sérialisé créé. Remarque Si vous exécutez la session Copie de la structure de la décomposition du projet (tscfg2210m200), le projet est indiqué ici. Ceci peut être utilisé si les coûts des prestations de service doivent être comptabilisés dans un projet.
Elément/prestation du projet | Elément ou prestation du projet dont l'article sérialisé est dérivé (avec la session Copie de la structure de la décomposition du projet (tscfg2210m200) )
Commande client | Commande client à partir de laquelle l'arborescence physique est générée avec la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000)
Numéro de ligne | Ligne de commande client sur laquelle l'article est indiqué.
Article de plus haut niveau | Code article de l'article sérialisé de plus haut niveau dans la structure d'arborescence physique à laquelle cet article appartient. Remarque L'article sérialisé de plus haut niveau est affiché dans ce champ une fois que son statut est passé à Actif. A chaque modification de l'arborescence physique, l'article sérialisé de plus haut niveau est mis à jour.
Numéro de série de plus haut niveau | Numéro de série de l'article sérialisé de plus haut niveau dans l'arborescence physique de cet article.
Magasin | Si l'emplacement actuel de l'article est Magasin, le (code du) magasin dans lequel est situé l'article est affiché dans ce champ. Remarque Ceci est vrai uniquement pour les articles répertoriés dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000) et pour lesquels la case Suivi de série ou Séries dans le stock est cochée.
Statut | Statut de l'arborescence physique de l'article sérialisé. Statut de la configuration Remarque Si l'article sérialisé est un article fils dans une arborescence physique, son statut ne peut pas être défini. Seul le statut de l'article sérialisé de plus haut niveau peut être défini. Vous pouvez modifier le statut d'une plage de clusters en Actif à l’aide de la session Activation des configurations de clusters (tscfg2210m500), qui attribuera le statut Actif à tous les articles sérialisés dans ces clusters. Si le statut d'un article est : Démarrage, ce statut ne peut être changé qu'en Actif. Actif, ce statut ne peut être changé qu'en Révision. Révision, ce statut ne peut être changé qu'en Actif. Remarque Les statuts suivants sont ajoutés à des fins de logistique inverse : A supprimer: Pour les articles de faible valeur ou sans valeur du tout. Défectueux: Pour les articles qui peuvent être réparés ou remis à neuf. Condition de travail: Pour les articles qui sont aptes au travail. A recycler: Pour les articles dont la suppression requiert une gestion particulière.
Heure du statut | Date de la définition ou de la modification du statut de l'article sérialisé. Remarque Si le statut de l’article sérialisé de plus haut niveau passe à Actif, les champs Statut et Heure du statut des articles sérialisés qui en constituent l'arborescence physique sont également mis à jour.
Type d'emplacement réel | Type d'emplacement réel. Le type d'emplacement peut être Configuration, Département de maintenance, En transit, Magasin-disponible, Magasin-en cours d'utilisation, etc. Remarque Un article sérialisé peut être présent dans plusieurs emplacements, selon son cycle de vie et son état de service.
Emplacement actuel | Emplacement réel. L'emplacement actuel peut représenter l'entité correspondant au type d'emplacement réel, le code du département de maintenance, le magasin, etc.
Dernière heure de mise à jour | Date et heure de dernière mise à jour des enregistrements.
Garantie | Garantie (le cas échéant) appliquée à l'article sérialisé. Valeur par défaut Garantie liée à l'article de service. Remarque Le champ Heure de l'installation doit être renseigné.
Garantie | Nom ou description de la garantie.
Les conditions expirent le | Date d'expiration de la condition de garantie dont la période de validité est la plus longue. Par exemple, si le type de garantie d'un article sérialisé est Garantie fournisseur et que la garantie de l'article sérialisé contient les conditions de garantie suivantes : Matière X, durée de 12 mois. Main-d'oeuvre Y, durée de 6 mois. La date opérationnelle est 01-01-2003. Le champ Les conditions expirent le de l'article sérialisé affiche : 01-01-2004
Durée de la garantie de réparation | Soit cette valeur est extraite par défaut des données de l'article de service, soit vous saisissez la durée de garantie de chaque article sérialisé concerné. Remarque Pour appliquer la couverture de garantie de réparation, ERP LN Service prend en compte la durée de garantie de réparation définie par l'utilisateur. Rubriques liées Garantie de réparation
Durée de la garantie de réparation | Unité servant à indiquer la durée de la garantie de réparation.
Couverture des coûts | Indique si l'article est couvert par un contrat de service.
Contrat de service | Code du contrat de service actif (le cas échéant) qui couvre l'article sérialisé.
Contrat de service | Description ou nom du contrat de service qui couvre l'article sérialisé.
Sous-traitant | Si l'article sérialisé requiert un service et un travail de maintenance sous-traités, ce sous-traitant (tiers vendeur) est responsable de leur exécution. Remarque Le sous-traitant doit être un tiers vendeur actif. Si l'article sérialisé est couvert par un contrat de service, ce champ ne peut pas être modifié. Si l'article sérialisé est dérivé d'un article de service, le sous-traitant sera défini par défaut à partir de cet article de service.
Nom | Nom du sous-traitant (tiers vendeur).
Tiers expéditeur | Tiers qui exécute le service ou le travail de maintenance sous-traité pour l'article. Généralement utilisé lorsque le sous-traitant (tiers vendeur) compte plusieurs divisions ; le tiers expéditeur est la division qui exécute le travail de sous-traitance. Remarque Le tiers expéditeur ne peut être indiqué que si le sous-traitant l'est également. Le tiers expéditeur doit être associé au sous-traitant (tiers vendeur). Le tiers expéditeur doit être actif.
Nom | Nom du tiers expéditeur.
Adresse de l'expéditeur | Adresse du tiers expéditeur.
Accord cadre | Accord de haut niveau qui décrit les termes et conditions applicables à un article pour lequel un service est fourni par une organisation tierce. Une fois l'accord cadre défini, les détails seront communiqués à l'organisation dont les articles doivent être sous-traités. L'accord cadre peut devenir la base d'un accord de sous-traitance. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si le champ Sous-traitant l'est également. Si l'article sérialisé provient d'un article de service, l'accord cadre est défini par défaut à partir de cet article de service. Ce champ est renseigné par défaut et ne peut pas être modifié si l'article sérialisé : est couvert par un contrat de service ; fait partie de l'arborescence physique d'un article sérialisé couvert par un contrat de service ; fait partie d'un cluster dont l'article sérialisé de plus haut niveau est couvert par un contrat de service.
Commandes | Description
Arborescence physique | Permet de lancer la session Arborescences physiques (tscfg2110m000), que vous pouvez utiliser pour gérer l'arborescence physique de l'article sélectionné.
Conditions de garantie | Permet de lancer la session Conditions de couverture garantie (tsctm1120m500), que vous pouvez utiliser pour personnaliser les conditions de garantie des articles sérialisés ou des clusters.
Modifier propriété | Permet de lancer la session Modification de la propriété de l'article sérialisé (tscfg2205m000), que vous pouvez utiliser pour modifier la propriété de l'article sérialisé.
Mise à jour du technicien et de l'adresse de l'emplacement | Cette option permet de remplacer ou de mettre à jour le technicien et l’adresse de l'emplacement. Permet de lancer la session Mise à jour du technicien et de l'adresse de l'emplacement (tscfg2700m000).