| Historique des données de test par caractéristique (qmptc3515m000) |  |
| Cette session permet d'afficher l'historique des données de test par caractéristique. Les données ont été précédemment saisies dans la session de détails Echantillon - Données de test par caractéristique (qmptc1115m000). Les données de test ont été générées sur la base de la quantité testée (voir la session Ordre de contrôle - Echantillons (qmptc1110m000) ). Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer cinq tests sur vingt pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de cent pièces (100/20=5). Cinq lignes de test sont donc générées. Voir aussi Contrôles qualité standard
Champs | Description
Ordre de contrôle | Code de l'ordre de contrôle qualité.
Echantillon | Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale.
Aspect | Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur.
Position | Le numéro de position représente une caractéristique qui est mesurée. La valeur mesurée est saisie en tant que données de test dans la session Echantillon - Données de test par caractéristique (qmptc1115m000) ou la session Echantillon - Données de test par numéro de série (qmptc1116m000).
Caractéristique | Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, le diamètre, la longueur, le poids.
Numéro de série | Numéro unique que ERP LN génère de manière à distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée.
Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer cinq tests sur vingt pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de cent pièces (100/20=5). Cinq lignes de test sont donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. Remarque Le nombre total de numéros de série ne peut pas dépasser la valeur de la quantité de l'échantillon divisée par la quantité testée.
Type de la caractéristique | Type de la valeur mesurée.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Date du test | Date et heure auxquelles s'est effectué le test.
Valeur de mesure | Résultat du test. Si vous avez sélectionné Quantitatif dans le champ Result Type et que la valeur du champ Characteristic Type n'est pas Option, une valeur numérique s'affiche. Si un algorithme a été indiqué pour la ligne d'ordre de contrôle qualité, celui-ci a calculé la valeur numérique affichée dans ce champ.
Unité de fréquence | Unité dans laquelle les résultats des tests sont définis ou calculés. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Option dans le champ Characteristic Type.
Groupe d'options | Nom du groupe d'options.
Option | Option trouvée. Remarque Selon la valeur que vous avez saisie dans le champ Option Type de la session Groupe d'options - Options (qmptc0114m000), l'option est soit Acceptable, soit Not Acceptable.
Zone de test | Emplacement physique où s'effectue le test.
Employé | Personne qui effectue le test pour cette caractéristique.
Instrument | Instrument par défaut permettant de mesurer la caractéristique.
Résultat | Résultat du contrôle qualité. Remarque ERP LN génère automatiquement une valeur, selon les limites de qualité que vous avez défini dans la session Caractéristiques (qmptc0115m000) et/ou la session Groupe d'options - Options (qmptc0114m000).