| Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000) |  |
| Cette session permet de générer une séquence d'ordres d'assemblage pour une ligne d'assemblage. La séquence d'ordres est générée en fonction de l'assortiment de lignes créé dans le module Contrôle d'assemblage. Vous pouvez afficher les assortiments de lignes dans la session Ligne d'assemblage - Assortiment de lignes (tiasc2501m000). Les ordres faisant partie de l'assortiment de lignes sont séquencés selon les règles de séquencement. Le séquencement a pour but de créer l'ordre de séquence le plus efficace possible. Chaque fois que ERP LN effectue un traitement de séquencement, le coût du résultat de ce traitement est affiché dans cette session. Pour plus de détails au sujet du processus de séquencement, reportez-vous à la rubrique Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage. Sequence Engine Pour utiliser Sequence Engine, vous devez installer le client Sequence Engine. Si le client Sequence Engine n'a pas encore été installé, ERP LN installe Sequence Engine lorsque vous cliquez sur Activer le moteur. Si ERP LN ne peut installer Sequence Engine, il est possible que les paramètres ne soient pas définis correctement dans la session Paramètres d'installation du client (tiasl0100m000). Si vous désactivez le moteur, vous pouvez toujours séquencer les ordres d'assemblage. ERP LN ne prend cependant pas en compte les fonctions et les options et la séquence n'est pas optimisée. Pour utiliser Sequence Engine, cliquez sur Activer le moteur. Pour cesser d'utiliser Sequence Engine, cliquez sur Désactiver le moteur. Paramètres Sélectionnez plusieurs paramètres, tels que le nombre de traitements de séquence que ERP LN effectue pour chaque ligne d'assemblage dans la session Paramètres de réorganisation/séquence (tiasl4110m000). Les paramètres que vous définissez sont liés à une ligne d'assemblage et sont propres à votre code d'accès. Procédure Pour générer des séquences de ligne, suivez la procédure ci-dessous. La procédure ne comprend que les grandes lignes et ne décrit pas toutes les options disponibles. Sélectionnez les options de séquencement, telles que Ordres en retard, Confirmer la séquence. Sélectionnez la ligne d'assemblage, les dates de sortie de ligne de la séquence, les segments de ligne et le segment pivot dans la case Sélection séquence. Cliquez sur le bouton Générer pour générer un traitement de séquence pour votre sélection. Les résultats, exprimés en coûts, s'affichent dans la case Qualité séquence. Reprenez l'opération trois jusqu'à ce que l'amélioration des coûts soit insignifiante ou que les résultats vous conviennent. Cliquez sur le bouton Evaluer pour imprimer un état faisant apparaître la séquence d'ordre et les combinaisons d'options des ordres. Vous pouvez procéder à un maximum de 25 traitements. Lorsque vous cliquez sur le bouton Confirmer, ERP LN décale les ordres au niveau du segment de ligne et coche la case Décalage requis, affichée dans la session Segment de ligne - Séquence de ligne (tiasl4500m000), pour le décalage au niveau du poste. ERP LN enregistre également tous les messages d'erreur et d'avertissement. La qualité de chaque traitement est affichée dans la zone de groupe Qualité séquence. Pour afficher les résultats des traitements de séquencement précédents ou suivants, cliquez sur le bouton Haut ou Bas. Une fois cette session exécutée, décalez les ordres au niveau du poste dans la session Décalage des ordres d'assemblage du poste (tiasl4230m000). Remarque La date de référence sert à déterminer à quel moment le contenu d'un ordre est correct. Le contenu d'un ordre correspond, entre autres, aux matières et aux opérations requises. Par conséquent, si la date de sortie de ligne est antérieure à la date de référence, des problèmes peuvent survenir car la fabrication est basée sur le contenu d'un ordre qui n'est pas encore correct. Par exemple, la fabrication d'une certaine caractéristique du produit n'est pas encore possible parce que les machines nécessaires ne sont pas encore opérationnelles. Si, après la confirmation d'une séquence, il apparaît que la date de sortie de ligne d'un ordre est antérieure à sa date de référence, ERP LN affiche un message d'avertissement. La session en cours génère deux séquences : La séquence Réel, non modifiable dans la session Réorganisation des lignes (tiasl3220m000). La séquence Généré, modifiable dans la session Réorganisation des lignes (tiasl3220m000). Vous pouvez afficher les séquences générées par la session en cours dans la session Segment de ligne - Séquence de ligne (tiasl4500m000). Rubriques liées Vue générale de la gestion de l'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Variantes de postes d'assemblage Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage Post-consommation d'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Ordres d'assemblage
Champs | Description
Options séquence
Amélioration locale | Si cette case est cochée, ERP LN optimise uniquement la séquence pour le segment sélectionné dans le champ Segment pivot. Vous pouvez également cocher la case Contrôle des segments voisins pour optimiser la séquence d'un segment.
Contrôle des segments voisins | Si cette case est cochée, ERP LN prend en compte les segments qui précèdent et suivent immédiatement les segments indiqués lors du processus d'optimisation. Cela donne lieu à une séquence qui peut être transférée au niveau des segments voisins, la séquence peut donc être modifiée. Vous ne pouvez sélectionner cette option que si la case Amélioration locale est cochée. Si la case Amélioration globale est cochée, ERP LN sélectionne automatiquement l'actuelle case à cocher.
Amélioration globale | Si cette case est cochée, ERP LN optimise la séquence pour tous les segments sélectionnés dans cette session.
Options de décalage
Ordres en retard | Si cette case est cochée, ERP LN prend les ordres en retard en compte pour le calcul du décalage. Autrement dit, le premier ordre est planifié au début de la période définie dans cette session.
Heures réelles | Si cette case est cochée, et ERP LN calcule le décalage, il prend en compte la date à laquelle le dernier ordre a été signalé comme terminé au niveau du dernier poste d'un segment. Lorsque vous exécutez de nouveau cette session pour replanifier une séquence de ligne, ERP LN prend en compte la différence entre l'heure de fin planifiée et l'heure de fin réelle.
Options de génération
Confirmer la séquence | Si cette case est cochée, la séquence générée dans ERP LN est confirmée automatiquement. Les ordres dans la séquence sont décalés et les données de planification pour les ordres ASC (Gestion de l'assemblage), telle que les heures de début et de fin des segments, sont calculées. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez confirmer la séquence en cliquant sur le bouton Confirmer après avoir sélectionné le nombre de traitements d'une séquence générée précédemment.
Sélection séquence
Ligne d'assemblage | Ligne d'assemblage que vous souhaitez séquencer.
Segment pivot | Segment pour lequel vous avez défini des paramètres dans la session Paramètres de réorganisation/séquence (tiasl4110m000) et à partir duquel ERP LN commence à générer des séquences. Si vous séquencez plusieurs segments, ERP LN commence par séquencer le segment pivot. Ce segment est ensuite copié vers les autres segments de la plage et les segments sont ensuite séquencés. Si vous cochez la case Amélioration globale, il s'agit du segment pour lequel vous avez défini des paramètres. Pour passer à d'autres paramètres, saisissez dans ce champ un autre segment pivot. Remarque Vous devez sélectionner un segment bien représentatif de la ligne d'assemblage. Vous pouvez simuler des séquences de ligne pour la ligne d'assemblage en utilisant différents segments comme segment pivot de manière à identifier celui qui offre la séquence la plus efficace.
Segment de ligne | Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant.
Date séquence | Date réelle de sortie de ligne des nouveaux ordres pris en compte et ajoutés à la séquence dans le processus de séquencement. ERP LN prend toujours les ordres précédemment séquencés en compte, quelle que soit la plage de dates définie dans ce champ.
Qualité séquence
Numéro de traitement | Numéro d'identification du traitement de séquencement. Pour afficher les résultats d'autres numéros de traitement, cliquez sur le bouton Haut ou Bas.
Frais de gestion | Coûts théoriques résultant du non-respect des règles d'une ligne d'assemblage.
Avancement séquence
Connexions | Si ce champ est Non ou Fermé, Sequence Engine n'a pas été installé correctement.
Initialiser la séquence | La valeur de ce champ indique si une séquence a été initialisée, en ajoutant un nouvel ordre d'assemblage, pour la sélection effectuée dans cette session.
Séquence sélectionnée | Numéro de traitement du traitement sélectionné.
Commandes | Description
Générer | Génère la séquence.
Activer le moteur | Active Sequence Engine. Si le client Sequence Engine n'a pas encore été installé, ERP LN installe le client Sequence Engine.
Désactiver le moteur | Désactive Sequence Engine. Si vous désactivez Sequence Engine, ERP LN génère une séquence mais cette dernière n'est pas optimisée.
Evaluer | Imprime un rapport qui indique la séquence de l'ordre et les combinaisons d'options de l'ordre pour chaque segment du numéro de traitement sélectionné.
Confirmer | Stocke de manière permanente la séquence de l'ordre du numéro de traitement sélectionné.
Paramètres | Lance la session Paramètres de réorganisation/séquence (tiasl4110m000).
Messages | Affiche les messages d'erreur et les avertissements.
Vers le haut | Cliquez ici pour afficher les résultats d'un traitement précédent.
Vers le bas | Cliquez ici pour afficher les résultats d'un traitement ultérieur.