| Combinaison qualité (qmptc0111s000) |  |
| Cette session permet de définir des combinaisons qualité qui comportent généralement trois parties : 1) le module d'où sont issus les contrôles ; 2) l'article ou le groupe qualité qui s'applique à la combinaison considérée ; 3) le code qualité qui s'applique à cette combinaison. Un même code Qualité peut être utilisé pour plusieurs combinaisons qualité. Remarque Toutes les caractéristiques qui représentent les variables d'un algorithme doivent figurer dans le même groupe de tests que ce dernier car, dans le cas contraire, cet algorithme ne serait pas généré pour un code Qualité. Voir aussi Codes qualité et combinaisons qualité
Champs | Description
Origine | Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Les contrôles qualité sont exécutés au sein d'un module ou d'une application. Ce champ sert à sélectionner l'un des modules ou l'une des applications de ERP LN. Remarque Vous pouvez gérer les modules et applications dans la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000).
Groupe qualité | Groupe d'articles ayant des caractéristiques de qualité semblables. Les données définies pour le groupe qualité peuvent être utilisées comme valeurs par défaut pour tous les articles de ce groupe.
Groupe qualité | Groupe qualité (et tous les articles qu'il contient) pour lequel un contrôle qualité donné est souhaité.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options). Remarque Les articles standard sont désignés par un code Article. Les articles segmentés consistent en un segment code Projet et un segment base article (code Article de l'article spécifique). Les segments dont un article peut être constitué sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000). Remarque La combinaison qualité de l'article (définie dans cette session) annule et remplace celle du groupe qualité auquel appartient l'article. Voir aussi Utilisation des codes
Description de l'article | Affiche la description de l'article.
Tiers | tiers vendeur/ tiers acheteur
Tiers | Affiche le nom et le code du tiers.
Gamme | Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle.
Gamme | Un contrôle qualité peut intervenir pendant ou après une opération donnée.
Opération | Opération de la gamme. Un contrôle qualité doit intervenir pendant ou après cette opération.
Tâche | Tâche exécutée durant l'opération.
Tâche | S'il n'y a qu'une seule tâche pour cette opération, vous ne pouvez pas saisir de valeur dans ce champ.
Magasin De | Magasin depuis lequel l'article est transféré.
Magasin A | Magasin vers lequel l'article est transféré.
Sous-article | Composant de la nomenclature pour lequel un contrôle qualité donné est souhaité. Remarque Le champ Position fait référence à la ligne de nomenclature. Voir aussi Utilisation des codes
Description du sous-article | Affiche la description du sous-article.
QM uniquement recommandé | Ce champ permet d'indiquer comment les résultats des contrôles peuvent être utilisés. Si cette case est cochée, les résultats sont une recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut écraser ces résultats. Si cette case n'est pas cochée, les résultats ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Dans ce cas vous ne pouvez pas faire appel aux tests destructifs. Remarque La valeur contenue dans ce champ annule et remplace celle indiquée dans le champ QM uniquement recommandé de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000).
Méthode de blocage pour contrôles | La méthode de blocage désigne la manière dont la fabrication, l'achat ou la vente sont interrompus ou contrôlés à des fins de contrôle qualité. Remarque Si la case QM uniquement recommandé est cochée, ce champ est inaccessible.
Texte | Affiche le texte associé aux combinaisons qualité.
Code Qualité | Code auxquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Ce code représente un gain de temps important car un même code Qualité peut être employé pour tout un groupe de produits exigeant les mêmes standards de qualité et les mêmes tests.
Code Qualité | Affiche le code qualité.
Commandes | Description
Impression de la combinaison qualité | Affiche une option d'impression. Cliquez sur Impression de la combinaison qualité pour imprimer les combinaisons qualité.
Impression du plan de test par code Qualité | Affiche une option d'impression. Cliquez sur Impression du plan de test par code Qualité pour imprimer le plan de test en fonction du code Qualité.
Valider le code Qualité | Affiche une option qui permet de valider le code Qualité.