| Etapes du plan de transport (fmfoc1151m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les étapes du plan de transport. Les étapes principales de collecte et de trajet final sont utilisées dans un itinéraire de transport multimodal lorsque vous faites appel à l'algorithme de planification de l'allotissement. Options du menu Spécifique Depuis le menu Spécifique, vous pouvez accéder aux sessions Distances (par ville) (tccom4537m000) et Distances (par code postal) (tccom4538m000) pour définir la distance de l'étape du Plan de transport. Rubriques liées Utilisation des plans de transport
Champs | Description
Plan de transport | Réseau d'adresses de chargement et de déchargement, dont l'une est un point d'allotissement. Un plan de transport est habituellement défini pour les itinéraires impliquant un transport multimodal. Un plan de transport comporte une ou plusieurs étapes. Chaque étape, ou portion d'itinéraire, peut être traitée différemment selon le mode de transport et le groupe de moyens de transport définis. Rubriques liées Utilisation des plans de transport
Type d'étape | L'étape de collecte est la première partie de l'itinéraire. Au cours de cette étape, les marchandises sont chargées et transportées vers un point d'allotissement (un aéroport, une gare ou un port). L'étape principale commence au point d'allotissement et se termine à la destination intermédiaire. Au point d'allotissement, les marchandises de l'étape de collecte sont chargées dans un avion, un navire, un train ou un camion, puis sont acheminées vers la destination intermédiaire. L'étape de collecte relie la destination intermédiaire à la destination finale. Parvenues à la destination intermédiaire, les marchandises sont transférées de l'avion vers des camions qui les acheminent ensuite vers leur destination finale. Un plan de transport peut comporter plusieurs étapes de collecte et de trajet final, mais une seule étape principale. La première étape à définir est toujours l'étape principale.
Numéro de ligne | Numéro d'identification de l'étape.
Mode de transport | mode de transport, Remarque Sans objet signifie que le Plan de transport n'est pas limité à un Mode de transport particulier.
Combinaison moyens transp. | Combinaison de moyens de transport. Si un groupe de moyens de transport est sélectionné dans le champ Grpe de moyens de transp., vous ne pouvez pas sélectionner de combinaison de moyens de transport. Si un transporteur est inséré pour l'étape actuelle, la combinaison de moyens de transport doit être associée à ce transporteur. Dans la session Combinaisons de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0144m000), vous pouvez associer des combinaisons de moyens de transport à des transporteurs. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport Moyens de transport multiples par chargement
Grpe de moyens de transp. | Vous pouvez choisir l'un des groupes de moyens de transport définis pour le transporteur sélectionné. La case Usage autonome autorisé correspondant au groupe de moyens de transport sélectionné dans ce champ doit être cochée. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport Moyens de transport multiples par chargement
Adresse de départ | Adresse de départ de l'étape du plan de transport.
Adresse de destination | Adresse de destination de l'étape du plan de transport. A cette adresse, les marchandises sont chargées dans d'autres moyens de transport pour débuter l'étape suivante ou déchargées si l'étape actuelle est la dernière étape du plan de transport.
Itinéraire standard | Itinéraire standard utilisé pour le Plan de transport. Rubriques liées Utilisation des itinéraires standard
Distance | Distance entre l'adresse d'origine et l'adresse de destination de l'étape actuelle du plan de transport. Si vous saisissez une distance manuellement, cette valeur remplace celle qui est définie dans les sessions Distances (par ville) (tccom4537m000) et Distances (par code postal) (tccom4538m000). Notez que la distance ne peut être insérée que si le mode de transport est Sans objet et que ni un transporteur, ni un groupe de moyens de transport ni une combinaison de moyens de transport n'ont été saisis.
Distance | Unité de longueur utilisée pour exprimer la distance.
Séquence du plan de transport | Numéro de séquence d'une étape de collecte ou de trajet final.
Transporteur/LSP | Transporteur chargé d'acheminer les marchandises.
Temps de déplacement | Durée nécessaire pour parcourir la distance entre l'adresse d'origine et l'adresse de destination. Le temps de déplacement indiqué dans ce champ est une estimation utilisée pour les calculs de délais de transport effectués à partir des commandes clients et fournisseurs, lorsque le groupe de moyens de transport n'est pas connu. Pour effectuer ces calculs de délais, un itinéraire doit être défini pour les commandes clients ou fournisseurs et le plan de transport. Lors de la création de chargement, les délais de transport sont calculés en divisant les distances des adresses des étapes par la vitesse moyenne du groupe de moyens de transport défini. Les temps de déplacement peuvent être définis dans les sessions Distances (par ville) (tccom4537m000) et Distances (par code postal) (tccom4538m000). Vous pouvez également saisir manuellement un Temps de déplacement. Ces valeurs remplacent alors les Temps de déplacement définis dans les sessions Distances (par ville) (tccom4537m000) et Distances (par code postal) (tccom4538m000). Rubriques liées Procédure de création d'un chargement Calcul des délais relatifs aux ordres d'origine
Temps de déplacement | Unité de temps utilisée pour exprimer le temps de déplacement.