| Repères topographiques (tcmcs0190m000) |  |
| Cette session permet de définir des repères topographiques. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature d'étude Repères topographiques et modification globale de nomenclature
Champs | Description
Repère topographique | Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Rubriques liées Présentation des repères topographiques
Description | Description du repère topographique. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel vous devez monter un composant.
Commandes | Description
Impression des repères topographiques | Cliquez pour lancer la session Impression des repères topographiques (tcmcs0490m000).