| Réseaux (ecedi0120s000) |  |
| Cette session permet de définir les réseaux. Vous pouvez définir : les données de référence, les caractéristiques des fichiers ASCII. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Utilisation des réseaux
Champs | Description
Réseau | Code qui identifie un réseau de communications utilisé pour gérer le flux de données soit au moyen d'un support intermédiaire (par exemple, des communications au travers d'un réseau à valeur ajoutée (VAN) via un traducteur EDI), soit directement, sans traduction, à destination d'une société du même groupe utilisant le même logiciel.
Description | Description ou nom du code.
Chemin d'accès | Répertoire où toutes les données EDI relatives à ce réseau sont enregistrées. Valeur par défaut Valeur saisie dans le champ Chemin d'accès standard de la session Paramètres EDI (ecedi0100s000). Remarque Si plusieurs sociétés ERP utilisent l'échange de données informatisé externe, vous devez créer un répertoire pour chacune d'entre elles. Rubriques liées Structure de répertoire Création de plusieurs répertoires
Notre identification | Votre propre adresse réseau. Il peut s'agir d'un code unique qui vous identifie auprès de vos tiers EDI (internes et externes). Valeur par défaut Valeur du champ Notre Identification de la session Paramètres EDI (ecedi0100s000).
Référence générale | Les références à des messages sortants peuvent être enregistrées par réseau ou en tant que références générales. Si cette case est cochée, les références à des messages sortants dépendent des paramètres de la session Paramètres EDI (ecedi0100s000). Si cette case n'est pas cochée, les références à des messages sortants dépendent des valeurs des champs de la session Réseaux (ecedi0120s000). Partie fixe Format de la date Premier numéro disponible Numérotation des messages pour nouvelle date Rubriques liées Structure des numéros de référence
Partie fixe | Partie fixe du numéro de référence si la case Référence générale n'est pas cochée. Valeur par défaut Valeur du champ Partie fixe de la session Paramètres EDI (ecedi0100s000). Rubriques liées Structure des numéros de référence
Format de la date | Format de date utilisé comme élément du numéro de référence si la case Référence générale n'est pas cochée. Valeur par défaut Valeur du champ Format de la date de la session Paramètres EDI (ecedi0100s000). Remarque Lors de la sélection du format de date, n'oubliez pas que le numéro de référence comprend 14 caractères. Rubriques liées Structure des numéros de référence
Premier numéro disponible | Si la case Référence générale n'est pas cochée, il s'agit du premier numéro disponible employé dans le numéro de référence du prochain message sortant. Valeur par défaut Valeur du champ Premier numéro disponible de la session Paramètres EDI (ecedi0100s000). Remarque Vous pouvez ajuster manuellement le premier numéro disponible. Rubriques liées Structure des numéros de référence
Numérotation des messages pour nouvelle date | Si la case Référence générale n'est pas cochée, choisissez le mode d'incrémentation des numéros de séquence. Valeur par défaut Valeur du champ N° message nouvelle date de la session Paramètres EDI (ecedi0100s000).
Multisociété | Si cette case est cochée, ce réseau sera utilisé pour les communications internes entre différentes sociétés ERP LN. Remarque Seuls les tiers qui ont été désignés pour le mode multisite (c'est-à-dire ceux qui possèdent une filiale multisite définie dans la session Tiers (tccom4100s000) ) peuvent être combinés avec ce type de réseau. Si cette case n'est pas cochée, ce réseau sera utilisé pour les communications avec les tiers EDI externes. Rubriques liées Communications EDI internes Communications multisociétés Configuration des communications multisociétés
Enregistrement automatique des messages générés | Si cette case est cochée, un processus de lecture des messages générés est automatiquement lancé dans la société à laquelle sont destinés les messages. Remarque Ce champ ne concerne que les échanges de données informatisés internes.
Séparateur d'enregistrements | En fonction du système d'exploitation sur lequel le module ERP LN EDI est implémenté, chaque enregistrement (ligne) du fichier ASCII se termine soit par LF (saut de ligne) et CR (retour de chariot), soit par LF seulement. Utilisez LF quand votre système d'exploitation utilise automatiquement CR.
Type du champ | Les fichiers ASCII existent en deux types de formats. Votre choix dépend du format de données pris en charge par votre logiciel de conversion EDI externe.
Signe séparateur | Caractère à utiliser comme séparateur des champs délimités. Remarque Votre saisie dépend du logiciel EDI externe utilisé. Les séparateurs de champs les plus fréquemment utilisés sont la barre (|) ou, dans certains environnements, la virgule (,).
Signe d'encadrement des chaînes | Signe spécial qui encadre les champs de chaînes dans un logiciel EDI externe. Par exemple : "JOHNSON", "TEXTE SUPPLEMENTAIRE". Les champs sont délimités par une virgule et encadrés par des guillemets. Remarque Votre saisie dépend du logiciel EDI externe utilisé. Ce champ n'est pas obligatoire dans le module ERP LN EDI.
Signe de remplacement | Signe de séparation se substituant au séparateur de champ courant. Remarque Les données des messages EDI sortants ne peuvent pas contenir de caractères semblables aux séparateurs de champs. Par exemple : le séparateur de champs est une virgule (,) ; le caractère de substitution est un point virgule (;) ; les données sont : (Monsieur,) ; les données du message sortant sont (Monsieur;).
Signe de remplacement | Si une valeur est définie dans le champ Signe d'encadrement des chaînes, séparateur employé pour remplacer le caractère d'encadrement courant. Remarque Les données des messages EDI sortants ne peuvent pas contenir de caractères semblables à ceux qui encadrent des chaînes. Par exemple : le caractère qui encadre les chaînes (") ; le caractère de substitution (') ; les données sont : (Remarque : le numéro d'article est "355444'"). les données du message sortant sont : ("Remarque : le numéro d'article est '355444'").
Autoriser les zéros en tête | Si cette case est cochée, l'espace qui précède un nombre est rempli par des zéros. Si cette case n'est pas cochée, l'espace qui précède un nombre est rempli par des espaces. Remarque Certaines applications de conversion EDI requièrent des zéros en tête des champs numériques (ceci ne concerne que les champs de longueur fixe). Pour ces champs, le choix dépend du logiciel EDI externe.
Supprimer les communications standard | Si cette case est cochée, la procédure de communication standard est supprimée et la logique de sémaphore EDI employée dans le traitement EDI externe est ignorée. Remarque N'oubliez pas de supprimer manuellement du répertoire appl_from les messages générés dans ce réseau. Un message généré ne peut recevoir le statut Lu par tiers avant que tous les fichiers associés au message aient été supprimés. Les messages entrants doivent être placés manuellement dans le répertoire appl_to. Si cette case n'est pas cochée, la procédure de communication standard du logiciel de communication EDI externe est exécutée.
Génération des messages sortants avant connexion | Si cette case est cochée, la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) génère les messages sortants avant de lire les messages entrants. Si cette case est cochée, ERP LN envoie les messages en attente d'être envoyés à destination du réseau. Cette opération ne génère aucun message sortant.
Traitement parallèle des entrées requis | Si cette case est cochée, et qu'un accélérateur de performances est actif pour la session donnée, des bshells parallèles sont utilisés pour les messages entrants. Rubriques liées Utilisation des accélérateurs Activation des accélérateurs
Traitement parallèle des sorties requis | Si cette case est cochée, et qu'un accélérateur de performances est actif pour la session donnée, des bshells parallèles sont utilisés pour les messages sortants. Rubriques liées Utilisation des accélérateurs Activation des accélérateurs