| Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les unités de mesure par défaut utilisées dans Freight Management. Remarque Pour que vous puissiez sélectionner une unité par défaut, il doit exister un facteur de conversion pour cette unité ou bien il doit s'agir d'une unité de base. Par exemple, si KG (kilogramme) et PND (livre) sont des unités de poids et que KG est l'unité de base, il doit exister un facteur de conversion entre PND et KG. Dans ce cas, les poids exprimés en PND peuvent être convertis en KG. Les facteurs de conversion sont définis dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Remarque Lorsqu'une unité par défaut est utilisée pour créer un enregistrement, cette unité est désactivée. Les paramètres données de base du transport sont obligatoires. S'ils ne sont pas définis, des erreurs peuvent survenir à divers endroits dans Freight Management.
Champs | Description
Date d'application | date d'application. Dans le groupe réel ou le groupe de paramètres, le champ Date d'application est vide. Toutefois, la date d'application est considérée comme la valeur par défaut du champ Description. Dans les groupes de paramètres qui précèdent le groupe réel, la date d'application est affichée dans le champ Date d'application. Si vous modifiez le groupe réel, le groupe modifié deviendra le nouveau groupe réel.
Description | Dans les nouveaux groupes réels, le texte suivant est utilisé par défaut : Groupe réel défini à la <date et à l'heure du nouveau groupe réel>.
Unité de poids par défaut | Unité servant à exprimer les poids dans Freight Management. Les poids sont utilisés pour : définir la capacité des groupes de moyens de transport dans la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000); définir les dimensions d'articles par unité dans la session Dimensions de l'article par unité (fmfmd1110m000); définir le poids des articles dans la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000); définir les classes de poids dans la session Classes de volume et de poids (fmfmd0190m000); définir les poids agrégés de marchandises dans les sessions Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000), Expéditions (fmlbd3100m000), Lignes d'expédition (fmlbd3150m000) et Chargements (fmlbd4100m000).
Unité de distance par défaut | Unité servant à exprimer les distances dans Freight Management. Les unités de distance sont utilisées pour : définir les zones du type de distance dans la session Zones par distance (fmfrc1140m000); définir les distances des étapes du plan de transport dans la session Etapes du plan de transport (fmfoc1151m000); définir la vitesse moyenne des groupes de moyens de transport dans la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000); saisir (manuellement) la distance entre les adresses de l'expéditeur et du destinataire dans la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000).
Unité de temps par défaut | Unité servant à exprimer les temps dans Freight Management. L'unité de temps par défaut est utilisée pour définir la vitesse moyenne des groupes de moyens de transport dans la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000) et les distances des étapes du plan de transport dans la session Etapes du plan de transport (fmfoc1151m000).
Unité de surface par défaut | Unité servant à exprimer les surfaces dans Freight Management. Les surfaces sont utilisées pour : définir la capacité des groupes de moyens de transport dans la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000); définir les dimensions d'articles par unité dans la session Dimensions de l'article par unité (fmfmd1110m000); définir la surface des articles dans la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000); définir les surfaces agrégées de marchandises dans les sessions Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000), Expéditions (fmlbd3100m000), Lignes d'expédition (fmlbd3150m000) et Chargements (fmlbd4100m000).
Unité de volume par défaut | Unité servant à exprimer les volumes dans Freight Management. Les volumes sont utilisés pour : définir la capacité des groupes de moyens de transport dans la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000); définir les dimensions d'articles par unité dans la session Dimensions de l'article par unité (fmfmd1110m000); définir le volume des articles dans la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000); définir les classes de volume dans la session Classes de volume et de poids (fmfmd0190m000); définir les volumes agrégés de marchandises dans les sessions Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000), Expéditions (fmlbd3100m000), Lignes d'expédition (fmlbd3150m000) et Chargements (fmlbd4100m000).
Unité de dimension par défaut | Unité servant à exprimer les dimensions dans Freight Management. Les dimensions sont utilisées pour : définir la capacité des groupes de moyens de transport dans la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000); définir les dimensions d'articles par unité dans la session Dimensions de l'article par unité (fmfmd1110m000); définir la dimension des articles dans la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000); définir la dimension des articles dans la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000).
Unité de temps - heures | Unité servant à exprimer les heures dans Freight Management.
Unité de tarification supplémentaire par défaut | Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités. Exemple 1 Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire: Quantité taux supplémentaire: 1 palette, Distance: 1 000 km Montant par distance: 10 Exemple 2 Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone: Poids: 10 kg Quantité taux supplémentaire: 1 m³ Type de tranche: Minimum
Distance: | 0 | 100 | 500
Montant par distance | 10 | 15 | 20
Montant par poids | 5 | 5 | 10
Montant par unité tarifaire supplémentaire | 5 | 5 | 7
Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³ Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit :
     10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985
Les quantités tarifaires supplémentaires par unité sont saisies dans les sessions suivantes : Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000) Lignes d'expédition (fmlbd3150m000) Articles - Freight Management (fmfmd1100m000) Les tarifs de transport basés sur les quantités supplémentaires par unité sont définis dans le module Calcul des prix de Order Management.