| Ordre spécifique - Ordres de contrôle (qmptc0150m000) |  |
| Cette session permet d'afficher des ordres spécifiques de contrôle qualité pour un ordre d'origine. Les ordres de contrôle reposent sur les données de base mais dans cette session, celles-ci peuvent être personnalisées pour un article particulier. Les changements apportés aux données de base n'ont pas d'impact sur les données personnalisées. Dans la session de détails, vous pouvez ajouter et/ou modifier des ordres spécifiques de contrôle qualité pour un ordre d'origine. En sélectionnant Lignes d'ordre dans le menu Specific, vous pouvez afficher et gérer les lignes d'ordre de contrôle pour chaque ordre. Voir aussi Contrôles spécifiques à l'ordre
Champs | Description
Origine | Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié.
Ordre | ordre
Position | Numéro de la ligne d'ordre à laquelle l'ordre de contrôle s'applique. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou de la position des matières estimées.
Opération | Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Un contrôle qualité doit intervenir pendant ou après cette opération.
Unité de stock | Unité dans laquelle le stock est enregistré.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Numéro de séquence | Numéro de séquence de l'ordre. Pour chaque séquence, un ou plusieurs échantillons sont prélevés pour tester les caractéristiques.
Code Qualité | Code auxquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Ce code représente un gain de temps important car un même code Qualité peut être employé pour tout un groupe de produits exigeant les mêmes standards de qualité et les mêmes tests.
Groupe de tests | Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon.
Type de test | Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre.
[ | Unité dans laquelle la fréquence est exprimée.
Fréquence | Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Pourcentage des échantillons | Taille des échantillons, exprimée sous forme d'un pourcentage de la quantité d'ordre.
Unité de l'échantillon | Unité dans laquelle l'échantillon est exprimé. Si la taille de l'échantillon est exprimée sous forme d'un pourcentage, ERP LN emploie l'unité de stock de l'article. Remarque L'unité de l'échantillon et l'unité de stock de l'article n'ont pas besoin d'être semblables. Dans ce cas, un facteur de conversion correct est toutefois essentiel.
Taille de l'échantillon | Quantité totale des échantillons de la quantité d'ordre à tester, exprimée dans l'unité de la taille d'échantillon. La taille de l'échantillon peut être saisie en tant que quantité fixe ou en tant que pourcentage. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un pourcentage soit de la quantité d'ordre, soit de la fréquence (si vous avez sélectionné Echantillonnage continu comme type de test).
Niveau de qualité acceptable | Pourcentage minimum d'un échantillon de test qui doit être approuvé pour que la quantité totale le soit. Par exemple, si le niveau défini est 90 et que le pourcentage approuvé est inférieur à ce chiffre, la quantité entière est rejetée. Voir aussi Niveau de qualité acceptable - Exemples
Commandes | Description
- | Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.