| Cluster - Lignes (tsbsc1110m000) |  |
| Cette session permet de gérer les configurations d’un cluster sélectionné. Exemple Deux moteurs, ayant chacun le code CF6 et appartenant au tiers MACH Industries (MACHI), sont identifiés comme cluster. Le cluster porte le nom de Machine CF6 MACHI. Remarque La commande Trier par du menu Afficher vous permet de choisir le mode d’affichage des données du cluster. Dans le menu Spécifique, vous pouvez sélectionner : Créer arborescence physique- Permet de générer une arborescence physique à partir de l’un des éléments suivants : arborescence d’article ; structure telle que conçue ; fichier ASCII ; structures hiérarchiques de projet. Arborescence physique- Permet d’afficher ou de gérer les relations mère-fille multiniveau ou mononiveau entre les articles sérialisés qui constituent une arborescence physique. Une arborescence physique est définie pour une configuration, ce qui vous permet d’afficher la structure constituée et la structure telle que gérée de cette configuration. Arborescence d'article- Permet d’afficher ou de gérer les relations mère-fille entre les articles qui constituent une arborescence d’article. Détails sur l'article- Permet de lancer la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Activer configurations de clusters- Permet de lancer la session Activation des configurations de clusters (tscfg2210m500) dans laquelle vous pouvez changer simultanément le statut de plusieurs configurations en Activé.
Champs | Description
Cluster | Cluster auquel les configurations, les articles anonymes ou les articles sérialisés sont liés
Description | Description ou nom du cluster.
Numéro de ligne | Numéro identifiant un article anonyme ou un article sérialisé dans le cluster
Article | Article anonyme pouvant appartenir à une arborescence d’article et qui est lié à ce cluster. Le numéro indiqué dans le champ Ligne de configuration du cluster identifie l’article (arborescence) pour le cluster. Remarque Dans le cas d’un article anonyme, vous pouvez indiquer une quantité dans le champ Nombre d'articles. Pour lier un article sérialisé au cluster, sélectionnez son numéro de série dans le champ Numéro de série.
Numéro de série | Pour lier un article sérialisé à ce cluster, vous pouvez saisir son numéro de série dans ce champ. Remarque Ce champ n’est pas disponible si vous avez saisi une quantité pour l’article anonyme.
Description | Description ou nom de l'article.
Nombre d'articles | Nombre d’articles anonymes pour cette ligne de configuration de cluster. Remarque Ce champ n’est pas disponible si vous liez un article sérialisé à ce cluster.
Heure de début du statut | Heure à laquelle vous définissez ou modifiez la valeur du champ Statut
Statut | Statut de la ligne de cluster
Délai planifié | Date et heure de fin des prestations de maintenance planifiées pour la configuration du cluster Remarque Le délai planifié doit se situer dans la période d’application de cette configuration du cluster. Il s'agit d'un champ d'affichage.
Commandes | Description
Créer arborescence physique | Permet d’afficher les différentes options de création d’une arborescence physique. Les options possibles pour créer une arborescence physique sont les suivantes : Depuis arborescence d'article Depuis structure telle que conçue. Depuis fichier ASCII. Depuis structures hiérarchiques projet.
Depuis arborescence d'article | Cette option permet de créer une arborescence physique à partir d’une arborescence d’article.
Depuis structure telle que conçue | Cette option permet de créer une arborescence physique à partir d’une structure telle que conçue.
Depuis fichier ASCII | Cette option permet de créer une arborescence physique à partir d’un fichier ASCII.
Depuis structures hiérarchiques projet | Cette option permet de créer une arborescence physique à partir de structures hiérarchiques de projets.
Arborescence physique | Permet de lancer la session Arborescences physiques (tscfg2110m000).
Arborescence d'article | Permet de lancer la session Arborescence des articles (tscfg1110m000).
Détails sur l'article | Permet de lancer la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
Activer configurations de clusters | Permet de lancer la session Activation des configurations de clusters (tscfg2210m500).