| Fichier-journal des arborescences physiques (tscfg2515m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les installations et/ou les suppressions d'articles fils dans l'arborescence physique d'un article sérialisé. Remarque Les installations ou suppressions sont consignées automatiquement, mais uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies : le statut de l'article sérialisé dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) est Actif; dans la session Paramètres de gestion de la configuration (tscfg0100m000), la case Utilisation du statut de configuration ou Créer un journal des arborescences physiques est cochée. L'interface de navigation graphique, que vous pouvez lancer dans la session Arborescences physiques (tscfg2110m000), utilise également les données de cette session.
Champs | Description
Article père | Code article de l'article sérialisé père, pour lequel des modifications apportées à son arborescence physique sont consignées et affichées dans cette session.
Numéro de série | Numéro de série de l'article père pour lequel les modifications apportées à son arborescence physique sont consignées et désormais affichées dans cette session.
Description | Description ou nom de l'article.
Révision | Identification de toutes les révisions de l'article sérialisé.
Cluster | Nom ou description du cluster.
Cluster | Cluster auquel l'article sérialisé père appartient.
Propriétaire | Nom du tiers auquel les articles sérialisés pères et fils appartiennent.
Position | Numéro de position de l'article fils ou du composant fils dans l'arborescence.
Temps de réalisation | Date à laquelle l'article fils a été supprimé ou installé dans l'arborescence physique de l'article père, ceci à l'aide de la session Modification de l'arborescence physique (tscfg2220m000).
Statut | Nouveau statut attribué à l'article fils dans l'arborescence physique.
Article | Code article de l'article fils qui a été supprimé ou installé dans l'arborescence physique.
Numéro de série | Numéro de série de l'article fils qui a été supprimé ou installé dans l'arborescence physique de l'article père.
Description | Nom ou description de l'article fils.
Révision | Identification de toutes les révisions de l'article sérialisé.
Quantité | Nombre d'articles fils dans l'arborescence physique. Remarque Si le numéro de série est indiqué, la valeur de ce champ doit être 1 (un). Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.
Quantité | Unité de stock de l'article.
Repère topographique | Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Rubriques liées Présentation des repères topographiques
Description | La description ou le nom du code. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel vous devez monter un article composant.
Commandes | Description
Niveau supérieur | Cette commande permet d'afficher l'article père de niveau supérieur. Si l'article père actuel est l'article de plus haut niveau dans l'arborescence, cette commande est désactivée.
Niveau inférieur | Cette commande permet d'afficher les composants d'un article fils dans l'arborescence actuelle. Vous devez d'abord sélectionner une ligne de l'arborescence pour activer cette commande.