| Structure de familles (tigrt0193m000) |  |
| Cette session permet de rechercher ou de répertorier la structure de familles. Une structure de familles est définie en liant des groupes de familles et des familles à un groupe de familles principal. Cette structure peut être utilisée pour générer des codes Famille. Par exemple, le niveau supérieur peut se présenter ainsi : Exemple 1
Groupe de familles | PRINCIPAL | Groupe de familles principal
Famille | Elément code Famille | Groupe de familles inférieur suivant
Matières premières | ma
Composants | co | COM Composants
Chaises | ch | CHA Chaises
Dans l'Exemple 1, le groupe de familles principal se compose de trois familles. Les familles Composants et Chaises sont en fait des groupes de familles car, à côté de l'élément du code, figurent les codes COM et CHA qui leur sont associés. Cela signifie que les familles sont elles-mêmes composées de groupes de familles et/ou de familles. Le groupe de familles CHA (Chaises), un niveau plus bas, se présente ainsi : Exemple 2
Groupe de familles | CHA | Chaises
Famille | Elément code Famille | Groupe de familles inférieur suivant
Chaises de bureau | facb | CHB Chaises bureau
Fauteuils | fa
Le groupe de familles CHA (Chaises) est constitué du groupe de familles CHB (Chaises bureau) et de la famille Fauteuils. Le groupe de familles CHB est constitué d'autres familles ou de groupes de familles à des niveaux inférieurs (qui n'apparaissent pas ici). Remarque Vous pouvez définir des groupes de familles dans la session Groupes de familles (tigrt0198m000). Le groupe de familles principal doit être défini dans la session Niveaux de structure (tigrt0199m000). Les familles elles-mêmes peuvent être générées dans la session Familles (tigrt0103m000) à partir des éléments de code des différents niveaux sous-jacents. Parmi toutes les familles des exemples 1 et 2, ERP LN ne génère des codes Famille que pour Matières premières et Fauteuils. Les autres familles constituent des groupes de familles qui sont subdivisés à un niveau inférieur. Rubriques liées Configuration d'une structure de classification dans GRT Classification des articles dans GRT
Champs | Description
Groupe de familles | Code du groupe de familles. Remarque Les groupes de familles doivent avoir été définis préalablement dans la session Groupes de familles (tigrt0198m000). Le groupe de familles principal doit être défini dans la session Niveaux de structure (tigrt0199m000).
Groupe de familles | La description ou le nom du code.
Famille | Nom de la famille ou de la sous-famille.
Elément code Famille | Elément code inclus dans le code Famille à générer. Valeur par défaut La valeur par défaut dépend de la longueur définie pour le niveau correspondant dans le champ 1 de la session Niveaux de structure (tigrt0199m000). La longueur de l'élément du code de la famille dépend du niveau de cette dernière dans la structure de familles.
Groupe de familles inférieur suivant | Groupe de familles directement inférieur dans la structure de familles. Remarque Vous devez définir les groupes de familles dans la session Groupes de familles (tigrt0198m000).