| Correction pour les matières sorties |  |
| Les matières sont souvent sorties avant que le travail sur l'ordre de fabrication ne commence. La première livraison partielle en stock de produits finis supporte donc tous les coûts matières et elle est donc beaucoup plus coûteuse que les suivantes. Si vous appliquez le calcul des coûts réels, une correction doit être effectuée pour éviter que tous les coûts matières soient imputés à la première livraison. Un coefficient de correction des coûts matières est appliqué par ERP LN si le ratio des quantités de matières réelles et estimées est plus élevé que le ratio d'achèvement de l'ordre de fabrication. Coefficient de correction :
    quantité de matières réelle prévue / quantité de matières réelle = (quantité d'ordre achevée / quantité d'ordre planifiée * quantité de matières estimée) / quantité de matières réelle = (quantité d'ordre achevée / quantité d'ordre planifiée) * (quantité de matières estimée / quantité de matières réelle)
Exemple Matières PARTA pour ordre de fabrication ZZ0000300 : Quantité commandée : 10 Quantité achevée : 2 Quantité estimée : 20 Quantité PARTA réelle : 10 Coûts de sortie pour PARTA : EUR 150 Coefficient de correction = (2/10) * (20/10) = 0,40 Coûts matières prévus = coûts matières réels = 150 * 0,40 = EUR 60. |