| Combinaisons de moyens de transport (fmfmd0142m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les combinaisons de moyens de transport. Rubriques liées Moyens de transport multiples par chargement Utilisation des groupes de moyens de transport Regroupement des ordres de transport Présentation de la création de chargement Configuration de la sous-traitance
Champs | Description
Combinaison moyens transp. | Solution associant plusieurs types de véhicules et/ou moyens de transport pour transporter un chargement. Si une combinaison de moyens de transport comporte plusieurs moyens de transport, Freight Management peut créer des chargements utilisant chacun plusieurs moyens de transport. Les combinaisons de moyens de transport servent aussi à la clustérisation des ordres de transport. Une combinaison de moyens de transport affiche l'ensemble des moyens de transport utilisés pour transporter les produits répertoriés dans un cluster d'ordres de transport.
Général
Mode de transport | Mode de transport de la combinaison de moyens de transport. Les modes de transport suivants sont disponibles : Transport maritime Transport ferroviaire Transport routier Transport aérien Transport fluvial Sans objet Si vous sélectionnez un groupe de moyens de transport dans le champ Grpe de moyens de transp., son mode de transport doit être identique à celui de la combinaison de moyens de transport.
Type de transport | Type de transport de la combinaison de moyens de transport actuelle. Si vous sélectionnez un type de transport, la combinaison de moyens de transport actuelle est uniquement disponible pour les articles dont le type de transport est identique. Notez que vous ne pouvez pas modifier le type de transport si la combinaison de moyens de transport associée au type de transport actuel est utilisée dans : des chargements, des clusters d'ordres de transport, la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000), la session Articles - Tiers expéditeur/destinataire (fmfmd2100m000).
Code Regroupement | Code Regroupement de la combinaison de moyens de transport actuelle. Si vous sélectionnez un code Regroupement, la combinaison de moyens de transport actuelle est uniquement disponible pour les articles dont le code Regroupement est identique. Si un code Regroupement et un type de transport sont indiqués pour la combinaison de moyens de transport actuelle, le code Regroupement de la combinaison de moyens de transport doit être identique à celui du type de transport, le cas échéant. Notez que vous ne pouvez pas modifier le code Regroupement si la combinaison de moyens de transport associée au code Regroupement actuel est utilisée dans : des chargements, des clusters d'ordres de transport, la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000). la session Articles - Tiers expéditeur/destinataire (fmfmd2100m000).
Procédure d'expédition | Procédure d'expédition par défaut de la combinaison de moyens de transport actuelle.
Code Calendrier | Code d'identification du calendrier de la combinaison de moyens de transport.
Vitesse moyenne | Vitesse moyenne de la combinaison de moyens de transport. La vitesse moyenne est utilisée pour calculer le temps nécessaire au transport entre deux adresses si la distance entre elles est connue. La vitesse moyenne est utilisée dans la création de chargement. Les distances entre les adresses sont gérées dans les sessions Distances (par ville) (tccom4537m000) et Distances (par code postal) (tccom4538m000). La vitesse moyenne est exprimée dans la distance par défaut et les unités de temps sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).
Vitesse moyenne | Unité de distance utilisée pour exprimer la vitesse moyenne.
Vitesse moyenne | Unité de temps par défaut pour les heures. L'unité de temps par défaut des heures est définie dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).
Planification du chargement | Si cette case est cochée, les ordres de transport pour lesquels le groupe de moyens de transport actuel est sélectionné sont disponibles pour la création de chargement. Si cette case n'est pas cochée, les ordres de transport pour lesquels le groupe de moyens de transport actuel est sélectionné sont disponibles pour la génération de clusters d'ordres de transport. Rubriques liées Attribut de planification du chargement
Texte | Si cette case est cochée, des informations supplémentaires sur le groupe de moyens de transport sont disponibles.
Capacité
Pourcentage maximum de planification | Pourcentage de la capacité de chargement disponible pouvant être utilisée. La capacité de chargement disponible correspond à la capacité de chargement moyenne des groupes de moyens de transport des moyens de transport et des types de véhicules appartenant à la combinaison de moyens de transport actuelle. Vous pouvez modifier la valeur par défaut qui est de 100 %.
Capacité en poids | La capacité en poids correspond à la capacité en poids agrégée des groupes de moyens de transport des moyens de transport et des types de véhicules appartenant à la combinaison de moyens de transport actuelle.
Capacité en poids | Unité de poids qui exprime la capacité en poids. Vous pouvez remplacer l'unité de poids par défaut de Freight Management. Les unités de mesure par défaut de Freight Management sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Les paramètres des données de base de Freight Management sont obligatoires.
Capacité en volume | La capacité en volume correspond à la capacité en volume agrégée des groupes de moyens de transport des moyens de transport et des types de véhicules appartenant à la combinaison de moyens de transport actuelle.
Capacité en volume | Unité de volume qui exprime la capacité en volume. Vous pouvez écraser l'unité de volume par défaut. Les unités de mesure par défaut de Freight Management sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Les paramètres des données de base de Freight Management sont obligatoires.
Capacité en superficie | La capacité en superficie correspond à la capacité en superficie agrégée des groupes de moyens de transport des moyens de transport et des types de véhicules appartenant à la combinaison de moyens de transport actuelle.
Capacité en superficie | Unité de superficie qui exprime la capacité en superficie. Il est possible de remplacer l'unité de superficie par défaut. Les unités de mesure par défaut de Freight Management sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Les paramètres des données de base sont obligatoires.
Capacité en pièces | Capacité agrégée, exprimée en unités de pièces, des groupes de moyens de transport des moyens de transport et des types de véhicules appartenant à la combinaison de moyens de transport actuelle.
Capacité en pièces | Unité de pièces de la combinaison de moyens de transport actuelle.
Commandes | Description
Impression des combinaisons de moyens de transport | Permet de lancer la session Impression des combinaisons de moyens de transport (fmfmd0442m000).