| Utilisation de la prévision des coûts |  |
| ERP LN utilise l'une des méthodes suivantes pour effectuer une prévision des coûts du projet. La méthode est déterminée par la liste Méthode de prévision principale dans la session Paramètres PPC (tpppc0500m000): Coût prévisionnel total (EAC) : Coût total prévu à la fin du projet. Prévision pour solde (ETC) : Coût prévu du travail restant. Coûts supplémentaires estimés (EEC) : Coût total prévu pour tout le travail restant qui n'est pas encore budgété. Le choix de la méthode de prévision principale entraîne différentes représentations de la prévision dans les sessions suivantes : Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000). Mesure des performances (tpppc5840m000). Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000). Affichage de l'analyse financière (graphique) (tppss0701m000). Génération des résultats financiers intermédiaires (tpppc2260m000). Si la méthode de prévision principale est Coût prévisionnel total (EAC): les coûts supplémentaires estimés (EEC) ne sont pas affichés lors de la saisie du coût prévisionnel total (EAC) ; l'écart final (VAC) dans les sessions Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000), Mesure des performances (tpppc5840m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000) est : Budget final (BAC) - Coût prévisionnel total (EAC) ; les coûts prévisionnels dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000) indiquent le montant prévisionnel et la quantité saisis ; le coût prévisionnel total (EAC) dans les sessions Mesure des performances (tpppc5840m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000) indique le montant prévisionnel saisi ; le montant prévisionnel saisi peut être affiché en tant que coût planifié dans la session Affichage de l'analyse financière (graphique) (tppss0701m000); le coût prévisionnel total (EAC) saisi est converti en prévision pour solde (ETC) ; Le calcul suivant est utilisé : Prévision pour solde (ETC) = Coût prévisionnel total (EAC) - Données réelles. Dans la session tpppc2260m000, le montant prévisionnel est pris en compte. Le coût prévisionnel total (EAC) saisi est converti en prévision pour solde (ETC). Le calcul suivant est utilisé : Prévision pour solde (ETC) = Coût prévisionnel total (EAC) - Données réelles. Si la méthode de prévision principale est Prévision pour solde (ETC): les coûts supplémentaires estimés (EEC) ne sont pas affichés lors de la saisie de la prévision pour solde (ETC) ; l'écart final (VAC) dans les sessions Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000), Mesure des performances (tpppc5840m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000) est : Budget final (BAC) - Prévision pour solde (ETC) - Coûts réels ; la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000) affiche le montant et la quantité prévisionnels saisis ; le coût prévisionnel total (EAC) dans les sessions Mesure des performances (tpppc5840m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000) est calculé à partir du montant prévisionnel saisi ; la formule utilisée dans ce calcul est Coût prévisionnel total (EAC) = Données réelles + Prévision pour solde (ETC) ; dans la session Affichage de l'analyse financière (graphique) (tppss0701m000), le montant prévisionnel de prévision pour solde (ETC) saisi peut être affiché comme coût planifié ; dans la session Génération des résultats financiers intermédiaires (tpppc2260m000), le montant prévisionnel de prévision pour solde (ETC) peut être pris en compte. Si la méthode de prévision principale est Coûts supplémentaires estimés (EEC): lors de la saisie de la prévision, les valeurs des autres méthodes de prévision ne sont pas calculées et apparaissent comme égales à zéro ; l'écart final (VAC) dans les sessions Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000), Mesure des performances (tpppc5840m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000) est égal à Ecart de coût (CV) - Coûts supplémentaires estimés (EEC), l'écart de coût (CV) étant égal à Coûts budgétés du travail effectué (CBTE) - Données réelles ; les coûts prévisionnels dans la session Consultation des données de contrôle (tpppc4850m000) indiquent le montant prévisionnel et la quantité saisis ; le coût prévisionnel total (EAC) dans les sessions Mesure des performances (tpppc5840m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000) ne peut pas être calculé et prend la valeur zéro ; dans la session Affichage de l'analyse financière (graphique) (tppss0701m000), le montant prévisionnel des coûts supplémentaires estimés (EEC) peut être affiché sous forme de coût planifié supplémentaire en plus du budget ; dans la session Génération des résultats financiers intermédiaires (tpppc2260m000), le montant prévisionnel des coûts supplémentaires estimés (EEC) peut être pris en compte. |