| Opérations post-assemblage |  |
| Ce document explique comment configurer ERP LN pour exécuter des opérations supplémentaires dans des centres de charge standard sur un article après l'achèvement d'un ordre d'assemblage. Il arrive parfois qu'un article assemblé qui sort de la ligne d'assemblage nécessite un travail supplémentaire. Dans ERP LN, afin de réaliser ces opérations supplémentaires, vous créez un ordre de reprise pour l'article. Procédure Pour réaliser des opérations supplémentaires en atelier sur un article après l'achèvement de l'ordre d'assemblage, procédez comme suit : Associez l'article générique à un article standard en suivant la procédure décrite à la rubrique Stockage d'articles génériques finis. Vous pouvez également définir une gamme pour l'article standard. Dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000), créez un ordre de fabrication. Dans le menu Spécifique, cliquez sur Numéros de série et saisissez le numéro de série du produit fini. Dans la session de détails, cochez la case Ordre de reprise. Définissez les opérations de l'ordre de fabrication. Vous pouvez sélectionner une gamme pour l'ordre de fabrication ou lui ajouter manuellement des opérations. Utilisez la session Matières estimées (ticst0101m000) pour définir les matières requises. Pour ajouter les matières à partir de la nomenclature (BOM) d'un autre article, dans le menu Spécifique, cliquez sur Ajouter/décomposer fantôme. Remarque L'article fabriqué qui est le produit fini de l'ordre de reprise est également une matière pour cet ordre de reprise. Rubriques liées Stockage d'articles génériques finis Stockage d'articles génériques finis - Configuration Vue générale de la gestion de l'assemblage |