| Dimensions d'une unité de manutention, exemple D |  |
| Cet exemple indique comment ERP LN calcule les dimensions des unités de manutention avec emballages externes. Exemple L'unité de manutention mère possède un emballage externe défini par l'utilisateur appelé Palette. L'unité de manutention mère comporte un niveau enfant composé de huit unités de manutention filles. Chaque unité de manutention fille possède un emballage interne défini par l'utilisateur appelé Boîte. Les emballages de l'unité de manutention ont respectivement les dimensions suivantes :
Dimensions | Palette | Boîte
--- | --- | ---
Largeur | 1 m | 0,5 m
Profondeur | 1 m | 0,5 m
Hauteur | 0,2 m | 0,5 m
Superficie | 1 m2 | 0,25 m2
Volume | 0,2 m3 | 0,125 m3
Sur la base des dimensions de l'exemple précédent, les dimensions de l'unité mère, unités filles comprises, sont les suivantes :
Dimensions | Unité mère | Explication
--- | --- | ---
Largeur | 1 m | Largeur de l'emballage externe.
Profondeur | 1 m | Profondeur de l'emballage externe.
Hauteur | 1,2 m | Les surfaces de la palette et des boîtes déterminent si les boîtes doivent être empilées pour tenir sur la palette. La valeur du champ Hauteur de la session Unités de manutention (whwmd5130m000) indique la hauteur des boîtes empilées ajoutée à celle de la palette. ERP LN calcule la hauteur de l'unité de manutention comme suit : somme du volume agrégé des articles ou emballages internes et du volume des emballages externes ; division du résultat par la superficie des emballages externes. Le volume de chaque emballage interne est de 0,125. Le volume agrégé est donc de 8 * 0,125 = 1. Le volume de l'emballage externe est de 0,2. Cela donne le résultat suivant : (1 + 0.2) / 1 = 1.2
Superficie | 1 m2 | Valeur du champ Largeur * valeur du champ Profondeur.
Volume | 1,2 m3 | Valeur du champ Superficie * valeur du champ Hauteur.
Poids |  | Le poids brut est le poids agrégé des articles contenus dans les unités de manutention filles et le poids agrégé des emballages externes de l'unité mère et des emballages internes (des deux types) des unités filles. Le poids net est le poids agrégé des articles contenus dans les unités de manutention filles.