| Combinaisons de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0144m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les combinaisons de moyens de transport pour les transporteurs. Rubriques liées Moyens de transport multiples par chargement Utilisation des groupes de moyens de transport Regroupement des ordres de transport Présentation de la création de chargement Configuration de la sous-traitance
Champs | Description
Transporteur/LSP | Transporteur pour lequel vous gérez des combinaisons de moyens de transport. Le mode de transport du transporteur doit être l'un des suivants : Transport maritime Transport ferroviaire Transport routier Transport aérien Transport fluvial Sans objet
Combinaison moyens transp. | Combinaison de moyens de transport disponible pour le transporteur actuel. Le mode de transport de la combinaison de moyens de transport doit être identique à celui du transporteur ou bien le mode de transport de l'un des deux doit être Sans objet.
Procédure d'expédition | Procédure d'expédition par défaut de la combinaison de moyens de transport actuelle.
Nombre de combinaisons | Nombre de combinaisons de moyens de transport du type actuel disponibles pour le transporteur actuel. Si la case Vérifier disponibilité du groupe et de la combinaison de moy. trspt est cochée dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000), le moteur de création de chargement utilise ces informations pour vérifier que le transporteur dispose de suffisamment de capacité de chargement et d'un nombre suffisant de combinaisons de moyens de transport pour transporter les chargements d'un plan donné.
% maximum de planification | Pourcentage de la capacité de chargement de la combinaison de moyens de transport disponible pouvant être utilisée. La capacité de chargement disponible correspond à la capacité de chargement moyenne des groupes de moyens de transport des moyens de transport et des types de véhicules appartenant à la combinaison de moyens de transport actuelle. Vous pouvez modifier la valeur par défaut qui est de 100 %.
Combinaison de moyens de transp. par défaut | Si cette case est cochée, la combinaison de moyens de transport actuelle correspond à la combinaison de moyens de transport par défaut du transporteur. Un transporteur ne peut pas avoir plusieurs combinaisons de moyens de transport par défaut. Il peut en revanche avoir une combinaison de moyens de transport par défaut et un groupe de moyens de transport par défaut. Vous pouvez définir un groupe de moyens de transport par défaut dans la session Groupes de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0152m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation du groupe ou de la combinaison de moyens de transport par défaut.
Disponible par jour | Nombre total de moyens de transport et de types de véhicules de la combinaison de moyens de transport * Pourcentage maximum de planification des groupes de moyens de transport pour les moyens de transport et les types de véhicules.
Commandes | Description
Transporteurs/LSP | Permet de lancer la session Transporteurs/LSP (tcmcs0580m000).
Impr. transp./LSP - Combin. moyens de transp./gpes moyens de transp. | Permet de lancer la session Impr. transp./LSP - Combin. moyens de transp./gpes moyens de transp. (fmfmd0444m000).
Impression des combinaisons de moyens de transport | Permet de lancer la session Impression des combinaisons de moyens de transport (fmfmd0442m000).
Combinaisons de moyens de transport | Permet de lancer la session Combinaisons de moyens de transport (fmfmd0142m000).