| Glossaire de l'application QM |  |
| code Qualité Code auxquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Ce code représente un gain de temps important car un même code Qualité peut être employé pour tout un groupe de produits exigeant les mêmes standards de qualité et les mêmes tests. combinaison qualité Conditions qui déterminent la génération des ordres de contrôle qualité et comment ces contrôles sont effectués. Une combinaison qualité relie les informations suivantes : module ou application à l'origine des contrôles qualité, article ou groupe qualité auquel s'appliquent les contrôles, critères de qualité qui doivent être satisfaits (définis dans le code Qualité). étalonnage Remise en état d'un instrument pour qu'il soit opérationnel. fréquence Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | valeur ph
Test | test Litmus
Options | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
groupe de tests Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon. numéro de série Numéro unique que ERP LN génère de manière à distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée. Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer 5 tests sur 20 pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de 100 pièces (100/20=5). 5 lignes de test seront donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. ordre de contrôle qualité Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. séquence Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. unité de fréquence Unité dans laquelle la taille de l'échantillon est exprimée. variable Code contenant la valeur d'un aspect ou d'une caractéristique. Cette valeur sera employée dans l'expression d'un algorithme pour calculer la valeur d'un autre aspect ou caractéristique. |