| Structure de variante de produit (tiapl3110s000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer une structure de variante de produit. Une structure de variante de produit définit la structure d'un article configuré spécifique à l'aide des relations déterminées entre cet article, les articles génériques et modules d'étude constituant l'article. Les sous-articles génériques peuvent également posséder leurs propres sous-articles et/ou modules d'étude. Le niveau situé au-dessus de celui des modules d'étude est indiqué dans les pièces d'assemblage mononiveau, qui apparaissent dans la session Structures de pièces d'assemblage mononiveau et opérations (tiapl2520m000). Vous ne pouvez modifier les données de la session en cours que si les conditions suivantes sont remplies : La société actuelle est définie en tant que société principale dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Vous travaillez en Mode test, également défini dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Le Statut assemblage est Ouvert. Rubriques liées Présentation de la planification de l'assemblage Programmes du segment
Champs | Description
Variante de produit | Code de la variante de produit pour laquelle la structure de produit correspondante est affichée.
Article principal | Article principal générique à assembler. Cet article peut être le produit fini ou un article générique entre le produit fini et les modules d'étude. L'article doit avoir les caractéristiques suivantes : Le type d'article doit être Générique. L'article doit être Sérialisé. L'article doit comporter des données de commande. Le système de commande d'article doit être FLB. Ces caractéristiques sont définies dans les sessions Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) et Articles - Commande (tcibd2500m000).
Numéro de position | Numéro de position du composant permettant d'identifier la combinaison article principal/sous-article. Par défaut, ERP LN affiche le dernier numéro de position utilisé, plus 10. Cette procédure permet d'obtenir la séquence 10, 20, 30, etc. La numérotation des positions n'est pas soumise à restriction. Il est recommandé de choisir les valeurs par défaut afin de pouvoir utiliser des numéros intermédiaires pour insérer des composants.
Sous-article | Article générique ou module d'étude qui se situe directement au niveau inférieur de celui de l'article principal affiché dans la structure de variante de produit.
Type d'article | Type du sous-article. Le type peut être soit Générique, soit Référence d'étude.
Texte associé à la nomenclature | Si cette case est cochée, un texte est joint au sous-article. Ce texte contient des informations supplémentaires sur l'article. Il doit être saisi dans la session Nomenclature générique (tiapl2510m000).
Informations supplémentaires | Ce champ contient des informations supplémentaires que vous pourrez afficher instantanément, ce qui n'est pas le cas des informations contenues dans le texte de nomenclature. Les informations affichées sont saisies dans la session Nomenclature générique (tiapl2510m000).