| Décalage des ordres d'assemblage du poste (tiasl4230m000) |  |
| Lancez cette session pour décaler les ordres d'assemblage du poste. Le décalage consiste à calculer de nouvelles heures de début et de fin. Il est important d'avoir des heures de début et de fin précises, par exemple, pour la réservation des matières. Un ordre d'assemblage se compose de plusieurs ordres d'assemblage du poste. Ceux-ci sont liés aux poste d'assemblage qui sont regroupés en segments de ligne. Ces ordres et ces segments possèdent chacun leurs propres heures de début et de fin. Ces heures sont calculées lors des occasions suivantes : Un ordre d'assemblage est décalé lorsque vous le planifiez, c'est-à-dire, lorsque LAC le crée dans ASC. Un segment de ligne est décalé lorsque vous confirmez une séquence de ligne dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). Un ordre d'assemblage du poste est décalé dans les deux situations suivantes : Lorsque vous le planifiez et lorsque vous exécutez la session courante. C'est bien sûr à ce dernier cas que nous nous intéressons ici. Si vous décalez un ordre d'assemblage du poste dans la session courante, le calcul dépend du statut des ordres d'assemblage. Ces statuts sont les suivants : Planifié. Si vous avez seulement planifié un ordre d'assemblage sans avoir encore confirmé de séquence de ligne, l'ordre prend le statut Planifié. Séquencé. Après confirmation d'une séquence de ligne, l'ordre d'assemblage prend le statut Séquencé. Conformément à ces statuts, le décalage repose sur les informations suivantes : Pour les ordres d'assemblage Planifié, le calcul est basé sur le délai des segments de ligne qui est défini dans la session Segments de lignes (tiasl1540m000). Pour les ordres d'assemblage Séquencé, le calcul repose sur la séquence, le calendrier de la ligne d'assemblage et les affectations d'assemblage de la ligne d'assemblage. Les précédentes informations impliquent que les heures de début et de fin des ordres d'assemblage du poste peuvent varier en fonction de la méthode de décalage employée. Un ordre d'assemblage du poste peut en conséquence posséder des heures de début et de fin à l'un des trois niveaux suivants : Si les ordres d'assemblage du poste d'un ordre d'assemblage Planifié ne sont pas encore décalés dans la session courante, ils prennent les heures de début et de fin de l'ordre d'assemblage. Il s'agit évidemment de valeurs initiales qui ne peuvent pas être calculées dans la session courante. Si vous décalez les ordres d'assemblage du poste des ordres d'assemblage dotés du statut Planifié, ils prennent les mêmes heures de début et de fin que les segments de ligne. En effet, les heures de début et de fin des ordres d'assemblage du poste sont calculés sur la base des délais des segments de ligne. Si vous décalez les ordres d'assemblage du poste des ordres d'assemblage dotés du statut Séquencé, ils prennent les heures de début et de fin des postes d'assemblage. Pour décaler les ordres d'assemblage du poste dans la session courante, spécifiez une plage de De, une Date de sortie de ligne A ainsi que le type des ordres à décaler. Toutefois, tous les ordres d'assemblage répondant à ces critères ne sont pas décalés, mais seulement ceux qui nécessitent de l'être. La case Décalage requis est cochée en regard des ordres d'assemblage qui nécessitent d'être décalés. Cette case à cocher est affichée dans les sessions suivantes : Pour les ordres Planifié, dans l'onglet Général de la session Ordre d'assemblage (tiasc2100s000). Si le Statut de l'ordre d'assemblage n'est pas Planifié, la case à cocher Décalage requis n'est pas affichée. Pour les ordres Séquencé, dans la session Segment de ligne - Séquence de ligne (tiasl4500m000). Le décalage est obligatoire si les dates ou les heures d'un ordre ont été modifiées, en d'autres termes si les dates et heures réelles ne correspondent plus aux dates et heures planifiées. Le case Décalage requis est donc cochée dans les cas suivants : Lorsque LAC génère l'ordre d'assemblage dans ASC. Si vous mélangez ou déplacez manuellement les ordres planifiés et que ceux-ci reçoivent en conséquence une autre date/heure de sortie de ligne. Si vous décalez les ordres d'assemblage du poste d'un ordre père et que celui-ci reçoit en conséquence une autre date/heure de sortie ; dans ce cas, la case à cocher est sélectionnée pour les ordres enfants, car ceux-ci doivent être synchronisés avec leur parent. Notez que le décalage des ordres d'assemblage du poste d'un ordre père ne produit pas de nouvelles heures de début et de fin pour les ordres d'assemblage du poste des ordres enfants. Les ordres d'assemblage du poste des ordres enfants doivent eux aussi êtres décalés. Si vous confirmez une séquence de ligne dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000) ou que vous modifiez manuellement une séquence de ligne confirmée, les segments de lignes reçoivent de nouvelles heures de début et de fin. Le décalage est donc requis pour les ordres d'assemblage du poste. Si l'ordre a des fils, la case est cochée pour ceux-ci également, parce que ces ordres doivent être synchronisés avec leur père. Notez que dans tous ces cas, il est requis de décaler les ordres d'assemblage du poste concernés à l'aide de la session courante. Les messages d'erreur de décalage peuvent être affichés dans la session Messages (tiasc0501m000). Rubriques liées Vue générale de la gestion de l'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Ordres d'assemblage
Champs | Description
De | Lignes d'assemblage sur lesquelles les ordres d'assemblage doivent être décalés.
Date de sortie de ligne A | Date qui détermine les ordres à décaler. Les ordres à décaler doivent présenter une date de sortie de ligne antérieure ou égale à celle-ci.
Ordres d'assemblage planifiés | Si cette case est cochée, Les ordres d'assemblage Planifié sont décalés. Le décalage des ordres d'assemblage planifiés s'effectue au niveau du segment de ligne.
Ordres d'assemblage séquencés | Si cette case est cochée, Les ordres d'assemblage Séquencé sont décalés. Le décalage des ordres d'assemblage séquencés s'effectue au niveau du poste.
Commandes | Description
Décalage | Cliquez ici pour calculer l'heure de début et l'heure de fin de chaque ordre d'assemblage du poste et décaler les ordres en fonction de ces heures.
Messages | Cliquez ici pour afficher les messages d'erreur, tels que les ordres d'assemblage du poste dont les besoins n'ont pas été post-consommés ou les transferts d'en-cours dont la création est impossible.