| Calcul du temps de fabrication restant |  |
| Lorsqu'une opération a démarré, le délai de fabrication restant diminue graduellement jusqu'à l'achèvement total de l'opération. La façon dont ERP LN calcule le temps de fabrication restant dépend du paramètre défini dans le champ Méthode de calcul du temps de fabrication restant de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Dans ce champ, vous pouvez sélectionner les méthodes de calcul suivantes : Quantité planifiée Heures passées Méthode de calcul : quantité planifiée Si le contenu de ce champ est Quantité planifiée, ERP LN calcule la quantité d'ordre restante à l'aide de la formule suivante : Ensuite, ERP LN se sert de la valeur correspondant à la quantité d'ordre restante pour calculer le temps de fabrication, qui est également le temps de fabrication restant. Pour plus de détails sur les méthodes appliquées par ERP LN dans le calcul du temps de fabrication (restant) reportez-vous aux rubriques correspondantes. Méthode de calcul : heures passées Si le contenu du champ Méthode de calcul du temps de fabrication restant est Heures passées, ERP LN accomplit les étapes suivantes pour calculer le temps de fabrication restant : Calcul des heures passées à l'aide de la formule suivante : heures main-d'oeuvre totales+heures machines totales Calcul des heures totales à l'aide de la formule suivante : heures main-d'oeuvre planifiées totales+heures machines planifiées totales Calcul du temps de fabrication restant à l'aide des valeurs obtenues dans les étapes précédentes : Rubriques liées Calcul des temps de fabrication des opérations |