| Contrôles (tssoc2550m000) |  |
| Cette session permet d'enregistrer les résultats des contrôles effectués sur un article sérialisé dans le cadre d'une prestation d'ordre de service. Vous enregistrez les contrôles en fonction des mesures répertoriées pour le modèle de contrôle de la prestation de référence dans la session Modèles de contrôles qualité (tsacm3160m000). Cette fonction s'utilise généralement lors d'une maintenance basée sur des conditions pour laquelle des contrôles sont planifiés et effectués. Remarque Vous ne pouvez gérer les résultats des contrôles d'un ordre de service que si ce dernier a le statut Lancé ou Terminé. Une fois que vous avez saisi toutes les données d'un contrôle, ERP LN copie immédiatement les résultats de ce contrôle dans la session Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000). Si vous ne renseignez pas les champs Heure d'enregistrement, Valeur dépendante (axe des Y) et Valeur indépendante (axe des X), les résultats des contrôles ne sont pas copiés dans la session Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000). Lorsque vous supprimez les données des contrôles de la session Contrôles (tssoc2550m000), elles sont également supprimées de la session Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000). Vous ne pouvez pas lancer cette session si la case à cocher Utiliser les mesures de la session Paramètres Planification des services (tsspc0100m000) est désactivée. Dans ce cas, ERP LN affiche le message Le paramètre SPC " Utiliser les mesures " est introuvable lorsque vous tentez de lancer la session. Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour
Champs | Description
Article | Code article de l'article sérialisé pour lequel vous effectuez et enregistrez les contrôles.
Numéro de série | Numéro de série de l'article pour lequel vous effectuez et enregistrez les contrôles.
Ordre de service | Ordre de service (code) dans le cadre duquel les contrôles sont effectués et enregistrés.
Numéro de ligne de prestation | Numéro de ligne de la prestation d'ordre de service pour laquelle les contrôles sont effectués. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si : le champ Ordre de service est renseigné ; la ligne de prestation saisie est définie pour l'ordre de service ; dans la session Prestations d'ordres de service (tssoc2110m000), les champs Cluster, Article, Numéro de série et Prestation de réf. sont renseignés.
Prestation de référence | Code de la prestation de référence attribué aux contrôles effectués. Remarque Utilisez le modèle de contrôle de la prestation de référence (défini dans la session Modèles de contrôles qualité (tsacm3160m000) ) pour enregistrer les contrôles dans cette session.
Mesure | Mesure utilisée par la ligne de contrôle. Remarque Vous ne pouvez sélectionner que les mesures définies pour le modèle de contrôle de la prestation de référence dans la session Modèles de contrôles qualité (tsacm3160m000).
Séquence | Numéro attribué à une ligne de contrôle pour la distinguer des autres contrôles enregistrées pour l'article sérialisé (dans le cadre de la prestation d'ordre de service).
Heure d'enregistrement | Heure d'enregistrement du contrôle de l'article sérialisé. Valeur par défaut Heure à laquelle vous saisissez la ligne de contrôle dans ERP LN. Remarque Pour enregistrer un contrôle d'un article sérialisé lié à : un cluster (dans la session Cluster - Lignes (tsbsc1110m000) ), l'heure d'enregistrement doit être comprise entre l'heure d'application et l'heure d'expiration du cluster ; un article sérialisé maître (dans la session Arborescences physiques (tscfg2110m000) ), l'heure d'enregistrement doit être comprise entre l'heure d'application et l'heure d'expiration de l'article sérialisé maître (composant).
Valeur dépendante (axe des Y) | Valeur de la variable dépendante lors de l'exécution du contrôle. Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ, ERP LN ne copie pas les résultats des contrôles dans la session Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000).
Valeur dépendante (axe des Y) | Unité servant à exprimer la valeur de la variable dépendante des mesures.
Valeur indépendante (axe des X) | Valeur de la variable indépendante lors de l'exécution du contrôle.
Valeur indépendante (axe des X) | Unité servant à exprimer la valeur de la variable indépendante des mesures.
Lié | Si cette case est cochée, vous pouvez créer une prestation liée pour le contrôle. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas créer de prestation liée pour le contrôle.
Prestation liée | Prestation liée à exécuter. Cette prestation provient par défaut du modèle de contrôle.
Motif | Code du motif d'exécution de la prestation liée.
Description | Description du motif.
Ordre de service/prestation lié(e) | Numéro attribué à la prestation ou à l'ordre de service nouvellement lié.
Prestation liée | Numéro de ligne de la prestation liée.
Ligne de prestation | Description de la prestation ou de l'ordre de service lié.
Texte libre | Texte (supplémentaire)
Valeur de norme dépendante | Valeur de norme de la variable dépendante. Elle détermine à quel moment la maintenance est souhaitable pour l'article sérialisée.
Valeur limite supérieure | Valeur maximale de la variable dépendante. La mesure ne doit pas dépasser la valeur limite supérieure.
Valeur limite minimum | Valeur minimale de la variable dépendante. La mesure ne doit pas être en deçà de la valeur limite inférieure.
Avertissement de dépassement de limites | Avertissement adressé à l'utilisateur lorsque la mesure de la variable dépendante n'est pas comprise dans la plage stipulée.
Commandes | Description
Lié | Cette commande permet de créer une prestation liée.
Créer ordre et prestation | Cette commande permet de créer un ordre ou une prestation.
Créer prestation sous Ordre réel | Cette commande permet de créer une prestation sous l'ordre en cours.
Afficher contrôles (historique) | Permet de lancer la session Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000).