| Calcul des coûts liés à la taille des lots |  |
| Dans le cadre de la procédure d'optimisation des paramètres logistiques, ERP LN calcule le total des coûts encourus durant la période optimisée. Remarque Le calcul ne prend en compte que la période que vous avez indiquée dans la session Valeurs de coût de la ressource (cprao3120m000). Calcul
     CT = CPS + CAO + CPN + CPHS
Où :
CT | coût total durant la période optimisée
CPS | Coûts de possession du stock
CAO | coût des articles obsolètes
CPN | coûts de préparation (taux normal)
CPHS | coûts de préparation (taux heures supplémentaires)
Coûts de possession du stock
     CPS = NSM x (PS/100) x C
Où :
CPS | Coûts de possession du stock
NSM | Niveau de stock moyen
PS | Pourcentage du coût du stock
C | Coût matière de l'article (prix de revient standard)
L | Longueur de la période (en jours)
Exemple : Coûts de possession du stock Données :
NSM | 1200 kg (niveau de stock moyen)
PS | 0,1 % (pourcentage du coût du stock)
C | 45 $/kg (valeur matières)
L | 30 jours (durée de la période)
    CPS = NSM x (PS/100) x C x L
Résultat du calcul : CPS = 1620 $ (coûts de possession du stock pour la période de 30 jours) Coût des articles obsolètes
     CAO = NSM x C x (Ri/100) x L/F
Où :
CAO | Coût des articles obsolètes
NSM | Niveau de stock moyen
C | Coût matière de l'article (prix de revient standard)
Ri | risque d'obsolescence (pourcentage par jour)
L | Longueur de la période (en jours)
F | Nombre de fois que l'article est produit dans la période
Exemple : Coût des articles obsolètes Données :
NSM | 1200 kg (niveau de stock moyen)
C | 45 $/kg (valeur matières)
Ri | 1 %/jour (risque d'obsolescence)
L | 30 jours (durée de la période)
F | 20 (nombre de fois que l'article est produit dans la période)
     CAO = NSM x C x (Ri/100) x L/F
Résultat du calcul CAO = 810 $ (coût des articles obsolètes)
     NSM = D / (2 x F)
Où :
D | Demande totale durant la période (en unité de stock)
F | Nombre de fois que l'article est produit
Exemple : niveau de stock moyen Données :
L | 30 jours (durée de la période)
D | 48 000 kg (demande totale durant la période)
Si le stock est réapprovisionné une fois tous les 30 jours jusqu'à un niveau de 48 000 kg, le niveau moyen est de 24 000 kg. Cependant, si le stock était réapprovisionné 20 fois pendant chaque période de 30 jours, jusqu'à un niveau de 2400 kg, le niveau moyen serait de 1200 kg.
     NSM = D / (2 x F)
Résultat du premier calcul :
F | 1 (nombre de fois que l'article est produit)
NSM | 24 000 kg (niveau de stock moyen)
Résultat du second calcul : F = 20, NSM = 1200 kg
     F = D / TL
Où :
F | Nombre de fois que l'article est produit
D | Demande totale durant la période (en unité de stock)
TL | taille du lot
coûts de préparation (taux normal)
     CPN = F x P' x T x (1 + TP/100)
Où :
CPN | Coûts de préparation (taux normal)
F | Nombre de fois que l'article est produit
P' | Temps de préparation durant les heures normales [heures]
T | Taux opératoire (coût horaire)
TP | Pourcentage de la ressource
Coûts de préparation (taux heures supplémentaires)
     CPHS = F x P" x T x (1 + TP/100) x (1 + PHS/100)
Où :
CPHS | Coûts de préparation (taux heures supplémentaires)
P" | Temps de préparation durant les heures supplémentaires [heures]
PHS | Pourcentage heures supplémentaires
Vous pouvez définir les données suivantes dans la session Valeurs de coût de la ressource (cprao3120m000): Date de début Date de fin Taux des heures supplémentaires (PHS), Taux de changement de fabrication (TP), Pourcentage de risque par jour (Ri), Pourcentage du coût du stock (PS). Le résultat du calcul est affiché dans la session Articles plan - Tailles de lots optimisées (cprao3110m000). Rubriques liées Algorithme d'optimisation des paramètres logistiques Calcul du coût des articles obsolètes |