| Génération de la planification globale (fmrpg1200m000) |  |
| Cette session permet de créer des vues générales sur les besoins en capacité de transport. Les vues générales des besoins en capacité de transport sont basées sur les volumes, les poids et les superficies agrégés figurant sur les ordres de transport sélectionnés, sur un intervalle de temps défini par l'utilisateur. Les valeurs de volume, de poids et de superficie peuvent être exprimées dans les unités de mesure sélectionnées. Il est possible d'imprimer des états quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour les besoins en capacité, sur une période définie. Pour créer des vues générales sur les besoins en capacité de transport, procédez comme suit : Sélectionnez les ordres de transport sur lesquels vous voulez baser la vue générale. Sélectionnez le type de vue générale recommandé : état de capacité ou affichage écran. Plage d'ordres de transport Pour sélectionner la plage d'ordres de transport sur laquelle est basée la vue générale, vous pouvez utiliser les critères suivants : Service des expéditions Groupe de planification Ordre de transport Grpe de moyens de transp. Dates de chargement et de livraison planifiées Adresses de l'expéditeur et du destinataire Article De Niveau de service de transport Pour chacun de ces critères, vous devez définir une plage. Vue générales : états de capacité et affichages écran Après avoir défini la plage d'ordres de transport appropriée pour la vue générale, vous pouvez sélectionner le résultat souhaité : état de capacité ou affichage écran. Les états de capacité peuvent être imprimés instantanément et les affichages écran apparaissent en tant que formulaires. Tant pour les états que pour les affichages écran, les informations suivantes sont disponibles : Date de chargement planifiée Grpe de moyens de transp. Volume Poids Superficie Remarque Qu'il s'agisse des états ou des affichages écran, vous devez cocher la case Inclure les ordres de transport réels dans l'onglet Options si vous souhaitez inclure les ordres de transport réels dans la vue générale des besoins. Si vous cochez la case Inclure les ordres de transport réels, les ordres de transport dont le statut est Prévu, Planifié et Réel sont agrégés dans les poids, volume et superficie totaux requis qui sont affichés dans la vue générale. Etats de capacité Pour choisir des états de capacité, dans l'onglet Options, sélectionnez Etat de capacité dans la zone de groupe Grouper la planification sur. Après avoir cliqué sur Générer et sélectionné le périphérique recommandé dans la boîte de dialogue Sélection du périphérique, vous accédez à une nouvelle boîte de dialogue qui permet de choisir une option d'état. Les options suivantes sont disponibles pour les états de capacité : Besoins en capacité journaliers Besoins en capacité hebdomadaires Besoins en capacité par GMT/par semaine Besoins en capacité mensuels Besoins en capacité par GMT/par mois Les états Besoins en capacité journaliers/hebdomadaires/mensuels fournissent les informations suivantes : Date de chargement planifiée Grpe de moyens de transp. Volume Poids Superficie Les états Besoins en capacité journaliers présentent également les informations suivantes : Moyens de transport%requis pour %ordres prévus: nombre total de véhicules requis pour les ordres de transport dont le statut est Prévu et Planifié. Moyens de transport%requis pour %ordres planifiés: nombre total de véhicules requis pour les ordres de transport dont le statut est Réel. Les états Besoins en capacité par GMT/par semaine/mois fournissent les informations suivantes : Date de chargement planifiée Volume Poids Superficie Moyens de transport%requis pour %ordres prévus: cette colonne affiche le nombre agrégé de moyens de transport définis pour les ordres de transport dont le statut est Prévu et Planifié. Moyens de transport requis pour ordres planifiés Cette colonne affiche les moyens de transport agrégés pour les ordres de transport ayant le statut Réel, si la case Inclure les ordres de transport réels est cochée. Nombre total de moyens de transport requis Cette colonne affiche le nombre total de moyens de transport requis. Affichages écran Pour sélectionner des affichages écran, choisissez l'option recommandée : vue générale hebdomadaire ou mensuelle dans la zone Grouper la planification sur. Pour inclure les ordres de transport Réel dans la vue générale, cochez la case Inclure les ordres de transport réels. Réel renvoie au statut Réel des ordres de transport. Les affichages écran indiquent les besoins en transport pour chaque combinaison de service des expéditions, groupe de planification et groupe de moyens de transport. Pour les affichages écran, des relevés mensuels et hebdomadaires sont disponibles. Les colonnes affichent les informations suivantes : Moyens de transport pour les ordres prévus Nombre de véhicules requis pour les ordres de transport dont le statut est Prévu ou Planifié. Moyens de transport pour les ordres réels Nombre de véhicules requis pour les ordres de transport dont le statut est Réel. Nombre total de moyens de transport requis Nombre total de véhicules requis. Disponible par jour Nombre de moyens de transport disponibles par jour. Lorsque vous double-cliquez sur une ligne dans un affichage écran, les besoins en capacité par poids, superficie et volume sont également affichés. Le nombre total de moyens de transport disponibles est issu de la session Groupes de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0152m000), dans laquelle est défini le nombre de moyens de transport disponibles par groupe et par transporteur.
Champs | Description
Volume | Unité de volume utilisée dans la vue générale. Le cas échéant, il est possible de remplacer les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).
Poids | Unité de poids utilisée dans la vue générale. Le cas échéant, il est possible de remplacer les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).
Superficie | Unité de superficie utilisée dans la vue générale. Le cas échéant, il est possible de remplacer les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).
Imprimer le rapport d'erreurs | Si cette case est cochée, des rapports sont générés si des erreurs se produisent.
Inclure les ordres de transport réels | Si cette case est cochée, les ordres de transport dont le statut est Prévu, Planifié et Réel sont agrégés dans les poids, volume et superficie totaux requis affichés dans la vue générale. Rubriques liées Statuts des ordres de transport
Grouper la planification sur | Types de vues générales disponibles.
Sélection des périphériques par | Périphérique de sortie utilisé pour imprimer ou afficher le ou les état(s). Périphérique par défaut Les états sont imprimés ou affichés par le périphérique de sortie par défaut indiqué dans la session Périphériques par défaut par utilisateur (fmfmd1140m000). Périphérique spécifique Pour imprimer ou afficher les états, sélectionnez le périphérique de sortie dans la boîte de dialogue Sélection du périphérique (ttstpsplopen ) qui apparaît une fois le processus lancé.
Commandes | Description
Générer | Cette commande permet de démarrer le processus de génération.