| Zones par itinéraire standard (fmlbd0152m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer des zones des itinéraires standard. Vous pouvez utiliser des zones ou des codes postaux pour définir les adresses couvertes par un itinéraire standard. Pour plus d'informations sur l'utilisation de codes postaux pour définir des adresses d'itinéraire standard, reportez-vous à la section Codes postaux par itinéraire standard (fmlbd0151m000). Pour chaque itinéraire standard, vous pouvez définir plusieurs zones. Pour chaque zone, vous pouvez définir les attributs suivants : numéro de séquence, zone, adresse de référence. La Séquence dans itinéraire détermine l'ordre dans lequel le transporteur visite les zones. Une zone est constituée de plusieurs adresses partageant le même code postal. Vous pouvez affecter des codes de zone à des adresses dans la session Adresses - Freight Management (fmfmd0110m000). L'Adresse de référence est l'adresse la plus importante de la zone. Les distances séparant l'Adresse de référence des zones d'un itinéraire standard permettent de planifier le transport et de calculer les frais de transport. Hormis pour l'Adresse de référence, les adresses comprises dans une zone ne sont pas utilisées pour planifier le transport ou calculer les frais de transport. Ainsi, aucune charge n'est appliquée aux frais de transport pour les distances parcourues entre les adresses d'une zone. De même, le temps de déplacement nécessaire pour aller d'une adresse à une autre à l'intérieur d'une zone n'est pas calculé pour planifier le transport. Exemple Pour définir l'itinéraire standard AMS - PAR, soit Amsterdam - Paris via Bruxelles, vous pouvez définir trois zones : Séquence n° 1 ; zone 1 ; adresse de référence : Amsterdam, point d'allotissement. Séquence n° 2 ; zone 9 ; adresse de référence : Bruxelles, point d'allotissement/de transbordement. Séquence n° 3 ; zone 12 ; adresse de référence : Paris, point de transbordement. Le transport entre la zone 1, la zone 9 et la zone 12 est facturé avec les frais de transport. Rubriques liées Définition et utilisation des zones dans Freight Management Utilisation des itinéraires standard Méthodes de planification
Champs | Description
Zone | Zone de l'itinéraire standard. Une zone est constituée de plusieurs adresses partageant le même code postal. Rubriques liées Définition et utilisation des zones dans Freight Management
Itinéraire standard | Itinéraire standard pour lequel des zones sont gérées.
Séquence dans itinéraire | Séquence dans itinéraire de l'itinéraire standard. Le numéro de séquence indique l'ordre dans lequel le transporteur visite les zones.
Adresse de référence | Adresse de référence de l'itinéraire standard. L'Adresse de référence est l'adresse la plus importante de la zone. En règle générale, il s'agit d'un point d'allotissement et/ou de transbordement. Vous pouvez sélectionner l'Adresse de référence parmi les adresses définies pour la zone que vous avez sélectionnée dans le champ Zone. Vous pouvez définir les adresses de zones dans la session Adresses - Freight Management (fmfmd0110m000).