| Ordres de contrôle (qmptc1100m000) |  |
| Cette session permet de gérer les ordres de contrôle qualité qui ont été générés par défaut ou d'ajouter manuellement de nouveaux ordres. Onglets La session de détails contient les onglets suivants : Général, qui permet de saisir ou de modifier les données générales de l'ordre de contrôle qualité ; Méthodologie, qui permet de saisir ou de modifier la méthodologie au moyen de laquelle l'ordre de contrôle qualité est testé. Remarque Vous ne pouvez définir et modifier des ordres de contrôle qualité que si la valeur définie dans le champ Statut de contrôle est Ouvert ou Actif (voir la session Ordres standard - par origine (qmptc1120m000) ) et qu'aucune ligne d'ordre n'a le statut Terminé (voir la session Ordre de contrôle - Lignes (qmptc1101m000) ). Voir aussi Contrôles qualité standard
Champs | Description
Origine | Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié.
Origine de l'ordre | Numéro d'ordre de l'ordre pour lequel le contrôle qualité est nécessaire.
Position | Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature.
Opération | Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient.
Séquence | Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons.
Contrôle | Affiche une liste de lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre particulier. Ces lignes correspondent aux caractéristiques gérées pour chaque groupe de tests lié au code qualité.
Contrôle | Affiche la séquence du contrôle qualité effectué.
Unité de manutention | Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Une unité de manutention peut contenir des articles enregistrés dans Warehouse Management ainsi que d'autres unités de manutention. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type. Une unité de manutention comprend les attributs suivants : Code d'identification Emballage (facultatif) Quantité d'emballages (facultatif) Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.
Statut de contrôle | Statut actuel de l'ordre de contrôle. Ce statut change d'une session à l'autre.
Ordre de contrôle | Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.
Quantité d'ordre | Quantité qui correspond à l'ordre d'origine.
Quantité d'ordre | Quantité commandée.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options). Remarque Les articles standard sont désignés par un code Article. Les articles segmentés consistent en un segment code Projet et un segment base article (code Article de l'article spécifique). Les segments dont un article peut être constitué sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000).
Type de test | Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Fréquence | Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Fréquence | Vous ne pouvez pas poursuivre la procédure de contrôle si la quantité d'ordre est inférieure à la quantité fréquente (par exemple, si la quantité d'ordre est 40 et la quantité fréquente 50). Dans ce cas, aucun échantillon ne peut être généré et vous devez réduire la quantité fréquente.
Pourcentage | La taille de l'échantillon est la quantité totale à tester. Dans ce champ, elle est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité d'ordre ou de la fréquence (si vous avez sélectionné Echantillonnage continu comme type de test).
Unité | Unité de la taille de l'échantillon.
Taille de l'échantillon | Taille de l'article pour lequel la qualité est testée.
Niveau de qualité acceptable | Pourcentage minimum d'un échantillon de test qui doit être approuvé pour que la quantité totale le soit. Par exemple, si le niveau défini est 90 et que le pourcentage approuvé est inférieur à ce chiffre, la quantité entière est rejetée.
Texte | Texte qui décrit la qualité.
Code Qualité | Code auxquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Ce code représente un gain de temps important car un même code Qualité peut être employé pour tout un groupe de produits exigeant les mêmes standards de qualité et les mêmes tests.
Groupe de tests | Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon.
Date de l'ordre | Date à laquelle l'ordre de contrôle qualité est créé.
Date d'achèvement | Date à laquelle les lignes d'ordre de contrôle qualité sont achevées. Cette date est automatiquement mise à jour dans la session Achèvement et traitement des ordres de contrôle (qmptc1202m000); elle ne peut pas être saisie manuellement.
Commandes | Description
Impression des ordres de contrôle | Affiche l'option permettant d'afficher les ordres de contrôle qualité.