| Definizione intervalli (tiasl1100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire gli intervalli temporali da utilizzare in Controllo assemblaggio. Selezionando Basato su stazione di linea dalla casella di riepilogo Elaborazione transazioni, l'allocazione e lo scarico a consuntivo vengono effettuati per stazione di linea per intervallo. In altri termini, tutti gli ordini stazione di linea vengono combinati in un unico intervallo. Questo riduce il numero di transazioni rispetto all'elaborazione delle transazioni di tipo Basato su ordine. Se si utilizzano intervalli di durata maggiore, le prestazioni risulteranno ulteriormente ottimizzate poiché viene ridotto il numero di transazioni. Dopo aver definito gli intervalli, è necessario eseguire Genera intervalli dal menu Specifico al fine di generare gli intervalli per l'intera barriera temporale di allocazione in Controllo assemblaggio (ASC). Gli intervalli relativi alla durata del periodo devono corrispondere al numero di giorni specificati nella casella di testo Barriera temporale allocazione disponibile nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). L'allocazione, infatti, viene effettuata nell'ambito della barriera temporale di allocazione. Si consiglia di definire un numero completo di intervalli per ciascun giorno. In caso contrario, gli intervalli avranno durata diversa. Ad esempio, se in questo campo si immette un numero di ore uguale a 10, ERP LN genererà due intervalli di dieci ore ciascuno e un intervallo di quattro ore (per un giorno di 24 ore). Se si apportano numerose modifiche agli ordini di assemblaggio, sarà necessario definire intervalli di durata inferiore rispetto al caso in cui venga apportato un numero limitato di modifiche. Esempio Nella sessione corrente è possibile immettere i seguenti valori:
Periodo | Numero di giorni | Durata intervallo | Unità
1 | 1 | 1 | ora
2 | 1 | 4 | ora
3 | -1 | 8 | ora
Nel campo Barriera temporale allocazione della sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000) è possibile immettere, ad esempio, 5 giorni. Il numero di ore di lavoro giornaliere per una linea di assemblaggio viene definito nel campo Codice calendario della sessione Linee di assemblaggio (tiasl1530m000) (in questo esempio si presuppone che si tratti di 8 ore). Quando si seleziona l'opzione Genera intervalli, vengono generati i seguenti intervalli:
Intervallo | Numero giorni | Avvio | Fine
1 | 1 | 8:00 | 9:00
2 | 1 | 9:00 | 10:00
3 | 1 | 10:00 | 11:00
4 | 1 | 11:00 | 12:00
5 | 1 | 13:00 | 14:00
6 | 1 | 15:00 | 16:00
7 | 2 | 8:00 | 12:00
8 | 2 | 12:00 | 16:00
9 | 3 | 8:00 | 16:00
10 | 4 | 8:00 | 16:00
11 | 5 | 8:00 | 16:00
Le due righe finali sono state create perché è stata specificata la barriera temporale di allocazione. Nota È possibile visualizzare gli intervalli definiti utilizzando la sessione Intervalli (tiasl1501m000). I dati immessi in questa sessione possono essere stampati scegliendo Stampa definizione intervalli dal menu File. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000)
Campi | Descrizione
Periodo | Il numero della definizione di intervallo.
Numero giorni | Il numero massimo di giorni di validità della definizione di intervallo. È necessario immettere un numero intero.
Durata intervallo | Immettere la durata dell'intervallo. Nel campo successivo viene definita l'unità della durata, ad esempio ore. Si consiglia di definire un numero completo di intervalli per ciascun giorno. In caso contrario, gli intervalli avranno durata diversa. Se ad esempio in questo campo si immette un numero di ore pari a 10, ERP LN genererà due intervalli di dieci ore ciascuno e un intervallo di quattro ore (per un giorno di 24 ore).
Durata intervallo | L'unità di misura del valore specificato nel campo Durata intervallo, ad esempio ore.
Comandi | Descrizione
Genera intervalli | Scegliere questo comando per generare gli intervalli utilizzando le impostazioni definite in questa sessione.