| Ordine di ispezione - Righe (qmptc1101m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le righe ordine di ispezione. Per ogni combinazione di elemento caratteristico e di caratteristica, è disponibile una riga ispezione. È possibile modificare i dati correlati a tale caratteristica per questo specifico ordine di ispezione. Schede General. Dettagli relativi alla caratteristica. Test Data. Dettagli relativi al metodo di test. Norms. Dettagli relativi al valore normale e ai limiti dei risultati del test. Nota Se i dati di test della riga sono già presenti, non è possibile modificare un record. Se lo stato della riga ordine è impostato su Completato, non è possibile aggiungere nuove righe all'ordine di origine. Argomenti correlati Ispezioni standard
Campi | Descrizione
Ordine di ispezione | Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti.
Posizione | Il numero di posizione nell'ordine al quale è collegato l'ordine di ispezione, ovvero il numero di posizione della riga ordine di vendita, il numero di posizione della riga ordine di acquisto o il numero di posizione nella distinta base.
Stato riga ordine | Lo stato della riga ordine indica lo stato corrente della riga ispezione. Lo stato cambia man mano che vengono eseguite le diverse sessioni: Ordine di ispezione - Righe (qmptc1101m000) (libero) Stampa ordini di ispezione (qmptc1400m000) (stampato) Campione - Dati test per Caratteristica (qmptc1115m000) (attivo) Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) (attivo) Completamento ed elaborazione ordini di ispezione (qmptc1202m000) (completato)
Elemento caratteristico | Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura.
Caratteristica | Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso.
Tipo di caratteristica | Il tipo di valore misurato.
Unità di misura caratteristica | Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile utilizzare il campo Algoritmo solo se nel campo Metodo è stato inserito Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo per il calcolo della caratteristica.
Caratteristica per algoritmo | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la caratteristica come variabile o costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica.
Set opzioni | Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Nota È possibile inserire un set di opzioni se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Opzione.
Metodo | Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato.
Algoritmo | Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile utilizzare il campo Algoritmo solo se nel campo Metodo è stato inserito Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo per il calcolo della caratteristica.
Data di inizio effettiva | La data di immissione dei primi dati della riga ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata nelle sessioni Campione - Dati test per Caratteristica (qmptc1115m000) e Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) e non è possibile modificarla.
Data di completamento effettiva | La data in cui l'ispezione viene riportata come completata. Questa data viene aggiornata nella sessione Completamento ed elaborazione ordini di ispezione (qmptc1202m000) e non è possibile modificarla.
Test | Esame o verifica effettuata su una caratteristica. È possibile collegare uno o più test a una caratteristica.
Area di test | Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test.
Test distruttivo | Se la casella di controllo è selezionata, il test è di tipo distruttivo e non è più possibile utilizzare l'articolo dopo il test.
Tipo di risultato | Il tipo di risultato riportato all'utente.
Unità di misura test | Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica.
Standard test | Lo standard normalmente utilizzato per il test, ad esempio uno standard DIN.
Competenza | Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via.
Impiegato | La persona che esegue il test sulla caratteristica.
Strumento | Strumento utilizzato durante i test della qualità per misurare particolari caratteristiche di un articolo. Esempio
Strumento | Acidimetro
Caratteristica | Valore pH
Valore fisso caratteristica | Un valore della caratteristica che viene determinato solo una volta. Un valore della caratteristica che viene determinato solo una volta. Il valore fisso della caratteristica viene confrontato con i risultati del test inseriti in una delle sessioni riportate di seguito: Campione - Dati test per Caratteristica (qmptc1115m000) Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) Nota È possibile specificare questo campo solo se il campo Metodo è impostato su Fisso. Se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Intero, il valore del campo Valore fisso caratteristica viene arrotondato al numero intero più prossimo.
Esempio
Inserimento utente | Valore arrotondato
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard caratteristiche | Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Ne è esempio uno standard DIN.
Valore normale | Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica.
Valore normale | Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica.
Limite superiore | Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo.
Limite superiore | Digitare il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite superiore sia maggiore o uguale al valore del campo Valore normale.
Limite inferiore | Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per cui la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia minore o uguale al valore del campo Valore normale.
Limite inferiore | Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia maggiore o uguale al valore del campo Valore normale.
Comandi | Descrizione
- | Se sono presenti dei disegni, è possibile utilizzare questo pulsante per visualizzare l'aspetto della caratteristica.