| Tratte piano itinerario (fmfoc1151m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le tratte dei piani degli itinerari. Le tratte iniziale, principale e finale vengono utilizzate in itinerari multimodali, in cui viene utilizzato l'algoritmo di pianificazione di tipo raggruppamento carichi. Comandi disponibili nel menu Specifico Dal menu Specifico è possibile accedere alle sessioni Tabella distanze per Città (tccom4537m000) e Tabella distanze per CAP (tccom4538m000) per definire la distanza della tratta di Piano itinerario. Argomenti correlati Utilizzo dei piani degli itinerari
Campi | Descrizione
Piano itinerario | Rete di indirizzi di carico e di scarico, uno dei quali rappresenta un punto di raggruppamento carichi. Un piano dell'itinerario viene in genere definito per itinerari che coinvolgono il trasporto multimodale. Un piano dell'itinerario è costituito da una o più tratte. È possibile gestire ogni tratta o segmento dell'itinerario in modo diverso, in base alla categoria di trasporto e al gruppo di mezzi di trasporto specificati. Argomenti correlati Utilizzo dei piani degli itinerari
Tipo di tratta | La tratta iniziale è la prima parte dell'itinerario, nella quale le merci vengono prelevate e trasportate a un punto di raggruppamento carichi, ad esempio un aeroporto, una stazione ferroviaria o un porto. La tratta principale inizia presso il punto di raggruppamento carichi e termina in corrispondenza della destinazione intermedia. Dopo aver percorso la tratta iniziale, nel punto di raggruppamento carichi le merci vengono caricate su un aereo, una nave, un treno o un camion e trasportate fino alla destinazione intermedia. La tratta finale va dalla destinazione intermedia a quella finale. Dopo avere raggiunto la destinazione intermedia, le merci vengono trasferite dall'aereo ai camion per essere condotte alla destinazione finale. Un piano dell'itinerario può essere costituito da più tratte iniziali e finali, ma da una sola tratta principale. La prima tratta definita è sempre di tipo principale.
Riga | Il numero identificativo della tratta.
Categoria di trasporto | Categoria di trasporto Nota Non applicabile significa che la tratta di Piano itinerario non è limitata a un valore specifico di Categoria di trasporto.
Combinaz. mezzi trasporto | Mezzo di trasporto "combinato" costituito da diversi tipi di veicolo e/o mezzi di trasporto utilizzati insieme per trasportare un carico. Se una combinazione di mezzi di trasporto comprende più mezzi di trasporto, Freight Management può eseguire la generazione carichi per più mezzi di trasporto per volta. Le combinazioni di mezzi di trasporto vengono utilizzate anche per il consolidamento degli ordini di trasporto. Una combinazione di mezzi di trasporto rappresenta il mezzo di trasporto "combinato" che dovrà trasportare le merci elencate in relazione a un gruppo di ordini di trasporto. Se nel campo Gruppo mezzi di trasporto è selezionato un gruppo di mezzi di trasporto, non è possibile selezionare una combinazione di mezzi di trasporto. Se per la tratta corrente è specificato un vettore, la combinazione di mezzi di trasporto deve essere collegata a questo vettore. Nella sessione Combinazioni mezzi di trasporto per Vettore/LSP (fmfmd0144m000), è possibile collegare le combinazioni di mezzi di trasporto ai vettori. Argomenti correlati Utilizzo dei gruppi di mezzi di trasporto Utilizzo di più mezzi di trasporto per carico
Gruppo mezzi di trasporto | È possibile selezionare uno dei gruppi di mezzi di trasporto definiti per il vettore selezionato. Per il gruppo di mezzi di trasporto selezionato in questo campo, è necessario selezionare la casella di controllo Utilizzo indipendente consentito. Argomenti correlati Utilizzo dei gruppi di mezzi di trasporto Utilizzo di più mezzi di trasporto per carico
Indirizzo di origine | L'indirizzo iniziale della tratta del piano dell'itinerario.
Indirizzo di destinazione | La destinazione della tratta del piano dell'itinerario. Presso questo indirizzo, le merci vengono caricate su un altro mezzo di trasporto per intraprendere la tratta successiva oppure vengono scaricate, se la tratta corrente è quella finale del piano dell'itinerario.
Itinerario standard | L'itinerario standard utilizzato per Piano itinerario. Argomenti correlati Utilizzo degli itinerari standard
Distanza | La distanza tra l'indirizzo di origine e quello di destinazione della tratta corrente del piano dell'itinerario. Se si immette manualmente un valore, la distanza impostata nelle sessioni Tabella distanze per Città (tccom4537m000) e Tabella distanze per CAP (tccom4538m000) verrà sovrascritta. Tenere presente che è possibile inserire una distanza solo se la categoria di trasporto è Non applicabile e non è stato immesso un vettore, un gruppo di mezzi di trasporto o una combinazione di mezzi di trasporto.
Distanza | L'unità di misura utilizzata per esprimere la distanza.
Sequenza piano itinerario | Il numero di sequenza di una tratta iniziale o finale.
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) | Il vettore che deve effettuare il trasporto delle merci.
Tempo di viaggio | Il tempo necessario per percorrere la distanza tra l'indirizzo di origine e quello di destinazione. Il valore immesso in questo campo consiste in una stima utilizzata per il calcolo del lead time trasporto eseguito in base agli ordini di acquisto e di vendita, quando il gruppo di mezzi di trasporto non è noto. Per eseguire questo calcolo, è necessario definire un itinerario per l'ordine di acquisto o di vendita e per il piano dell'itinerario. Quando si esegue la generazione carichi, i lead time trasporto vengono calcolati dividendo le distanze tra gli indirizzi delle tratte per la velocità media del gruppo di mezzi di trasporto specificato. È possibile definire i tempi di viaggio nelle sessioni Tabella distanze per Città (tccom4537m000) e Tabella distanze per CAP (tccom4538m000). In alternativa, è possibile immettere manualmente un valore per Tempo di viaggio, che verrà utilizzato in sostituzione del valore di Tempo di viaggio definito nelle sessioni Tabella distanze per Città (tccom4537m000) e Tabella distanze per CAP (tccom4538m000). Argomenti correlati Processo di generazione carichi Calcolo dei lead time per gli ordini di origine
Tempo di viaggio | L'unità di misura utilizzata per esprimere il tempo di viaggio.