| Maschera codice postale/CAP |  |
| È possibile utilizzare la maschera CAP per definire il numero di posizioni e il tipo di caratteri dei CAP relativi al Paese. Per ogni posizione del codice, è possibile definire il tipo di carattere come indicato di seguito: Z = carattere alfabetico, lettera maiuscola o minuscola (a - z, A - Z). 9 = carattere numerico (0 - 9). X = carattere alfanumerico (a - z, A - Z, 0 - 9). 0 = carattere numerico o spazio (0 - 9, <spazio>). spazio = <spazio>. Per un CAP quale 6715 GV, ad esempio, è necessario inserire la maschera 9999 ZZ. Per un CAP quale 671F 20, la maschera può essere 999Z 99 o 99XX 99. La maschera viene definita nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). ERP LN confronta il CAP con la maschera, se si inserisce un CAP in una delle sessioni riportate di seguito: Indirizzi (tccom4130s000). CAP (tccom4136s000). Oltre a verificare il CAP, ERP LN verifica che la lunghezza del CAP sia uguale almeno alla base CAP definita nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Argomenti correlati Utilizzo di indirizzi |