| Stampa ordini stazione di linea (codice a barre) (tiasc2411m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per stampare i codici a barre per i seguenti scopi: Numeri di ordine di assemblaggio Segnalazione del completamento di un ordine stazione di linea Annullamento della segnalazione del completamento di un ordine stazione di linea È possibile utilizzare i codici a barre per riportare gli ordini come completati, o per annullare tale operazione in caso di errori, mediante la sessione Riporta ordine staz. linea come compl. mediante cod. a barre (tiasc2211m000). Per stampare i codici a barre, è possibile utilizzare uno dei due metodi riportati di seguito. Programma BWPRINT Il programma BWPRINT consente di eseguire la stampa su qualsiasi periferica di tipo Windows. Effettuare le seguenti operazioni: Istruzione 1. Scelta del pulsante Stampa Se si sceglie Stampa, verrà avviata la sessione Selez. disp. (ttstpsplopen ). Istruzione 2. Selezione di una periferica Selezionare una periferica di tipo Stampante Windows. È possibile impostare le periferiche nella sessione Dispositivo (ttaad3500m000). Istruzione 3. Selezione della casella di controllo Anteprima Questa casella di controllo è disponibile nell'area Opzioni relativa alla stampante Windows. Istruzione 4. Scelta del pulsante Continua All'avvio del programma BWPRINT verrà visualizzata un'anteprima dei codici a barre. Istruzione 5. Scelta dell'icona Stampa Fare clic sull'icona Stampa e selezionare la stampante utilizzata normalmente. Nota Nella directory BW/bin deve essere presente il file bwprint.exe. Se il file non è presente, sarà necessario installare bwprint per la workstation o il computer utilizzato. Il programma BWPRINT può essere utilizzato in ambiente sia Windows che Unix. Direttamente dalla coda di stampa di Unix Istruzione 1. Scelta del pulsante Stampa Se si sceglie Stampa, verrà avviata la sessione Selez. disp. (ttstpsplopen ). Istruzione 2. Selezione della stampante Selezionare la stampante utilizzata normalmente. Nota Se la stampa viene eseguita direttamente dalla coda di Unix, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti: È necessario utilizzare tipi di caratteri speciali, in genere disponibili su una cartuccia aggiuntiva. Per inizializzare i tipi di caratteri della stampante, è necessario che siano installati i file di script corretti. Per identificare i codici della stampante, il file di script deve contenere la logica corretta. Gli script devono essere configurati correttamente dall'amministratore del sistema. La procedura non è semplice e si consiglia pertanto di utilizzare il metodo 1 (BWPRINT). Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Codici a barre per Windows NT
Campi | Descrizione
Utilizza tipo codice a barre | Selezionare il tipo di codice a barre appropriato per lo scanner utilizzato.
Stampa codici azione | Se la casella di controllo è selezionata, verranno stampati i codici azione, che sono Completato e Annulla. Questi codici vengono utilizzati dalla sessione Riporta ordine staz. linea come compl. mediante cod. a barre (tiasc2211m000).
Stampa ordini stazione di linea | Se la casella di controllo è selezionata, verranno stampati anche gli ordini stazione di linea.
Comandi | Descrizione
Stampa | Stampa i dati selezionati.