| Articoli Fantasma di articoli generici |  |
| Nella pianificazione regolare basata sugli ordini, gli articoli fantasma vengono trattati secondo le modalità riportate di seguito: L'articolo fantasma viene sostituito dai relativi componenti specificati nella distinta base. Il ciclo di produzione dell'articolo fantasma viene considerato una parte del ciclo di produzione esistente. Se ad un articolo generico G è associato un articolo fantasma, la compensazione dei componenti e delle operazioni dell'articolo fantasma viene eseguita rispetto alla data di fine dell'ordine pianificato dell'articolo G. Le modalità di esecuzione possono variare a seconda se l'articolo fantasma è un articolo generico o un articolo normale. Di seguito viene illustrato un esempio di entrambe le situazioni. Esempio: articoli fantasma di articoli generici Si consideri la situazione riportata di seguito: Ad un articolo generico G1 è associato un articolo fantasma generico G2 La distinta base dell'articolo fantasma generico G2 contiene un componente normale N3 Il ciclo di produzione generico dell'articolo fantasma generico G2 contiene un'operazione OP In questa situazione, la pianificazione viene eseguita in base allo schema riportato di seguito:
A | Offset di N3 in G-BOM di G2
B | Offset di G2 in G-BOM di G1
C | N3 data finale dell'ordine G1
D | Offset di OP in G-ROU di G2
E | Offset di G2 in G-BOM di G1
F | OP1
G | OP2
Esempio: articoli fantasma normali di articoli generici Si consideri la situazione riportata di seguito: Ad un articolo generico G1 è associato un articolo fantasma normale N2 La distinta base dell'articolo fantasma normale N2 contiene un componente normale N3 Il ciclo di produzione dell'articolo fantasma normale N2 contiene le operazioni OP1 e OP2 In questa situazione, la pianificazione viene eseguita in base allo schema riportato di seguito: (1) Offset di N3 nella BOM di N2, Oppure:
A | Tempo di risposta ordine di N2
B | Offset di N2 in G-BOM di G1
C | N3 data finale dell'ordine G1
D | Tempo di risposta ordine di N2
E | Offset di N2 in G-BOM di G1
F | OP1
G | OP2
Note: Se nella distinta base di N2 è stato specificata una compensazione, quest'ultima viene utilizzata per eseguire la compensazione di N3. In caso contrario, viene utilizzato il tempo di risposta ordine di N2. In un ciclo di produzione normale non è disponibile alcuna compensazione. Per le operazioni di compensazione di N2, viene quindi utilizzato il tempo di risposta ordine di N2. Nota È possibile specificare il tempo di risposta ordine di un articolo nella sessione Articoli - Produzione (tiipd0101m000). Argomenti correlati Articoli generici in Enterprise Planning |