| Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire i parametri relativi a Controllo assemblaggio. Se si fa doppio clic su un set di parametri esistente, è possibile soltanto visualizzare i valori. Se si fa doppio clic sulla prima riga in alto (set effettivo) e si dispone delle autorizzazioni necessarie, è possibile immettere nuovi valori. Attenzione! Poiché la modifica dei parametri può avere effetti considerevoli in tutto il modulo Controllo assemblaggio, è necessario evitare di modificare i valori se non si è certi delle conseguenze. Per informazioni dettagliate sui singoli parametri, vedere la sezione della Guida relativa ai campi. È necessario definire il gruppo di numeri e la serie per i seguenti elementi utilizzati in Controllo assemblaggio: Ordini. Ordini stazione di linea consolidati Varianti stazione di linea Numero di riferimento I quattro gruppi di numeri e le quattro serie devono essere diversi l'uno dall'altro. È necessario selezionare un gruppo di numeri dedicato alla produzione nella sessione Gruppi di numeri (tcmcs0151m000). Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in ERP LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Aggiunta del nuovo set all'elenco storico. Aggiornamento del set corrente visualizzato all'inizio dell'elenco. È possibile stampare e confrontare le impostazioni dei parametri utilizzando la sessione Stampa parametri Controllo assemblaggio (tiasc0400m000). Per avviare questa sessione, utilizzare il menu File. Nota È possibile avviare la sessione Definizione intervalli (tiasl1100m000) dal menu Specifico. Il valore immesso nel campo Barriera temporale allocazione della sessione di dettagli determina il numero di giorni per il quale vengono generati gli intervalli. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC)
Campi | Descrizione
Data di validità | La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
Descrizione | Immettere la descrizione dei parametri del nuovo set. Il testo predefinito è la descrizione del set di parametri precedente. Per evitare equivoci, è quindi necessario eliminare sempre il testo predefinito e aggiungerne uno nuovo.
Elaborazione transazioni | Selezionare il livello al quale si desidera elaborare le transazioni. L'elaborazione delle transazioni comprende i seguenti passaggi: Elaborazione e archiviazione di transazioni finanziarie Allocazione dei componenti di assemblaggio Scarico a consuntivo di ore e fabbisogni di materiale Se sono già presenti ordini di assemblaggio, non è possibile modificare questo parametro. Basato su stazione di linea Selezionare questo parametro per ambienti in cui vengono gestiti volumi elevati. I dati relativi agli ordini stazione di linea vengono riuniti per ogni stazione di linea, in modo da formare un unico ordine stazione di linea consolidato (Clustered Line Station Order, CLSO) per ciascun giorno. L'elaborazione viene eseguita a livello aggregato (stazione di linea). Se si utilizza l'elaborazione delle transazioni basata su stazione di linea, vengono forniti risultati di produzione per ogni periodo. Basato su ordine Selezionare questo parametro per ambienti in cui vengono gestiti volumi ridotti. Il calcolo effettuato per ciascun ordine di assemblaggio consente di ottenere informazioni più dettagliate, ma genera anche un maggior numero di dati. Questo può avere effetti negativi sulle prestazioni se si dispone di numerosi ordini di assemblaggio. Per ciascun ordine di assemblaggio viene creato un ordine stazione di linea consolidato (CLSO) ogni giorno. L'elaborazione viene eseguita per ogni singolo ordine di assemblaggio. Se si utilizza l'elaborazione delle transazioni basata su ordine, vengono forniti risultati di produzione per ogni ordine. È possibile visualizzare ordini stazione di linea consolidati nelle sessioni Ordini stazione di linea consolidati (tiasc7530m000) e Ordine staz. linea consolidato - Fabbis. compon. assemblaggio (tiasc7140m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione di transazioni in ASC. Argomenti correlati Determinazione dei costi degli ordini di assemblaggio Scarico a consuntivo degli elementi relativi all'assemblaggio Ordini di assemblaggio
Tipo di disponibilità | Selezionare il tipo di disponibilità che si desidera utilizzare per Controllo assemblaggio. È possibile utilizzare i tipi di disponibilità per definire il numero di ore di lavoro giornaliere.
Crea ordine a saldo per ordini di trasferimento magazzino | Se la casella di controllo è selezionata, e se non sono disponibili scorte sufficienti per eseguire l'ordine di trasferimento di materiali al magazzino reparto produzione, ERP LN crea un ordine a saldo per consentire il trasferimento in seguito. Se la casella di controllo non è selezionata, e se non sono disponibili scorte sufficienti per eseguire l'ordine di trasferimento di materiali al magazzino reparto produzione, è necessario avviare manualmente il trasferimento della quantità di materiali rimanente quando il materiale diventa disponibile. L'impostazione di questa casella di controllo corrisponde all'impostazione predefinita della casella di controllo Crea ordini a saldo della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) relativa alle righe di uscita per gli ordini di trasferimento con origine Produzione ASC. Nota L'impostazione di questa casella di controllo è pertinente solo per il trasferimento in un magazzino reparto produzione, non per il prelievo di materiali. Argomenti correlati Utilizzo dei magazzini del reparto produzione
Stato ordine per allocazione materiali | Lo stato che deve essere assegnato all'ordine di assemblaggio prima che i relativi ordini stazione di linea possano essere selezionati per l'allocazione del materiale. Pianificato All'ordine di assemblaggio deve essere assegnato lo stato Pianificato. In sequenza All'ordine di assemblaggio deve essere assegnato lo stato In sequenza. Argomenti correlati Ordini di assemblaggio
Quantità da allocare | Selezionare il criterio utilizzato per l'allocazione dei componenti di assemblaggio nella sessione Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000) per gli ordini di assemblaggio con stato Bloccato. Quantità progettazione prodotto L'allocazione dei componenti di assemblaggio è basata sulla progettazione del prodotto. L'allocazione basata sulla progettazione del prodotto è un metodo rapido ma approssimativo per calcolare i fabbisogni di materiale. Il numero di componenti di assemblaggio per ciascun modulo di progettazione viene calcolato in base alla domanda di ordini di vendita reali e "ordini fittizi" ipotetici. Un modulo di progettazione è costituito da un gruppo di componenti standard, senza cicli di produzione, linee di assemblaggio, opzioni e così via, relativo a un sistema specifico, ad esempio un impianto elettrico o un sistema di trasmissione elettrica. Un modulo di progettazione non viene effettivamente prodotto, ma viene utilizzato solo per scopi di progettazione e pianificazione. Quantità progettazione processo L'allocazione dei componenti di assemblaggio è basata sulla progettazione del processo. ERP LN calcola il fabbisogno di componenti di assemblaggio utilizzando tutti i dati pertinenti per la linea di assemblaggio, ad esempio combinazioni di opzioni, strutture di prodotto e così via. La progettazione del processo non è in alcun modo correlata con le industrie di processo o con il flusso di lavoro attivato da processo. Massima di entrambe Per l'allocazione dei componenti di assemblaggio viene utilizzato il valore più grande tra Quantità progettazione processo e Quantità progettazione prodotto. L'utilizzo della quantità massima consente di compensare i possibili errori che possono verificarsi durante il calcolo basato su uno dei processi citati in precedenza. Nota Questo parametro può essere utilizzato solo per gli ordini stazione di linea con stato Bloccato. Per gli ordini stazione di linea con stato diverso, l'allocazione dei componenti di assemblaggio è basata sulla progettazione del prodotto. È possibile visualizzare lo stato nella sessione Ordine di assemblaggio - Ordini stazione di linea (tiasc2510m000).
Barriera temporale allocazione | Il numero di giorni per il quale verrà effettuata l'allocazione dei componenti di assemblaggio a partire dal momento di allocazione. Argomenti correlati Definizione allocazione componenti assemblaggio (tiasc7240m000)
Gruppo numeri | Selezionare il gruppo di numeri che si desidera utilizzare per gli ordini di assemblaggio. Questo gruppo di numeri deve essere diverso dagli altri gruppi di numeri selezionati in questa sessione e deve essere riservato a Controllo assemblaggio. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Ordini di assemblaggio
Serie | Selezionare la serie che si desidera utilizzare per gli ordini di assemblaggio. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Ordini di assemblaggio
Serie | La serie dell'ordine stazione di linea consolidato. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie
Gruppo numeri per ordini stazione di linea consolidati | Selezionare il gruppo di numeri che si desidera utilizzare per gli ordini stazione di linea consolidati. Questo gruppo di numeri deve essere diverso dagli altri gruppi di numeri selezionati in questa sessione e deve essere riservato a Controllo assemblaggio. Questo campo viene utilizzato sia per l'elaborazione basata su ordine che per l'elaborazione basata su stazione di linea. È pertanto obbligatorio immettere un valore in questo campo. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Ordini di assemblaggio
Serie per ordini stazione di linea consolidati | Selezionare la serie che si desidera utilizzare per gli ordini stazione di linea consolidati. Questo campo viene utilizzato sia per l'elaborazione basata su ordine che per l'elaborazione basata su stazione di linea. È pertanto obbligatorio immettere un valore in questo campo. Nel caso dell'elaborazione basata su ordine, questo campo viene utilizzato per generare i numeri degli ordini di magazzino per le allocazioni. Nel caso dell'elaborazione basata su stazione di linea, il numero dell'ordine stazione di linea consolidato viene generato in base al valore dei campi Gruppo numeri per ordini stazione di linea consolidati e Serie per ordini stazione di linea consolidati. Il valore dell'ordine di magazzino corrisponde al valore dell'ordine stazione di linea consolidato. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Ordini di assemblaggio
Gruppo numeri | Selezionare il gruppo di numeri che si desidera utilizzare per le varianti stazione di linea. Questo gruppo di numeri deve essere diverso dagli altri gruppi di numeri selezionati in questa sessione e deve essere riservato a Controllo assemblaggio. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Ordini di assemblaggio Varianti della stazione di linea
Serie | Selezionare la serie che si desidera utilizzare per le varianti stazione di linea. Se il parametro Elaborazione transazioni è impostato su Basato su stazione di linea, è necessario immettere un valore in questo campo. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Ordini di assemblaggio Varianti della stazione di linea
Componenti assemblaggio in Struttura originale | In questo campo è possibile specificare i componenti di assemblaggio inclusi nella struttura originale. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: Con numero di serie e gestiti per lotti, per includere nella struttura originale solo i componenti di assemblaggio con numero di serie e gestiti per lotti. Tutto, per includere nella struttura originale tutti i componenti di assemblaggio.
Tipo di manodopera oraria per scarico a consuntivo | Selezionare il tipo di manodopera oraria da utilizzare durante lo scarico a consuntivo.
Gruppo numeri | Selezionare un gruppo di numeri. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie