| Calcolo dei tempi di produzione delle operazioni |  |
| Per compensare i tempi di risposta e calcolare le date di inizio, fine e consegna, ERP LN deve conoscere, tra l'altro, il tempo di produzione delle operazioni. In questo argomento viene illustrato il metodo applicato da ERP LN per calcolare il tempo di produzione di un'operazione. Il metodo utilizzato da ERP LN per calcolare il tempo di produzione varia a seconda che si tratti o meno di un'operazione con durata fissa. Per specificare l'impostazione appropriata, è possibile utilizzare la casella di controllo Durata fissa della sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000). Tempo di produzione di un'operazione Se non si seleziona la casella di controllo Durata fissa nella sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000), ERP LN applica la seguente formula per calcolare il tempo di produzione di un'operazione: La quantità ordine (dimensione batch) di questo calcolo corrisponde alla quantità pianificata input. Operazione con durata fissa Se si seleziona la casella di controllo Durata fissa nella sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000), ERP LN applica la seguente formula per calcolare il tempo di produzione di un'operazione: È possibile definire il valore predefinito per la durata fissa nelle seguenti sessioni: Relazioni attività (tirou0104m000), che imposta il valore predefinito della durata fissa su: Ciclo di produzione generico (tipcf3120m000) (per le operazioni in un ciclo di produzione generico) Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) ERP LN utilizza i dati di queste sessioni per generare operazioni per la pianificazione produzione. Nota Non è possibile selezionare la casella di controllo Durata fissa per un'operazione se è stata selezionata la casella di controllo Batch trasferimento inferiore a batch produzione nella sessione Pianificazione produzione (tisfc0110m000) per l'operazione precedente. Tale opzione corrisponde in pratica a un'operazione impossibile. Se ad esempio si infornano panini, tutti i panini devono rimanere in forno per tutto il tempo previsto per la durata fissa. Argomenti correlati Calcolo delle ore-uomo/macchina Lead time in Manufacturing Calcolo del tempo di produzione rimanente |