| Combinazioni mezzi di trasporto per Vettore/LSP (fmfmd0144m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le combinazioni di mezzi di trasporto per i vettori. Argomenti correlati Utilizzo di più mezzi di trasporto per carico Utilizzo dei gruppi di mezzi di trasporto Raggruppamento degli ordini di trasporto Introduzione alla generazione carichi Impostazione della funzionalità di conto lavoro
Campi | Descrizione
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) | Il vettore per cui vengono gestite le combinazioni di mezzi di trasporto. La categoria di trasporto del vettore deve essere una delle seguenti: Trasporto per mare Trasporto per ferrovia Trasporto su strada Trasporto per via aerea Trasporto per idrovie Non applicabile
Combinaz. mezzi trasporto | Una combinazione di mezzi di trasporto disponibile per il vettore corrente. La categoria di trasporto della combinazione di mezzi di trasporto deve essere identica a quella del vettore. In alternativa, la categoria di trasporto della combinazione di mezzi oppure quella del vettore deve essere Non applicabile.
Procedura di spedizione | La procedura di spedizione predefinita per la combinazione di mezzi di trasporto corrente.
Numero combinazioni | Il numero di combinazioni di mezzi di trasporto del tipo corrente disponibili per il vettore. Se la casella di controllo Verifica disponibilità GMT e CMT disponibile nella sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000) è selezionata, il motore di generazione carichi utilizza questa informazione per verificare se il vettore dispone di una capacità di carico e di un numero di combinazioni di mezzi di trasporto sufficienti per trasportare le merci di un particolare piano carichi.
Pianificazione massima % | La percentuale della capacità di carico disponibile della combinazione di mezzi di trasporto che è possibile utilizzare. Per capacità di carico disponibile si intende la capacità di carico media dei gruppi di mezzi di trasporto dei mezzi di trasporto e dei tipi di veicolo appartenenti alla combinazione di mezzi di trasporto corrente. È possibile modificare il valore predefinito che è pari al 100%.
Combinazione mezzi trasporto predefinita | Se la casella di controllo è selezionata, la combinazione di mezzi di trasporto corrente è quella predefinita per il vettore. Un vettore non può avere più di una combinazione di mezzi di trasporto predefinita, mentre può avere una combinazione di mezzi di trasporto predefinita e un gruppo di mezzi di trasporto predefinito. È possibile impostare un gruppo di mezzi di trasporto predefinito nella sessione Gruppi mezzi di trasporto per Vettore/LSP (fmfmd0152m000). Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della combinazione o del gruppo di mezzi di trasporto predefinito.
Numero mezzi disponibili al giorno | Il numero totale di mezzi di trasporto e di tipi di veicolo della combinazione di mezzi di trasporto * Percentuale massima di pianificazione dei gruppi di mezzi di trasporto dei mezzi di trasporto e dei tipi di veicolo.
Comandi | Descrizione
Vettori/Fornitori di servizi logistici (LSP) | Avvia la sessione Vettori/Fornitori di servizi logistici (LSP) (tcmcs0580m000).
Stampa vettore/LSP - Combinazioni mezzi trasporto/Gruppi mezzi trasp. | Avvia la sessione Stampa vettore/LSP - Combinazioni mezzi trasporto/Gruppi mezzi trasp. (fmfmd0444m000).
Stampa combinazioni mezzi di trasporto | Avvia la sessione Stampa combinazioni mezzi di trasporto (fmfmd0442m000).
Combinazioni mezzi di trasporto | Avvia la sessione Combinazioni mezzi di trasporto (fmfmd0142m000).