| Strategie di manutenzione - Articolo (tsspc1120m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare le attività di riferimento che costituiscono la strategia di manutenzione di un articolo. È possibile scegliere Genera previsioni... dal menu Specifico per avviare la sessione Generazione previsione (tsspc1225m000). Tale sessione consente di generare un elenco di attività previste per l'articolo, in base alle relative attività di riferimento elencate in questa sessione. È possibile selezionare Fabbisogni risorse per avviare la sessione Attività di riferimento - Fabbisogni risorse (tsacm2120m000), utilizzata per visualizzare l'elenco di fabbisogni di risorse relativi a una determinata attività di riferimento. Nota Le attività previste dell'articolo vengono visualizzate nella sessione Strategia di manutenzione - Attività previste (tsspc1125m000).
Campi | Descrizione
Articolo | Il codice dell'articolo la cui strategia di manutenzione è costituita dalle attività di riferimento visualizzate o selezionate in questa sessione.
Descrizione | Il nome o la descrizione dell'articolo.
Classe di utilizzo | La classe di utilizzo dell'articolo.
Descrizione | Il nome o la descrizione della classe di utilizzo.
Numero attività | Il numero utilizzato per distinguere le attività di riferimento elencate nella strategia di manutenzione di un articolo.
Attività di riferimento | Il codice dell'attività di riferimento appartenente alla strategia di manutenzione dell'articolo.
Descrizione | Il nome o la descrizione dell'attività di riferimento.
Misura | La misura dell'attività di riferimento. Tale misura viene specificata automaticamente quando si seleziona l'attività di riferimento. Nota La misura relativa all'attività di riferimento viene definita nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).
Misura | Il nome o la descrizione della misura.
Valore normale indipendente | Il valore della variabile indipendente quando la variabile dipendente raggiunge il relativo valore normale. Nota Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).
Valore normale indipendente | Le unità della variabile indipendente.
Valore normale dipendente | Il valore normale dipendente determina il momento in cui è necessario eseguire la manutenzione per un articolo in una configurazione. Nel caso di ispezioni previste (PI), è necessario eseguire un'attività di manutenzione se il valore misurato non corrisponde al valore normale. È possibile pianificare immediatamente un ordine di assistenza per l'esecuzione della manutenzione necessaria oppure un'attività follow up. Nel caso di attività generate dal valore del contatore (CV) e attività previste (PA), la manutenzione deve essere eseguita quando viene raggiunto il valore normale. Esempio (CV): se un'auto deve essere sottoposta a un'ispezione ogni 20.000 km, il primo valore normale è 20.000 km, il secondo 40.000 km e così via. Quando la variabile dipendente del tipo di misura raggiunge tale valore, viene eseguita l'attività di riferimento. Nota Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).
Valore normale dipendente | Le unità della variabile dipendente.
Durante l'intero ciclo di vita | Se la casella di controllo è selezionata, è necessario eseguire l'attività per l'intero ciclo di vita dell'articolo. Nota Il valore immesso nel campo Frequenza indica il numero di volte per cui è necessario eseguire l'attività di riferimento in relazione a un articolo durante il ciclo di vita di quest'ultimo. Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).
Frequenza | Se la casella di controllo Durante l'intero ciclo di vita è selezionata, il valore immesso in questo campo indica il numero di volte per cui l'attività di riferimento viene eseguita in relazione a un articolo durante il ciclo di vita di quest'ultimo. Se la casella di controllo Durante l'intero ciclo di vita è deselezionata, il valore immesso in questo campo indica il numero di volte per cui l'attività di riferimento viene eseguita in relazione a un articolo nell'unità di tempo specificata nel campo adiacente. Se il valore dell'unità di tempo è maggiore del ciclo di manutenzione dell'articolo, se si generano attività previste per la strategia di manutenzione mediante la sessione Generazione previsione (tsspc1225m000) l'attività non verrà utilizzata. Nota Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000). Il ciclo di vita e il ciclo di manutenzione di un articolo sono indicati nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
Numero di volte ogni | Il numero di volte per cui l'attività di riferimento viene eseguita in relazione a un articolo durante l'unità di tempo specificata. Il numero di volte viene selezionato nel campo Frequenza. Nota Se la casella di controllo Durante l'intero ciclo di vita è selezionata, questo campo è deselezionato e non attivo. Il valore selezionato nel campo Frequenza indicherà quindi il numero di volte per cui è necessario eseguire l'attività di riferimento in relazione un articolo durante il ciclo di vita di quest'ultimo. Il valore predefinito è lo stesso valore selezionato per l'attività di riferimento nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).
Numero di volte ogni | L'unità di tempo nel corso della quale l'attività di riferimento viene eseguita per il numero di volte immesso nel campo Frequenza.