| Ordine di ispezione - Storico righe (qmptc3506m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe ordine per un specifico ordine di ispezione eseguito in precedenza. La sessione di dettagli consente di visualizzare i dettagli relativi alle righe ordine. Argomenti correlati Ispezioni standard
Campi | Descrizione
Ordine di ispezione | Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti.
Posizione | Il numero di riga che identifica la riga ordine di ispezione.
Elemento caratteristico | Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura.
Caratteristica | Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso.
Tipo di caratteristica | Il tipo di valore misurato.
Unità di misura caratteristica | Unità, ad esempio metri o chilogrammi, in cui viene espressa la caratteristica di un articolo. Nota Se è stato inserito Frazione o Intero nel campo Tipo di caratteristica, è obbligatorio specificare un valore nel campo Unità di misura caratteristica. Se è stato inserito Opzione, è possibile non specificare il campo Unità di misura caratteristica.
Caratteristica per algoritmo | Se la casella di controllo è selezionata, la caratteristica viene utilizzata come variabile o costante nell'algoritmo di un'altra caratteristica.
Set opzioni | Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Metodo | Il tipo di valore della caratteristica o la modalità con cui quest'ultimo viene calcolato.
Algoritmo | Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. Nota È possibile inserire dati nel campo Algoritmo solo se il campo Metodo è stato impostato su Algoritmo. Inserire il nome dell'algoritmo utilizzato per il calcolo della caratteristica.
Data di inizio effettiva | La data di immissione dei primi dati della riga ordine di ispezione. Questa data viene aggiornata nelle sessioni Campione - Dati test per Caratteristica (qmptc1115m000) e Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) e non è possibile modificarla.
Data di completamento effettiva | La data in cui l'ispezione viene riportata come completata. Questa data viene aggiornata nella sessione Completamento ed elaborazione ordini di ispezione (qmptc1202m000) e non è possibile modificarla.
Test | Esame o verifica effettuata su una caratteristica. È possibile collegare uno o più test a una caratteristica.
Area di test | Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test.
Test distruttivo | Se la casella di controllo è selezionata, il test è di tipo distruttivo e non è più possibile utilizzare l'articolo dopo il test. Se la casella di controllo non è selezionata, il test è di tipo non distruttivo ed è ancora possibile utilizzare l'articolo dopo il test.
Tipo di risultato | Il tipo di risultato riportato all'utente.
Unità di misura test | Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica.
Standard test | Lo standard normalmente utilizzato per il test, ad esempio uno standard DIN.
Competenza | Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via.
Impiegato | La persona che esegue il test sulla caratteristica.
Strumento | Lo strumento predefinito utilizzato per la misurazione della caratteristica.
Valore fisso caratteristica | Il valore di una costante, ovvero una caratteristica fissa, utilizzato negli algoritmi. Ad esempio: Caratteristica Gravità Valore fisso caratteristica 13,4 Nota È possibile utilizzare questo campo solo se il campo Metodo è impostato su Fisso. Se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Intero, il valore fisso della caratteristica viene arrotondato per eccesso al numero intero più prossimo.
Esempio
Inserimento utente | Valore arrotondato
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard caratteristiche | Lo standard normalmente utilizzato per le caratteristiche. Questo campo ha valore informativo. Per le caratteristiche viene ad esempio utilizzato uno DIN standard o uno standard ISO.
Valore normale | Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica.
Valore normale | Il valore normale indica la qualità desiderata per la caratteristica, espressa nell'unità di misura della caratteristica. Nota Non è possibile utilizzare questo campo se si inserisce Fisso nel campo Metodo o se si inserisce Opzione nel campo Tipo di caratteristica.
Limite superiore | Il valore massimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite superiore sia maggiore o uguale al valore del campo Valore normale.
Limite superiore | Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo.
Limite inferiore | Il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per il quale la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia minore o uguale al valore del campo Valore normale.
Limite inferiore | Digitare il valore minimo della caratteristica, espresso nell'unità di misura della caratteristica, per cui la qualità è accettabile. Nota È necessario che il valore del campo Limite inferiore sia minore o uguale al valore del campo Valore normale.