| Calcolo del tasso di produzione e della durata del ciclo a partire da una tabella norme |  |
| Tasso di produzione Si definisce tasso di produzione il numero di unità norma per minuto o per ora in cui un'attività può essere eseguita per una combinazione di valore dell'asse X e valore dell'asse Y recuperati dalla tabella norme, moltiplicato per un fattore di conversione. Questo fattore di conversione viene definito per la tabella norme nella sessione Tabelle norme (tirou0130m000). Nota Se è stato selezionato un valore che non appare nell'asse X o nell'asse Y, il tasso di produzione verrà calcolato in base all'interpolazione lineare. Per ulteriori informazioni, vedere Esecuzione di calcoli in base a tabelle norme. Esempio 1 (unità norma espresse in MINUTI)
Codice tabella norme | AAA assi da segare
Fattore di conversione | 1,0000
Larghezza asse in mm | Diametro asse in mm | 50,00 | 70,00 | 90,00
4,00 | - | 7 | 6 | 5
6,00 | - | 5 | 4 | 3
8,00 | - | 3 | 2 | 1
Se un'asse ha una larghezza di 60 mm e uno spessore di 4 mm, è possibile segare sette assi al minuto, il fattore di conversione è 1,0000. Se il fattore di conversione viene cambiato in 10,000, è possibile segare 60 assi al minuto. I valori della tabella rimangono invariati, indipendentemente dal valore del fattore di conversione. Gli effetti di una modifica non sono visibili fino al momento del calcolo del tempo norma e del tasso di produzione (unità norma) nei campi Tempo norma calcolato e Tasso di produzione calcolato della sessione Calcolo tempo norma (tirou0230m000). Il numero di unità è al minuto o all'ora, a seconda del valore del campo Unità di tempo tasso di produzione della sessione Parametri Ciclo di produzione (tirou0100m000). Durata del ciclo Si definisce durata del ciclo il tempo norma necessario, espresso in MINUTI, per eseguire un'operazione su un pezzo di un articolo per una combinazione del valore dell'asse X e del valore dell'asse Y della tabella norme moltiplicato per due fattori di conversione. Questi fattori vengono definiti nel campo Fattore di conversione tempi norma della sessione Tabelle norme (tirou0130m000) e nel campo Fattore per tempo norma della sessione Calcolo tempo norma (tirou0230m000). Nota Se è stato selezionato un valore che non è presente nell'asse X o nell'asse Y, la durata del ciclo verrà calcolata per interpolazione. Esempio 2 (tempi norma espressi in MINUTI)
Tabella norme | 10B fori da praticare
Fattore di conversione | 1,0000
Spessore asse in mm | Spessore foro in mm | 5,00 | 7,00 | 9,00
40 | - | 0,500 | 1,000 | 1,500
50 | - | 1,000 | 1,500 | 2,000
75 | - | 2,000 | 2,500 | 3,000
Se il fattore di conversione è 1,0000, è necessario mezzo minuto per praticare un foro con un diametro di 5 mm in un'asse con uno spessore di 40 mm. Se si imposta il fattore di conversione su 10,000, saranno necessari 5 minuti per praticare il foro. I valori della tabella rimangono invariati, indipendentemente dal valore del fattore di conversione. Gli effetti di una modifica non sono visibili fino al momento dell'esecuzione del calcolo e del tasso di produzione (unità norma) nei campi relativi ai tempi norma e al tasso di produzione calcolati nella sessione Calcolo tempo norma (tirou0230m000). Argomenti correlati Esecuzione di calcoli in base a tabelle norme |