| Reti (ecedi0120s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire le reti. È possibile definire quanto segue: Dati di riferimento Caratteristiche dei file ASCII Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Utilizzo di reti
Campi | Descrizione
Rete | Codice che identifica una rete di comunicazione utilizzata per gestire il flusso di dati verso una società affiliata che utilizza lo stesso software tramite un intermediario, ad esempio comunicando mediante una rete VAN (Value Added Network) con un programma di traduzione EDI, oppure direttamente (senza traduzione).
Descrizione | La descrizione o il nome del codice.
Percorso | La directory nella quale vengono memorizzati tutti i dati EDI correlati a questa rete. Valori predefiniti Il valore immesso nel campo Percorso standard della sessione Parametri EDI (ecedi0100s000). Nota Se vengono utilizzate più società ERP per comunicazioni EDI esterne, è necessario creare directory univoche per ciascuna società. Argomenti correlati Struttura directory Creazione di più directory
Identificativo rete | Il proprio indirizzo di rete. È possibile specificare un codice univoco utilizzato per autoidentificarsi con i Business Partner EDI interni ed esterni. Valori predefiniti Il valore del campo Identificativo rete specificato nella sessione Parametri EDI (ecedi0100s000).
Riferimento generale | È possibile registrare i riferimenti per i messaggi in uscita in base alla rete o come riferimenti generali. Se la casella di controllo è selezionata, i riferimenti per i messaggi in uscita sono basati sui parametri definiti nella sessione Parametri EDI (ecedi0100s000). Se la casella di controllo non è selezionata, tali riferimenti sono invece basati sulle impostazioni dei campi definite nella sessione Reti (ecedi0120s000). Parte fissa Formato data Primo numero libero Azione al primo messaggio nella nuova data Argomenti correlati Struttura numeri di riferimento
Parte fissa | La parte fissa del numero di riferimento se la casella di controllo Riferimento generale non è selezionata. Valori predefiniti Il valore del campo Parte Fissa specificato nella sessione Parametri EDI (ecedi0100s000). Argomenti correlati Struttura numeri di riferimento
Formato data | Il formato della data utilizzato come parte del numero di riferimento se la casella di controllo Riferimento generale non è selezionata. Valori predefiniti Il valore del campo Formato data specificato nella sessione Parametri EDI (ecedi0100s000). Nota Per la selezione del formato data, tenere presente che il numero di riferimento è composto da 14 posizioni. Argomenti correlati Struttura numeri di riferimento
Primo numero libero | Il primo numero libero utilizzato nel numero di riferimento associato al messaggio in uscita successivo, se la casella di controllo Riferimento generale non è selezionata. Valori predefiniti Il valore del campo Primo numero libero specificato nella sessione Parametri EDI (ecedi0100s000). Nota È possibile rettificare il primo numero libero manualmente. Argomenti correlati Struttura numeri di riferimento
Azione al primo messaggio nella nuova data | Scegliere la modalità di incremento dei numeri di sequenza, se la casella di controllo Riferimento generale non è selezionata. Valori predefiniti Il valore del campo Azione al primo messaggio nella nuova data specificato nella sessione Parametri EDI (ecedi0100s000).
Multisocietà | Se la casella di controllo è selezionata, la rete verrà utilizzata per comunicazioni interne tra diverse società di ERP LN. Nota È possibile combinare con questo tipo di rete solo Business Partner designati per la multisocietà, ovvero Business Partner a cui corrisponde una specifica società affiliata definita nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Se la casella di controllo non è selezionata, la rete verrà utilizzata per comunicazioni con Business Partner EDI esterni. Argomenti correlati Comunicazione EDI interna Comunicazione multisocietà Impostazione di comunicazioni multisocietà
Leggi automaticamente messaggi generati | Se la casella di controllo è selezionata, viene avviato automaticamente un processo di lettura dei messaggi generati nella società a cui i tali messaggi sono destinati. Nota Questo campo è valido solo per comunicazioni EDI interne.
Separatore record | A seconda del sistema operativo in cui è implementato ERP LN EDI, ogni record o riga di record del campo ASCII termina con LF (avanzamento riga) e CR (ritorno a capo) oppure solo con LF. Utilizzare LF quando CR viene utilizzato automaticamente dal sistema operativo.
Tipo di campo | I file ASCII sono disponibili in due formati di base. È necessario selezionarne uno in base al formato dei dati previsto dal software di conversione EDI esterno.
Separatore | Il carattere da utilizzare come separatore dei campi delimitati. Nota È possibile che l'input dipenda dal software EDI esterno. Nei separatori utilizzati più di frequente è incluso il carattere pipe (|) o, in alcuni ambienti, la virgola (,).
Delimitatore stringhe | Il segno speciale dal quale verranno racchiusi i campi stringa nel software EDI esterno, ad esempio "JOHNSON","TESTO AGGIUNTIVO". I campi sono delimitati da una virgola e racchiusi tra virgolette. Nota È possibile che l'input dipenda dal software EDI esterno. Non è un campo obbligatorio in EDI ERP LN.
Segno di sostituzione | Il segno che sostituirà i caratteri attualmente utilizzati come separatori di campo. Nota Nei dati di messaggi EDI in uscita non sono consentiti separatori di campo, ad esempio: Il separatore di campo è una virgola (,). Il carattere sostitutivo è un punto e virgola (;). I dati sono (Gentile Signore,). I dati nel messaggio in uscita sono (Gentile Signore;).
Segno di sostituzione | Il separatore che sostituisce i caratteri attualmente utilizzati per racchiudere i campi stringa, se viene definito un valore nel campo Delimitatore stringhe. Nota Nei dati di messaggi EDI in uscita non sono consentiti caratteri delimitatori di stringhe, ad esempio: Il carattere che racchiude le stringhe è la doppia virgoletta ("). Il carattere di sostituzione è la virgoletta singola ('). I dati sono (Nota: il numero articolo è "355444"). I dati nel messaggio in uscita sono ("Nota: il numero articolo è '355444'").
Consenti zeri iniziali | Se la casella di controllo è selezionata, vengono inseriti zeri iniziali davanti a un numero. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono inseriti spazi di riempimento davanti a un numero. Nota In alcuni package EDI di conversione è necessario che i campi numerici siano preceduti da zeri (solo i campi rilevanti a lunghezza fissa). La selezione da operare per questo campo dipende dal software EDI esterno.
Elimina comunicazione standard | Se la casella di controllo è selezionata, viene eliminata la procedura di comunicazione standard e vengono ignorate le regole dei semafori EDI utilizzate per l'elaborazione EDI esterna. Nota Verificare che i messaggi generati all'interno di questa rete vengano rimossi manualmente dalla directory appl_from. Lo stato di un messaggio generato non viene modificato in Letto da Business Partner finché tutti i dati associati al messaggio non sono stati rimossi. È necessario procedere manualmente all'inserimento dei messaggi in ingresso nella directory appl_to. Se questa casella di controllo è deselezionata, viene eseguita la procedura di comunicazione standard del software EDI esterno.
Genera messaggi in uscita prima della connessione | Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000) genera i messaggi in uscita prima di leggere quelli in ingresso. Se questa casella di controllo è deselezionata, ERP LN invia i messaggi in attesa di essere inoltrati sulla rete, ma non genera alcun messaggio in uscita.
Elaborazione parallela in ingresso richiesta | Se la casella di controllo è selezionata, e se è attivo un elevatore di prestazioni per la sessione specifica, vengono utilizzate Bshell parallele per i messaggi in ingresso. Argomenti correlati Utilizzo di elevatori di prestazioni Attivazione di elevatori di prestazioni
Elaborazione parallela in uscita richiesta | Se la casella di controllo è selezionata, e se è attivo un elevatore di prestazioni per la sessione specifica, vengono utilizzate Bshell parallele per i messaggi in uscita. Argomenti correlati Utilizzo di elevatori di prestazioni Attivazione di elevatori di prestazioni