| Segmento di linea - Regole linea (tiasl1571m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le regole collegate a uno specifico segmento di linea. Dal menu Specifico è possibile scegliere di visualizzare tutte le regole linea relative al segmento di linea o solo le regole linea correnti. In Configurazione linea di assemblaggio (LAC) è possibile collegare diverse regole, ciascuna delle quali è valida per un intervallo di date differente. È inoltre possibile collegare più regole allo stesso segmento per lo stesso intervallo di date. In questo caso, se si verifica un conflitto, la regola con la priorità più alta ha la precedenza. La definizione di regole può essere eseguita nella sessione Regole linea (tiasl1570m000) o nel package di configurazione. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC)
Campi | Descrizione
Segmento di linea | Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue.
Regola | Condizione logica che determina un'azione.
Regola | Condizione logica che determina un'azione.
Data di validità | La prima data in cui è possibile utilizzare la regola.
Data di scadenza | L'ultima data in cui è possibile utilizzare la regola.