| Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM |  |
| È possibile utilizzare la sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) per definire azioni per la sostituzione, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi di progettazione in una distinta base di progettazione. Se lo si desidera, è inoltre possibile utilizzare un'azione Modifiche multiple BOM per sostituire, aggiungere o eliminare gli indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione. Per determinare se è possibile definire azioni Modifiche multiple BOM per gli indicatori di riferimento, utilizzare la casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento nella sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000). Casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento Se nella sessione di dettagli Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) la casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è deselezionata, non è possibile sostituire, aggiungere o eliminare indicatori di riferimento specifici in una distinta base di progettazione. Se nella distinta base di progettazione precedente sono presenti indicatori di riferimento, questi vengono semplicemente trasferiti nella nuova distinta base di progettazione. Se nella sessione di dettagli Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) la casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è selezionata, è necessario definire un'azione Modifiche multiple BOM a livello degli indicatori di riferimento. Come per gli elementi di progettazione nella distinta base di progettazione, è possibile definire tre tipi di azioni Modifiche multiple BOM per gli indicatori di riferimento, ovvero: Sostituisci Aggiungi Elimina Sostituisci È possibile utilizzare un'azione Modifiche multiple BOM di tipo Sostituisci per sostituire un elemento di progettazione e/o un indicatore di riferimento in una distinta base di progettazione con un altro elemento di progettazione e/o indicatore di riferimento. Esempio 1 La casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è deselezionata. Si noti che in tal caso non è possibile immettere indicatori di riferimento. Componente precedente: Y Indicatore di riferimento precedente: --- Nuovo componente: Z Nuovo indicatore di riferimento: --- Esempio 2 La casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è selezionata. Si noti che in tal caso è necessario immettere gli indicatori di riferimento. Componente precedente: Y Indicatore di riferimento precedente: RD1 Nuovo componente: Z Nuovo indicatore di riferimento: RD4 Nei due esempi precedenti sono state effettuate delle sostituzioni in cui la quantità precedente corrisponde alla nuova quantità. In tal caso, il campo Tipo di sostituzione nella sessione di dettagli Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) è impostato su = (Adozione). Tuttavia, è possibile effettuare anche altri tipi di sostituzioni: + (Addizione), / (Divisione), * (Moltiplicazione) e - (Sottrazione). Se il tipo di sostituzione è * (Moltiplicazione), gli indicatori di riferimento vengono gestiti come segue: Esempio 3 La casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è selezionata. Il tipo di sostituzione è * (Moltiplicazione). Componente precedente: Y Indicatore di riferimento precedente: RD1 Nuovo componente: Z Nuovo indicatore di riferimento: RD4 Quantità: 3 Aggiungi Nel caso di un'aggiunta, vengono aggiunti un elemento di progettazione e/o un indicatore di riferimento in una distinta base di progettazione. Esempio 4 La casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è selezionata. Nuovo componente: Z Nuovo indicatore di riferimento: RD4 Quantità: 1 Esempio 5 La casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è deselezionata. Nuovo componente: Z Nuovo indicatore di riferimento: --- Quantità: 1 Elimina Nel caso di un'eliminazione, vengono eliminati un elemento di progettazione e/o un indicatore di riferimento in una distinta base di progettazione. La quantità non viene mai specificata. Esempio 6 La casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è selezionata. Componente precedente: Y Indicatore di riferimento precedente: RD3 Esempio 7 La casella di controllo Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento è deselezionata. Componente precedente: Y Indicatore di riferimento precedente: --- Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Procedura per il collegamento di indicatori di riferimento nella distinta base di progettazione Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica |