| Esecuzione di analisi rotazione lenta |  |
| L'analisi rotazione lenta consente di calcolare i tassi di rotazione, che vengono confrontati con la percentuale rotazione lenta specificata nella sessione Parametri analisi scorte (whina0100m000). Come risultato del calcolo, gli articoli vengono classificati in dieci categorie, alla prima delle quali è assegnato il valore più alto del rapporto tra prelievo effettivo delle merci e scorte disponibili. Quando si esegue la sessione Esecuzione analisi rotazione lenta (whina6220m000), ERP LN calcola il tasso di rotazione utilizzando la formula riportata di seguito:
    tasso di rotazione = prelievo merci annuo / scorte disponibili
Esempio I valori tipici per i campi A tasso di rotazione (limite massimo) e Percentuale rotazione lenta sono:
A tasso di rotazione (limite massimo) | Percentuale rotazione lenta
--- | ---
0,10 | 90
0,25 | 80
0,50 | 70
0,75 | 60
1,00 | 50
2,00 | 40
4,00 | 30
7,00 | 20
10,00 | 10
99,99 | 0
Il valore percentuale "0" corrisponde sempre ad un tasso di rotazione pari a 99,99. Argomenti correlati Analisi scorte |