| Tarature |  |
| È necessario sottoporre periodicamente a taratura gli strumenti per le ispezioni della qualità. Con il passare del tempo, l'usura a cui sono soggetti gli strumenti può comportare una minore precisione nelle misurazioni. Se gli strumenti continuano a essere utilizzati per i test senza eseguirne la taratura, i risultati dell'ispezione potrebbero non essere accurati. Il momento in cui sottoporre gli strumenti a taratura varia a seconda dai valori immessi nei campi Tipo di intervallo e Intervallo [Giorni/Numero utilizzi] della sessione Strumenti (qmptc0108m000). Per configurare le tarature in Quality Management, effettuare le operazioni riportate di seguito: Utilizzare la sessione Taratura strumenti (qmptc3201m000) per selezionare gli strumenti da sottoporre a taratura. È possibile selezionare gli strumenti solo se l'intervallo di tempo è trascorso o se è stato raggiunto il numero di utilizzi definito nella sessione Strumenti (qmptc0108m000). Al verificarsi di tali situazioni, gli strumenti vengono bloccati per essere sottoposti a taratura. Di conseguenza, viene automaticamente selezionata la casella di controllo Selezionato per taratura nella sessione di dettagli Strumenti (qmptc0108m000). Utilizzare la sessione Strumenti - Date di taratura (qmptc3202m000) per visualizzare gli strumenti bloccati in attesa di essere sottoposti a taratura. Una volta completata la taratura degli strumenti, è necessario inserire la data di taratura in questa sessione. È possibile sbloccare gli strumenti per cui è stata inserita una data di taratura. Per ogni strumento, nella sessione Strumento - Storico tarature (qmptc3500m000) viene creato uno storico delle date di taratura in base allo strumento e/o alla data. È possibile eliminare lo storico delle tarature in base agli strumenti e alle date specificati nella sessione Eliminazione storico tarature (qmptc3200m000). |