| Consumo di capacità approssimativo in PCS |  |
| Se si utilizza la pianificazione di rete PCS, la capacità del centro di lavoro visualizzata nella sessione Piano ordini per risorsa (cprrp0530m000) o Piano principale risorsa (cprmp3501m000) può essere consumata, senza che l'utente lo abbia deciso, sia dalla capacità approssimativa PCS (definita per le attività in PCS) sia dalla capacità richiesta per gli ordini di produzione SFC e per gli ordini di produzione pianificati in Enterprise Planning. In questo argomento della Guida in linea viene descritto l'utilizzo della casella di controllo Utilizza fabbisogno capacità PCS approssimativo nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) per impedire il doppio consumo della capacità del centro di lavoro. Nozioni di base sulle attività e la pianificazione di rete In PCS è possibile definire delle attività. Un'attività rappresenta una fase dell'esecuzione di un progetto. Esempi di attività sono la progettazione, la produzione, l'assemblaggio finale o l'ispezione. Una volta definite le attività, è necessario specificare le relazioni esistenti tra queste ultime per indicare le relative interdipendenze. È possibile utilizzare le attività e le relazioni per eseguire una pianificazione di rete, ovvero una pianificazione complessiva del progetto PCS. Se si definisce un'attività utilizzando la sessione Attività (tipcs4101m000), è necessario immettere un centro di lavoro per l'attività stessa. È necessario immettere il numero di ore corrispondente al fabbisogno di capacità approssimativo del centro di lavoro. Dopo aver eseguito la pianificazione di rete, è possibile visualizzare la capacità del centro di lavoro nella sessione Piano ordini per risorsa (cprrp0530m000) o Piano principale risorsa (cprmp3501m000). Il fabbisogno di capacità approssimativo indicato nella sessione Attività (tipcs4101m000) viene espresso dal campo Capacità utilizzata per attività PCS. Il valore di Capacità residua del centro di lavoro viene calcolato sottraendo il valore di Capacità utilizzata per attività PCS da quello di Capacità disponibile. Se un'attività riguarda la produzione, sono presenti ordini di produzione SFC e/o ordini di produzione pianificati in Enterprise Planning. La capacità per un centro di lavoro viene richiesta dall'attività e dagli ordini di produzione. Se il centro di lavoro per l'ordine o gli ordini di produzione coincide con il centro di lavoro definito per l'attività, è possibile che si verifichi un consumo doppio della capacità del centro di lavoro stesso. Nella sessione Piano ordini per risorsa (cprrp0530m000) o nella sessione Piano principale risorsa (cprmp3501m000) è possibile visualizzare la capacità SFC richiesta nel campo Capacità utilizzata per ordini SFC e la capacità approssimativa nel campo Capacità utilizzata per attività PCS. In caso di consumo doppio, dal valore di Capacità disponibile del centro di lavoro vengono sottratti sia il valore di Capacità utilizzata per ordini SFC che il valore di Capacità utilizzata per attività PCS. Utilizzo della casella di controllo Utilizza fabbisogno capacità PCS approssimativo Il consumo doppio della capacità del centro di lavoro non è sempre un'eventualità desiderabile. Utilizzando la casella di controllo Utilizza fabbisogno capacità PCS approssimativo della sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) è possibile evitare le seguenti situazioni: Se la casella di controllo Utilizza fabbisogno capacità PCS approssimativo è selezionata, alla capacità disponibile del centro di lavoro vengono sottratte sia la capacità approssimativa PCS definita per le attività di Gestione progetti (PCS), sia la capacità richiesta per gli ordini di produzione SFC e gli ordini di produzione pianificati in Enterprise Planning. Si verifica quindi un doppio consumo della capacità del centro di lavoro. Se la casella di controllo Utilizza fabbisogno capacità PCS approssimativo è deselezionata, alla capacità disponibile del centro di lavoro viene sottratta la capacità richiesta per gli ordini di produzione SFC e per gli ordini di produzione pianificati in Enterprise Planning. Il fabbisogno di capacità approssimativo definito nella sessione Attività (tipcs4101m000) non viene preso in considerazione. Argomenti correlati Pianificazione di rete |