| Linea di assemblaggio - Segmenti di linea (tiasl1541m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire e visualizzare la sequenza di segmenti per una linea di assemblaggio. Opzioni del menu Specifico Con il segmento selezionato come predefinito è possibile avviare le seguenti sessioni: Simulazione e creazione sequenze linea (tiasl4200m000) Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000) Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000) Segmenti di linea (tiasl1540m000) Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC)
Campi | Descrizione
Linea di assemblaggio | Set di stazioni di linea consecutive in cui vengono prodotti articoli FAS (Final Assembly Schedule). Gli articoli da produrre passano da una stazione di linea a un'altra e in corrispondenza di ciascuna di esse vengono sottoposti a varie operazioni. Una linea di assemblaggio è suddivisa in segmenti di linea separati da buffer. Una linea di assemblaggio può essere una linea principale o una linea di fornitura.
Segmento di linea | Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue.
Segmento di linea successivo | Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue.
Segmento di linea successivo | Set di centri di lavoro consecutivi in una linea di assemblaggio, compresi tra due buffer. Il primo buffer rappresenta l'inizio del segmento, mentre il buffer successivo rappresenta la prima parte del segmento che segue.
Comandi | Descrizione
Simula e crea sequenze linea... | Scegliere questo comando per avviare la sessione Linea di assemblaggio - Segmenti di linea (tiasl1541m000).
Stazioni | Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Stazioni (tiasl1550m000).
Sequenza linea | Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmento di linea - Sequenza linea (tiasl4500m000).
Segmento di linea | Scegliere questo comando per avviare la sessione Segmenti di linea (tiasl1540m000).