| Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per generare le distinte base di progettazione a livello singolo per le revisioni generate o modificate mediante operazioni Modifiche multiple BOM. Le distinte base di progettazione a livello singolo sono basate sugli elementi di progettazione della sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000) e sulle righe ordine della sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000). Limiti nell'uso di questa sessione È possibile modificare le distinte base di progettazione utilizzando questa sessione solo se si verificano le seguenti condizioni: Lo stato dell'ordine è Approvato da parte di Progettazione. Per quanto riguarda l'operazione Modifiche multiple BOM corrente, gli elementi di progettazione sono stati generati mediante la sessione Generazione elementi di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3201m000) o modificati mediante la sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000). Revisioni Le modifiche risultanti da operazioni Modifiche multiple BOM sono basate sulla revisione più recente. Si verifica quanto indicato di seguito: Se la revisione più recente è collegata a un ordine, lo stato dell'ordine interessato dall'operazione Modifiche multiple BOM deve essere Approvato da parte di Progettazione. Se la revisione più recente non è collegata a un'operazione Modifiche multiple BOM ma viene definita manualmente nella sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000), è necessario che le righe distinta base di progettazione relative a tale revisione siano presenti nella sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000). Se la revisione più recente è diversa dalla quella indicata nel campo Revisione precedente della sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000), il valore di Revisione precedente verrà sovrascritto dalla revisione su cui si basa la modifica. Elaborazione delle modifiche delle distinte base di progettazione Le distinte base di progettazione a livello singolo vengono modificate in due fasi: La revisione obsoleta dell'elemento della distinta base di progettazione viene copiata nella nuova revisione. (Vedere i campi Revisione precedente e Nuova revisione della sessione Elemento di progettazione per Modifiche multiple BOM (tiedm3122m000) ). Le azioni indicate nella sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) vengono eseguite nella nuova distinta base di progettazione. Dopo aver modificato le distinte base di progettazione, ERP LN esegue le azioni riportate di seguito: Lo stato dell'ordine viene impostato su Approvato da parte di Produzione. Le revisioni generate tramite l'operazione Modifiche multiple BOM vengono rilasciate automaticamente (o manualmente nella sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000) ). Non è possibile effettuare il rilascio automatico per un elemento di progettazione che non ha relazione con gli articoli. Se pertinente, vengono specificati i campi Numero unità, Lunghezza, Larghezza e Quantità netta della sessione Distinta base di progettazione (tiedm1110m000). Argomenti correlati Calcolo della quantità netta Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Finalizzazione dei dati di progettazione
Campi | Descrizione
Numero Modifiche multiple BOM | Immettere un intervallo di operazioni Modifiche multiple BOM che si desidera elaborare in relazione alle distinte base di progettazione. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Numero Modifiche multiple BOM | Immettere un intervallo di operazioni Modifiche multiple BOM che si desidera elaborare in relazione alle distinte base di progettazione. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Approvazione nuove revisioni da parte di Progettazione | Se la casella di controllo è selezionata, lo stato delle nuove revisioni viene impostato automaticamente su Approvato da parte di Progettazione dopo la generazione delle relative distinte base di progettazione. Se la casella di controllo non è selezionata, le revisioni devono essere approvate utilizzando la sessione Revisione elemento di progettazione (tiedm1100m000).