| Intervallo di forzatura cross-dock |  |
| La sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000) consente di specificare le quantità minima e massima di forzatura cross-dock, ossia di forzare il cross-dock qualora la quantità ricevuta rientri nell'intervallo specificato. Impatto della forzatura del cross-dock Se entrambe le quantità, minima e massima, di forzatura del cross-dock sono impostate su zero, ERP LN non tenta di forzare il cross-dock della quantità ricevuta. Relativamente alla funzionalità DMS, questo implica che ERP LN tenta sempre di eseguire in via preliminare la fornitura dalle scorte se DMS in base a scorte è impostato su Ricevimento e uscita. Se la domanda è superiore alle scorte disponibili, ERP LN esegue il cross-dock della quantità ricevuta per soddisfare la domanda rimanente. Se si imposta la quantità massima di forzatura cross-dock sul valore massimo e la quantità minima su zero, ERP LN, a titolo preliminare, tenta sempre di eseguire il cross-dock delle merci ricevute. Relativamente alla funzionalità DMS, questo implica che per soddisfare la domanda venga utilizzata innanzitutto la quantità ricevuta. Se la domanda è superiore alla quantità ricevuta, la quantità rimanente viene fornita dalle scorte, purché DMS in base a scorte sia impostato su Ricevimento e uscita. Lo stesso accade quando le quantità minima e massima di forzatura cross-dock vengono impostate su determinati valori e la quantità ricevuta rientri in questo intervallo. Forzatura cross-dock in ambiente DMS In base alle quantità di forzatura cross-dock, ERP LN assegna per prima cosa la quantità ricevuta o la quantità disponibile. Negli esempi riportati di seguito si presuppone che l'intervallo di forzatura cross-dock specificato sia compreso tra zero e 20. Esempio 1
Articolo | X
Magazzino | WH1
Quantità ricevuta in unità di misura scorte | 10 pezzi
Quantità disponibile | 15 pezzi
La quantità ricevuta è 10 e, di conseguenza, rientra nell'intervallo considerato. Pertanto, viene assegnata per prima la quantità ricevuta e, successivamente, la quantità disponibile. La distribuzione nella sessione DMS è riportata di seguito:
Priorità | Data | Domanda | WH | Scorte mancanti | Quantità ricevuta assegnata | Scorte assegnate
106 | 14-4-2005 | Vendite S4 | 2 | 2 | 2 |
203 | 11-4-2005 | Vendite S1 | 1 | 10 | 8 | 2
205 | 13-4-2005 | Vendite S3 | 2 | 5 |  | 5
212 | 15-4-2005 | Trasferimento T2 | 1 | 5 |  | 5
500 | 20-4-2005 | Previsione F1 | 2 | 20 |  | 3
Esempio 2
Articolo | X
Magazzino | WH1
Quantità ricevuta in unità di misura scorte | 25 pezzi
Quantità disponibile | 15 pezzi
La quantità ricevuta è 25 e, di conseguenza, non rientra nell'intervallo considerato. Pertanto, viene assegnata per prima la quantità disponibile e, successivamente, quella ricevuta. La distribuzione nella sessione DMS è riportata di seguito:
Priorità | Data | Domanda | WH | Scorte mancanti | Quantità ricevuta assegnata | Scorte assegnate
106 | 14-4-2005 | Vendite S4 | 2 | 2 |  | 2
203 | 11-4-2005 | Vendite S1 | 1 | 10 |  | 10
205 | 13-4-2005 | Vendite S3 | 2 | 5 | 2 | 3
212 | 15-4-2005 | Trasferimento T2 | 1 | 5 | 5 |
500 | 20-4-2005 | Previsione F1 | 2 | 20 | 3 |
La quantità ricevuta rimanente viene collocata in magazzino. Nota Talvolta, la domanda può essere interamente rifornita dalle scorte e l'intera quantità ricevuta viene collocata in magazzino. Forzatura cross-dock in ambiente non DMS L'intervallo di forzatura cross-dock è strettamente collegato alla barriera temporale cross-dock e all'impostazione dell'opzione Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento, definita anche nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000). Se si imposta un intervallo di forzatura cross-dock e la quantità ricevuta è compresa in questo intervallo, in ERP LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Viene tentato di eseguire il più possibile il cross-dock delle merci ricevute. ERP LN cerca tutte le domande (righe ordine di uscita) relative all'articolo ricevuto nel magazzino in cui vengono ricevute le merci. ERP LN cerca innanzitutto ordini cross-dock aperti per i quali sia possibile creare righe di ordine. In presenza di altre merci da sottoporre a cross-dock, ERP LN cerca le righe ordine di uscita per le quali non è ancora presente un ordine cross-dock. Se ne vengono trovate una o più, ERP LN ordina tali righe in base alle priorità di pianificazione o alle priorità di ordine cross-dock utilizzate e crea gli ordini cross-dock e le relative righe come desiderato. ERP LN ripete queste fasi fino a elaborare l'intera quantità ricevuta o fino all'esaurimento della domanda. Nota ERP LN esegue le operazioni precedenti anche se la casella di controllo Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento è deselezionata. Se la casella di controllo Genera righe ordine cross-dock alla conferma del ricevimento è selezionata e non è impostato alcun intervallo di forzatura cross-dock, ERP LN tenta comunque di creare righe ordine cross-dock per ordini cross-dock esistenti. ERP LN non crea, tuttavia, nuovi ordini cross-dock. Se si è impostata una barriera temporale, è necessario soddisfare anche le restrizioni imposte dalla barriera. Argomenti correlati Priorità degli ordini cross-dock Restrizioni cross-dock Barriera temporale cross-dock Fornitura diretta di materiali (DMS) Cross-dock dinamico Impatto delle impostazioni cross-dock Regole di priorità pianificazione Risoluzione dei problemi Condizioni e risultati |