| Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare le azioni definite per un'operazione modifiche multiple BOM. Se lo stato dell'operazione Modifiche multiple BOM è In fase di elaborazione, è possibile modificare i dati presenti in questa sessione. Se si aggiunge un componente mediante un'azione definita per l'operazione Modifiche multiple BOM, non è possibile eliminare o sostituire tale componente utilizzando un'altra azione collegata direttamente alla stessa operazione Modifiche multiple BOM. Per aggirare questa limitazione, è possibile eliminare e quindi aggiungere lo stesso componente utilizzando la stessa operazione Modifiche multiple BOM. È possibile che per il componente aggiunto sia presente una quantità distinta base di progettazione diversa da quella originaria. In questo caso, il valore indicato nel campo Quantità in distinta base di progettazione viene utilizzato come quantità assoluta, indipendentemente dal valore del campo Replace Type. Per quanto riguarda un componente distinta base di progettazione, è possibile eseguire le seguenti azioni: Aggiungi Elimina Sostituisci Se si seleziona Sostituisci, è possibile utilizzare il campo Replace Type come operatore per modificare il valore di Quantità in distinta base di progettazione. Se la casella di controllo Elementi di prog. da includere/escludere per Riga della sessione Modifiche multiple BOM (tiedm3110m000) è selezionata, è possibile avviare la sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) dal menu Specifico per definire un elenco di elementi di progettazione che vengono inclusi o esclusi quando si utilizza l'azione Modifiche multiple BOM. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM
Campi | Descrizione
Numero Modifiche multiple BOM | Il numero dell'operazione Modifiche multiple BOM generato da ERP LN utilizzando il gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per Modifiche multiple BOM della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000).
Stato Modifiche multiple BOM | Lo stato dell'ordine.
Posizione | Il numero di posizione dell'operazione Modifiche multiple BOM, che identifica l'azione definita per tale operazione.
Azione Modifiche multiple BOM | L'azione definita per l'operazione modifiche multiple BOM. Valori consentiti Valori possibili
Tipo di sostituzione | Il valore specificato in questo campo determina la modalità di gestione del campo Quantità in distinta base di progettazione nella sessione Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000) se Azione Modifiche multiple BOM è impostato su Sostituisci.
Includi/Escludi elementi di progettazione | Questo campo determina se gli elementi specificati nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) verranno esclusi o inclusi nell'operazione Modifiche multiple BOM. Se si seleziona Includi, l'operazione Modifiche multiple BOM avrà effetto soltanto sugli elementi di progettazione elencati nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) come correlati all'ordine in oggetto. Nota Se si seleziona Escludi ma non si specifica alcun elemento, tutti gli elementi di progettazione verranno comunque inclusi nell'operazione Modifiche multiple BOM.
Includi materiali fino a esaurimento | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN copia anche i materiali fino a esaurimento del componente della distinta base di progettazione, definiti nella sessione Mater. fino a esaur. e altern. per Distinta base di progett. (tiedm2115m000). Se si esegue la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000) o Elaborazione Modifiche multiple BOM (tiedm3250m000), ERP LN copia questi materiali nella sessione Materiali alternat. in Dati copia distinta base progettazione (tiedm2125m000). Argomenti correlati Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti
Includi materiali alternativi | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN copia anche i materiali alternativi del componente della distinta base di progettazione, definiti nella sessione Mater. fino a esaur. e altern. per Distinta base di progett. (tiedm2115m000). Se si esegue la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000) o Elaborazione Modifiche multiple BOM (tiedm3250m000), ERP LN copia questi materiali nella sessione Materiali alternat. in Dati copia distinta base progettazione (tiedm2125m000). Argomenti correlati Materiali alternativi presenti in distinte base
Azione Modifiche multiple BOM a livello di indicatore di riferimento | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire un'azione modifiche multiple BOM per aggiungere, sostituire o eliminare gli indicatori di riferimento. Utilizzare il campo Nuovo indicatore di riferimento e/o il campo Indicatore di riferimento obsoleto per immettere gli indicatori di riferimento. Argomenti correlati Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM
Tipo di componente obsoleto | Il tipo di articolo del componente su cui ha effetto l'operazione Modifiche multiple BOM.
Componente obsoleto | L'articolo componente che si desidera sostituire con un altro componente o che si desidera eliminare quando si esegue l'azione Modifiche multiple BOM.
Indicatore di riferimento obsoleto | L'indicatore di riferimento che si desidera sostituire con un altro indicatore di riferimento o che si desidera eliminare quando si esegue l'azione Modifiche multiple BOM. Argomenti correlati Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM
Indicatore di riferimento obsoleto | La descrizione dell'indicatore di riferimento. Può trattarsi, ad esempio, di un codice che indica la posizione in cui deve essere montato un articolo componente.
Nuovo tipo di componente | Il tipo di articolo del componente aggiuntivo o di sostituzione.
Nuovo componente | L'articolo componente aggiuntivo o di sostituzione.
Nuovo indicatore di riferimento | L'indicatore di riferimento che si desidera aggiungere o che sostituisce il componente obsoleto quando si esegue l'azione Modifiche multiple BOM. Argomenti correlati Indicatori di riferimento e Modifiche multiple BOM
Nuovo indicatore di riferimento | La descrizione dell'indicatore di riferimento. Può trattarsi, ad esempio, di un codice che indica la posizione in cui deve essere montato un articolo componente.
Lunghezza | La lunghezza e la larghezza del componente di sostituzione o del componente da aggiungere alla distinta base di progettazione.
Lunghezza | La lunghezza del componente di sostituzione o del componente da aggiungere alla distinta base di progettazione.
Larghezza | La larghezza del componente di sostituzione o del componente da aggiungere alla distinta base di progettazione.
Numero unità | Il numero di unità necessarie del componente di sostituzione.
Quantità in distinta base di progettazione | La quantità netta del componente inclusa nella distinta base di progettazione. Se ERP LN genera nuove distinte base di progettazione, il valore del campo corrente viene utilizzato insieme a quello del campo Azione Modifiche multiple BOM. Esistono tre possibilità: Elimina: il campo non è valido. Aggiungi: il valore di questo campo viene inserito nel campo Quantità netta della sessione Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000). La quantità della distinta base di progettazione viene calcolata nello stesso modo per i componenti della distinta base di produzione: Quantità netta = ( Lunghezza x Fattore di conversione della distinta base) x ( Larghezza x Fattore di conversione della distinta base) x Numero unità/ Fattore di conversione Se per il componente non è specificato il valore di Larghezza, il valore ( Larghezza x Fattore di conversione della distinta base) non viene incluso nella formula. È possibile definire i fattori di conversione nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). ERP LN utilizza il fattore di conversione applicabile alle unità dell'articolo o dell'elemento di progettazione. Il fattore di conversione della distinta base è il fattore che consente di convertire l'unità di misura base nell'unità di misura della distinta base. Tale fattore viene ricavato dal valore del campo Unità di misura distinta base. Sostituisci: il valore di questo campo viene calcolato utilizzando Quantità netta come valore e Replace Type come operatore matematico. Se possibile, ERP LN calcola prima il valore di Quantità netta utilizzando la formula sopra indicata. In alcuni casi ERP LN non è in grado di calcolare il valore di Quantità netta utilizzando la formula sopra indicata. Se si verifica tale situazione, ERP LN utilizzerà il valore del campo corrente per calcolare il valore del campo Quantità netta della sessione Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000), utilizzando Replace Type come operatore matematico. Esempio
Numero unità | 3
Lunghezza | 2
Larghezza | 4
Fattore di conversione della distinta base | 1
Fattore di conversione | 1
ERP LN calcola la nuova Quantità netta nel modo seguente: Quantità netta = 3 x (2 x 1) x (4 x 1) / 1= 24 = Quantità in distinta base di progettazione. Se non è possibile eseguire questo calcolo (ad esempio se non è presente alcuna lunghezza), ERP LN utilizza il valore di Quantità in distinta base di progettazione come nuovo valore di Quantità netta. Azione Modifiche multiple BOM = Sostituisci Replace Type = + (Addizione) Quantità netta (obsoleto) = 5 Quantità netta (nuovo, nella sessione Elaborazione modifiche BOM di progettazione (tiedm3205m000) ) = ( Quantità in distinta base di progettazione ) x ( Replace Type ) x ( Quantità netta (obsoleto)) = 24 + 5 = 29 Argomenti correlati Calcolo della quantità netta Distinte base di progettazione Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica
Tutte le azioni devono essere applicabili all'articolo | Se la casella di controllo è selezionata, verranno presi in considerazione per la modifica gli elementi di progettazione selezionati nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) e ai quali è possibile applicare tutte le righe Modifiche multiple BOM. Se la casella di controllo non è selezionata, verranno presi in considerazione per la modifica gli elementi di progettazione selezionati nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000) e ai quali è possibile applicare almeno una riga Modifiche multiple BOM. Nota Il campo è correlato agli elementi di progettazione elencati direttamente o indirettamente nella sessione Inclusione/Esclusione elementi di progettazione (tiedm3121m000). Esempio Nella sessione Azione Modifiche multiple BOM (tiedm3120m000) vengono definite due righe Modifiche multiple BOM: Eliminazione della Ruota in metallo. Sostituzione del Pedale in metallo con il Pedale in plastica. Se la casella di controllo Tutte le azioni devono essere applicabili all'articolo è selezionata, si verifica quanto indicato di seguito: L'operazione Modifiche multiple BOM viene eseguita per i componenti di Bicicletta rossa, poiché tutte le righe risultano applicabili. L'operazione Modifiche multiple BOM non viene eseguita per Bicicletta blu e per Bicicletta gialla, poiché risulta applicabile solo una delle righe. Se la casella di controllo Tutte le azioni devono essere applicabili all'articolo non è selezionata, si verifica quanto indicato di seguito: L'operazione Modifiche multiple BOM viene eseguita per tutte le biciclette, poiché in ciascuna di esse è presente un componente a cui è possibile applicare una riga Modifiche multiple BOM. Nota Se la casella di controllo Elementi di prog. da includere/escludere per Riga è selezionata, questo campo non è disponibile.
Indipendente da quantità | Se la casella di controllo è selezionata, la quantità netta dell'elemento di progettazione viene copiata per aggiornare il fattore di scarto nella distinta base. Se la casella di controllo non è selezionata, la quantità netta dell'elemento di progettazione viene copiata per aggiornare la quantità netta della distinta base.