| Barriera temporale cross-dock |  |
| Per definire una barriera temporale per la data di consegna pianificata di una determinata domanda (riga di ordine di uscita) nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000), è possibile specificare una tolleranza temporale minima e massima. Nella stessa sessione, è possibile definire inoltre un lead time cross-dock. Se si impostano entrambe le tolleranze temporali, minima e massima, su zero, ERP LN ignora la barriera temporale. Barriera temporale in ambiente DMS Se si esegue la pianificazione DMS e si elabora la distribuzione, vengono generati ordini cross-dock e di trasferimento. L'eventuale generazione effettiva di ordini cross-dock può essere determinata dalla barriera temporale e dall'intervallo di forzatura cross-dock. Le merci ricevute vengono gestite in cross-dock solo se la somma della data di ricevimento e del lead time cross-dock rientra nella barriera temporale. In caso contrario, le merci ricevute sono in ingresso. La data considerata da ERP LN dipende dalla modalità di esecuzione di DMS:
Se si esegue DMS... | ERP LN considera...
Durante la conferma del ricevimento | Data di ricevimento effettiva
Dopo che un'operazione è stata riportata come completata | Data di ricevimento pianificata
Manualmente dopo la conferma del ricevimento | Data effettiva (DMS)
Esempio In questo esempio si suppone che DMS venga eseguito durante la conferma del ricevimento. Come illustrato nella figura seguente, la somma della data di ricevimento e del lead time cross-dock rientrano nella barriera temporale. Barriera temporale cross-dock In questo caso, viene generato un ordine cross-dock. Se il risultato della somma della data di ricevimento e del lead time cross-dock non rientra nella barriera temporale, non vengono generati ordini cross-dock. Per le merci verrebbe quindi emesso un avviso di ingresso e non verrebbe eseguito alcun cross-dock. Se si imposta una barriera temporale, è possibile impedire l'esecuzione precoce del cross-dock delle merci, determinandone così una lunga permanenza nell'ubicazione di approntamento. D'altra parte, è possibile anche eseguire il cross-dock di merci già scadute, tenendo conto del limite della barriera temporale. Nota Vengono sempre prese in considerazione le tolleranze minima e massima della barriera temporale relative alla combinazione magazzino/articolo per la quale è necessario generare l'ordine cross-dock. Se, ad esempio, viene creato un ordine cross-dock per il magazzino di fornitura WH1 e l'articolo X, per l'ordine cross-dock creato nel magazzino di destinazione WH2 e l'articolo X è possibile che venga utilizzata un'altra barriera temporale. Barriera temporale in ambiente non DMS La barriera temporale cross-dock è strettamente collegata all'intervallo di forzatura cross-dock e all'impostazione dell'opzione Generate Cross-dock Order Lines when Confirming Receipt, definita anche nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2510m000): Se la casella di controllo è selezionata, le righe dell'ordine cross-dock vengono generate solo durante la conferma del ricevimento degli ordini cross-dock che soddisfano la barriera temporale. Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini cross-dock e le relative righe vengono generati solo se si imposta Forza intervallo cross-dock. Se applicabile, è necessario soddisfare anche la barriera temporale. Argomenti correlati Priorità degli ordini cross-dock Restrizioni cross-dock Fornitura diretta di materiali (DMS) Cross-dock dinamico Intervallo di forzatura cross-dock Impatto delle impostazioni cross-dock Regole di priorità pianificazione Condizioni e risultati Risoluzione dei problemi |